{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Zakres-2008"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zakres-2008","index":0,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,10],[2,1,2,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZAKRES  RZECZOWY   /  po wypełnieniu przez Wykonawcę  -  KOSZTORYS  OFERTOWY  UPROSZCZONY  -   w PLN brutto z VAT   "]
[null,"REMONT  DRÓG  PO  ZIMIE    -   MiG POŁANIEC  2008 rok"]
[{"$nulls":4},"Gminne",null,null,null,"Powiatowe",null,null,"RAZEM"]
[null,"lp","OPIS","jednostka","ilość jedno","cena jed.","Razem PLN","jednostka","ilość jed.","cena jed.","Razem PLN","PLN"]
[null,1,"Remont cząstkowy dróg masą mineralno-asfaltową z recyklera wraz z wycinką o grubości średnio 8 cm, -  w tym wycinka i uzupełnienie ubytków asfaltów wdłuż krawężników.","m2",750,null,null,"m2",0,null,null,"x"]
[null,2,"Remont cząstkowy dróg przy użyciu cisnieniowego urzadzenia tzw.  remontera o grubości średnio 6 cm. Emulsją asfaltową na grysach bazaltowych - warstwa dolna # 5-8 mm, warstwa górna # 2-5 mm.","m2",1200,null,null,"m2",780,null,null,"x"]
[null,3,"Remont cząstkowy dróg o pow. powyżej 50 m2 w jednym miejscu - masą mineralno-asfaltową. Warstwa wyrównawcza masy min. asf. w ilości 75 kg/m2, warstwa ścieralna masy min. asf. w ilości 100 kg/m2 ","m2",1100,null,null,"m2",0,null,null,"x"]
[null,4,"Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni asfaltowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym  # 2-5mm.","m2",2100,null,null,"m2",1100,null,null,"x"]
[null,5,"Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni tłuczniowych emulsją asfalt.i grysem bazaltowym # 8-10mm, # 5-8mm, # 2-5mm.","m2",1350,null,null,"m2",0,null,null,"x"]
[null,6,"Remonty cząstkowe dróg i poboczy kamieniem dolomitowym  o granulacji 20-60 mm wraz z ich zaklinowaniem i zawałowaniem o grubości średnio 20 cm.","m2",1800,null,null,"m2",0,null,null,"x"]
[null,7,"Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych z zastosowaniem pirścieni dystansowych wraz wykuciem w drodze i odbudową nawierzchni asfaltowych wokół.","szt",18,null,null,"szt",0,null,null,"x"]
[null,8,"Remont odwodnienia korpusu drogowego, podziemnego na głęgokości do 3m, po uprzedniej wycince asfaltu i wydobyciu podbudowy z wymianą rur kd PCV # 225, L= 40 mb. Wstawienie 4 szt wpustów ulicznych. Przywrócenie drogi do stanu pierwotnego po robotach, uzupełnienie podbudowy wraz z uzupełnieniem asfaltów.","kpl",2,null,null,"kpl",0,null,null,"x"]
[null,9,"Ścinanie poboczy grubości średniej  20 cm wraz z wywozem materiału ściętego na odległość do 10 km","m2",4000,null,null,"m2",6000,null,null,"x"]
[null,null,"OGÓŁEM:","x","x","x",null,"x","x","x"]