{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,6],[1,1,1,6],[4,1,4,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Połaniec ","19.02.2010."]
[null,"ZAKRES RZECZOWY ROBÓT"]
[]
[]
[null,"Remont drogi gminnej nr 366086T (364068T) w Wymysłowie,                gmina Połaniec"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka","Zakres robót","Cena (zł brutto) jednostkowa robót","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Rozgraniczenie w wytyczenie geodezyjne drogi oraz inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna","mb",740]
[null,"2.","Poprawienie istniejącego profilu drogi równiaką i zagęszczenie walcem - pow. 740mb x 2,5m=1850m2 + rozjazdy 50m2=1900m2","m2",1900]
[null,"3.","Wzmocnienie podbudowy tłuczniem dolomitowym gr. 12cm frakcja 4-31,5mm wraz z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem - pow. 250mb x 2,5m=625m2 + rozjazdy 50m2=675m2","m2",675]
[null,"4.","Ułożenie masy min.-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 4cm po zagęszczeniu - pow.250mb x 2,5m=625m2 + rozjazdy 50m2=675m2 ","m2",675]
[null,"5.","Odtworzenie kinety rowu gł. 20cm z odwozem urobku na odległość do 10 km- dł. 740mb","mb",740]
[null,"6.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr gr. 8cm z uzupełnieniem gruntem rodzimym gr. 5cm i zagęszczenie - 2x0,3mx 250mb=150m2","m2",150]
[null,"7.","Wykonanie przepustu żelbetowego o średnicy fi 500mm, długości 5,0m z obsypkią piaskowę gr. 15cm pod przepustem oraz nad przepustem: obsybka piaskowa gr. 15cm, tłuczeń dolomitowy gr. 20cm (pow. 5,0mx2,5m=12,5m2)","szt.",10]
[null,"8.","Wykonanie przepustu żelbetowego o średnicy fi 400mm, długości 5,0m z obsypkią piaskowę gr. 15cm pod przepustem oraz nad przepustem: obsybka piaskowa gr. 15cm, tłuczeń dolomitowy gr. 20cm (pow. 5,0mx2,5m=12,5m2)","szt.",10]
[null,"9.","Remont cząstkowy nawierzchni drogi tłuczniem dolomitowym o fr. 4-31,5mm z wyprfilowaniem i zagęszczenim walcem.","ton",100]
[null,null,"Razem"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}