{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":7,"rows_kept":274,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,6],[255,1,255,6],[2,1,2,6],[89,1,89,6],[103,1,103,6],[119,1,119,6],[5,1,5,6],[22,1,22,6],[38,1,38,6],[238,1,238,6],[167,1,167,6],[183,1,183,6],[137,1,137,6],[3,1,3,6],[154,1,154,6],[220,1,220,6],[203,1,203,6],[72,1,72,6],[54,1,54,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Połaniec"]
[null,"ZAKRES RZECZOWY ROBÓT"]
[null,"Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi na terenie Miasta i Gminy Połaniec:                                                                                                                                                                              a) nr 366145T Ruszcza od km 0+000 do km 0+723;  b) nr 366213T Winnica od km 0+000 do km 0+210;  c) nr 366148T Ruszcza-Rybitwy od km 0+415 do km 2+046;  d) nr 366149T Ruszcza-Przychody od km 0+000 do km 1+408;  e) nr 366150T Ruszcza-Przychody od km 0+000 do km 1+139; f) nr 366161T Połaniec-Rybitwy od km 0+000 do km 0+911;  g) nr 366142T w Ruszcza od km 0+000 do km 1+010;  "]
[null,"h) nr 366203T Połaniec-Podskale od km 0+000 do km 0+350; i) nr 366204T Połaniec-Podskale od km 0+000 do 0+250; j) nr 366146T Ruszcza-Ruszcza Kępa od km 0+000 km 2+955;  k) nr 366165T Kraśnik od km 1+950 do km 2+750 ; l) nr 366163T Kraśnik od km 0+000 do km 0+500; m) nr 366132T Zdzieci Stare od km 0+500 do km 0+812; n) nr 366137T Zdzieci Stare od km 0+000 do km 0+250; o) nr 366047T Tursko Małe Kolonia od km 0+000 do km 0+890; p) nr 366143T Ruszcza od km 0+000 do 0+983; r) nr 366144T Ruszcza od km 0+000 do km 0+418"]
[]
[null,"1. Remont drogi gminnej nr 366203T Połaniec - Podskale                            od km 0+000 do km 0+350"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",350]
[null,"2.","Uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniem dolomitowym fr. 4-63mm, gr.15cm wraz z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem pow. - 2,5m x350mb = 875m2","m2",875]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 4cm - pow. 2,5m x350mb = 875m2  ","m2",875]
[null,"4.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm oraz uzupełnienie pobocza gruntem rodzimym gr. 11cm - pow. 2x0,3m x350mb=210m2","m2",210]
[null,"5.","Montaż znaków drogowych A-7 - 1 szt.i B-18 - 1 szt.","szt.",2]
[null,null,"Razem "]
{"$rows_empty":8}
[null,"2. Remont drogi gminnej nr 366204T Połaniec - Podskale                                    od km 0+000 do km 0+250"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",250]
[null,"2.","Uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniem dolomitowym fr. 4-63mm, gr.15cm wraz z wyprofilowaniem równiarka i zagęszczeniem walcem pow. - 2,5m x250mb = 675m2","m2",675]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 4cm - pow. 2,5m x250mb = 675m2","m2",675]
[null,"4.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm oraz uzupełnienie pobocza gruntem rodzimym gr. 11cm - pow. 2x0,3m x250mb=150m2","m2",150]
[null,"5.","Montaż znaków drogowych A-7 -2 szt.i B-18 - 2 szt.","szt.",4]
[null,null,"Razem "]
{"$rows_empty":7}
[null,"3. Remont drogi gminnej nr 366146T Ruszcza- Ruszcza Kępa                      od km 0+000 do km 2+955"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",2955]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 3cm - pow. 4,0m x 363mb= 1452m2  + 3,0mx1034mb=3102m2 + 4,0mx1558mb=6232m2 = 10786m2","m2",10786]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa profilująca gr. 3cm - pow. 4,0m x 363mb= 1452m2  + 3,0mx1034mb=3102m2 + 4,0mx1558mb=6232m2 = 10786m2","m2",10786]
[null,"4.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm - pow. 2x0,3m x2955mb=1773m2","m2",1773]
[null,"5.","Wykonanie kinety rowu gł. 20cm przy drodze dł. 3104mb z odwozem urobku na odległość do 10km","mb",3104]
[null,"6.","Ułożenie przepustów żelbetowych fi 300mm dł. 5,00m wraz podsypką piaskową pod przepustem gr. 10cm; nadsypką piaskowa nad przepustem gr.10 i podbudową tłuczniową gr. 15cm","szt",10]
[null,"7.","Montaż znaków drogowych A-7 -2 szt.i B-18 - 2 szt.","szt.",4]
[null,null,"Razem "]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"4. Remont drogi gminnej nr 366132T w msc. Zdzieci Stare                                       od km 0+500 do km 0+812"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",312]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 3cm - pow. 3,2m x 312mb= 998,4m2","m2",998.4]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa profilująca gr. 3cm - pow. 3,2m x 312mb= 998,4m2","m2",998.4]
[null,"4.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm - pow. 2x0,5m x312mb=312m2","m2",312]
[null,"5.","Odmulenie rowów gł. 20cm  z dwóch stron drogi dł. 312mb z odwozem urobku w zakresie własnym","mb",312]
[null,"6.","Ułożenie przepustów żelbetowych fi 300mm dł. 5,00m wraz podsypką piaskową pod przepustem gr. 10cm; nadsypką piaskowa nad przepustem gr.10 i podbudową tłuczniową gr. 15cm","szt",2]
[null,"7.","Montaż znaków drogowych A-7 -1 szt.,  B-18 - 1 szt. i B-2 - 1 szt.","szt.",3]
[null,null,"Razem "]
{"$rows_empty":7}
[null,"5. Remont drogi gminnej nr 366137T Zdzieci Stare                            od km 0+000 do km 0+250"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",250]
[null,"2.","Poprawienie profilu drogi równiarką z wywozem przerośniętej trawy w zakresie własnym oraz dogęszczeniem walcem - pow. - 2,5m x250mb = 675m2","m2",675]
[null,"3.","Uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniem dolomitowym fr. 4-63mm, gr.15cm wraz z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem pow. - 2,5m x250mb = 675m2","m2",675]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 4cm - pow. 2,5m x250mb = 675m2","m2",675]
[null,"5.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm oraz uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym gr. 11cm - pow. 2x0,5m x250mb=250m2","m2",250]
[null,"6.","Wykonanie kinety rowu gł. 20cm  z jednej stron drogi dł. 250mb z odwozem urobku w zakresie własnym","mb",250]
[null,"7.","Montaż znaków drogowych A-7 -1 szt.,  B-18 - 1 szt. i B-2 - 1 szt.","szt.",3]
[null,null,"Razem "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"6. Remont drogi gminnej nr 366047T Tursko Małe Kolonia                            od km 0+000 do km 0+890"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",890]
[null,"2.","Uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniem dolomitowym fr. 4-63mm, gr.15cm wraz z wyprofilowaniem równiarka i zagęszczeniem walcem pow. - 2,5m x890mb = 2225m2","m2",2225]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 4cm - pow. 2,5m x890mb = 2225m2","m2",2225]
[null,"4.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm oraz uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym gr. 11cm - pow. 2x0,3m x890mb=534m2","m2",534]
[null,"5.","Montaż znaków drogowych A-7 -1 szt.,  B-18 - 1 szt. i B-2 - 1 szt.","szt.",3]
[null,null,"Razem "]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"7. Remont drogi gminnej nr 366143T Ruszcza                                         od km 0+000 do km 0+983"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",983]
[null,"2.","Poprawienie profilu drogi równiarką z wywozem przerośniętej trawy we własnym zakresie oraz dogęszczeniem walcem - pow. - 2,5m x983mb =2457,5m2","m2",2457.5]
[null,"3.","Uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniem dolomitowym fr. 4-63mm, gr.15cm wraz z wyprofilowaniem równiarka i zagęszczeniem walcem pow. - 2,5m x983mb =2457,5m2","m2",2457.5]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 4cm - pow. 2,5m x983mb =2457,5m2","m2",2457.5]
[null,"5.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm oraz uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym gr. 11cm - pow. 2x0,3m x983mb=589,8m2","m2",589.8]
[null,"6.","Montaż znaków drogowych A-7 -2 szt.,  B-18 - 2 szt.","szt.",4]
[null,null,"Razem "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"8. Remont drogi gminnej nr 366144T Ruszcza                                         od km 0+000 do km 0+418"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",418]
[null,"2.","Poprawienie profilu drogi równiarką z wywozem przerośniętej trawy we własnym zakresie oraz dogęszczeniem walcem - pow. - 2,5m x418mb =1045m2","m2",1045]
[null,"3.","Uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniem dolomitowym fr. 4-63mm, gr.15cm wraz z wyprofilowaniem równiarka i zagęszczeniem walcem pow. - 2,5m x418mb =1045m2","m2",1045]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 4cm - pow. - 2,5m x418mb =1045m2","m2",1045]
[null,"5.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm oraz uzupełnienie poboczy oraz gruntem rodzimym gr. 11cm  - pow. 2x0,3m x418mb=250,8m2","m2",250.8]
[null,"6.","Montaż znaków drogowych A-7 - 1 szt.,  B-18 - 2 szt.","szt.",3]
[null,null,"Razem "]
{"$rows_empty":8}
[null,"9. Remont drogi gminnej nr 366145T Ruszcza                                         od km 0+000 do km 0+723"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",723]
[null,"2.","Poprawienie profilu drogi równiarką z wywozem przerośniętej trawy we własnym zakresie oraz dogęszczeniem walcem - pow. -  2,5m x723mb =1807,5m2","m2",1807.5]
[null,"3.","Uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniem dolomitowym fr. 4-63mm, gr.15cm wraz z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem pow. - 2,5m x723mb =1807,5m2","m2",1807.5]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 4cm - pow. 2,5m x723mb =1807,5m2","m2",1807.5]
[null,"5.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm oraz uzupełnienie poboczy oraz gruntem rodzimym gr. 11cm  - pow. 2x0,3m x723mb=433,8m2","m2",433.8]
[null,"6.","Montaż znaków drogowych  B-18 - 2 szt.","szt.",2]
[null,null,"Razem "]
{"$rows_empty":7}
[null,"10. Remont drogi gminnej nr 366213T w msc. Winnica                                       od km 0+000 do km 0+210"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Poprawienie profilu rowów o szerokości śr. 1,0m i głebokości śr. 0,7m z uzupełnienim brakującego gruntu -      dł. 210mb ","mb",210]
[null,"2.","Wzmocnienie rowów przez ułożenie na skarpach płyt jomba 2x0,6mx210m=252m2","m2",252]
[null,"3.","Ułożenie w rowie korytek betonowych 60x15x50cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 6cm (cement 75kg/m3) podbudowie tłuczniowej gr 8cm- dł. 210mb","mb",210]
[null,"4.","Montaż znaków drogowych A-7 - 1 szt.,  B-18 - 2 szt.","szt.",3]
[null,null,"Razem "]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"11. Remont drogi gminnej nr 366148T Ruszcza-Rybitwy                                      od km 0+415 do km 2+046 - długości 1631mb"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",1631]
[null,"2.","Poprawienie profilu drogi równiarką z wywozem przerośniętej trawy we własnym zakresie oraz dogęszczeniem walcem - pow. 3,0mx1631mb=4893m2","m2",4893]
[null,"3.","Uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniem dolomitowym fr. 4-63mm, gr.15cm wraz z wyprofilowaniem równiarka i zagęszczeniem walcem pow. - 3,0mx1631mb=4893m2","m2",4893]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 4cm - pow. - 3,0mx1631mb=4893m2","m2",4893]
[null,"5.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm oraz uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym gr. 11cm - pow. 2x0,3m x1631mb=978,6m2","m2",978.6]
[null,"6.","Montaż znaków drogowych A-7 - 2 szt.,  B-18 - 2 szt.","szt.",4]
[null,null,"Razem "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"12. Remont drogi gminnej nr 366149T Ruszcza-Przychody                                      od km 0+000 do km 1+408 - długości 1408mb"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",1408]
[null,"2.","Poprawienie profilu drogi równiarką z wywozem przerośniętej trawy we własnym zakresie oraz dogęszczeniem walcem - pow. 2,5mx1408mb=3520m2","m2",3520]
[null,"3.","Uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniem dolomitowym fr. 4-63mm, gr.15cm wraz z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem pow. - 2,5mx1408mb=3520m2","m2",3520]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 4cm - pow. -  2,5mx1408mb=3520m2","m2",3520]
[null,"5.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm oraz uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym gr. 11cm  - pow. 2x0,5m x1408mb=1408m2","m2",1408]
[null,"6.","Wykonanie kinety rowu gł. 20cm przy drodze dł.673mb z odwozem urobku we własnym zakresie ","mb",673]
[null,"7.","Ułożenie przepustów żelbetowych fi 300mm dł. 5,00m wraz podsypką piaskową pod przepustem gr. 10cm; nadsypką piaskowa nad przepustem gr.10 i podbudową tłuczniową gr. 15cm","szt",10]
[null,"8.","Montaż znaków drogowych A-7 - 2 szt.,  B-18 - 2 szt.","szt.",4]
[null,null,"Razem "]
{"$rows_empty":8}
[null,"13. Remont drogi gminnej nr 366150T Ruszcza-Przychody                                      od km 0+000 do km 1+139 - długości 1139mb"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",1139]
[null,"2.","Poprawienie profilu drogi równiarką z wywozem przerośniętej trawy we własnym zakresie oraz dogęszczeniem walcem - pow. 2,5mx1139mb=2847,5m2","m2",2847.5]
[null,"3.","Uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniem dolomitowym fr. 4-63mm, gr.15cm wraz z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem pow. - 2,5mx1139mb=2847,5m2","m2",2847.5]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 4cm - pow. - 2,5mx1139mb=2847,5m2","m2",2847.5]
[null,"5.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm oraz uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym gr. 11cm  - pow. 2x0,5m x1139mb=1139m2","m2",1139]
[null,"6.","Wykonanie kinety rowu gł. 20cm przy drodze dł.1250mb z odwozem urobku na odległość do 10km","mb",409]
[null,"7.","Ułożenie przepustów żelbetowych fi 300mm dł. 5,00m wraz podsypką piaskową pod przepustem gr. 10cm; nadsypką piaskowa nad przepustem gr.10 i podbudową tłyczniową gr. 15cm","szt",10]
[null,"8.","Montaż znaków drogowych A-7 - 2 szt.,  B-18 - 2 szt.","szt.",4]
[null,null,"Razem "]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"14. Remont drogi gminnej nr 366161T Połaniec -Rybitwy                                       od km 0+000 do km 0+911"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",911]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 3cm - pow. 4,0m x 911mb= 3644m2","m2",3644]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa profilująca gr. 3cm - pow. 4,0m x 911mb= 3644m2","m2",3644]
[null,"4.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm - pow. 2x0,5m x911mb=911m2","m2",911]
[null,"5.","Odmulenie rowów gł. 20cm  z dwóch stron drogi dł. 922mb z odwozem urobku w zakresie własnym","mb",922]
[null,"6.","Ułożenie przepustów żelbetowych fi 300mm dł. 5,00m wraz podsypką piaskową pod przepustem gr. 10cm; nadsypką piaskowa nad przepustem gr.10 i podbudową tłyczniową gr. 15cm","szt",2]
[null,"7.","Montaż znaków drogowych A-7 - 2 szt.,  B-18 - 2 szt.","szt.",4]
[null,null,"Razem "]
{"$rows_empty":7}
[null,"15. Remont drogi gminnej nr 366142T w msc. Ruszcza                                       od km 0+000 do km 1+010"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",1010]
[null,"2.","Wykonanie (nasypu) podbudowy tłuczniowej z kamienia dolomitowego zespolonego stabilizacją cem. -piaskową (cement w ilości 75kg/m3) -ilość 140m3","m3",140]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa profilująca gr. 4cm - pow. 4,0m x 100mb= 400m2","m2",400]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 4cm - pow. 4,0m x 950mb= 3800m2","m2",3800]
[null,"5.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm oraz uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym gr. 11cm  - pow. 2x0,5m x950mb=950m2","m2",950]
[null,"6.","Wykonanie przyczółka żelbetowego z betonu B-30 o wymiarach 0,3mx1,5mx2m=0,9m3 zbrojonego stalą żebrowaną fi 10mm - 100kg","szt.",2]
[null,"7.","Montaż barierek stalowych o wysokości 1,20m, długości 15,00m, zagłębione w ziemi na 0,5m w stopie betonowej","szt.",2]
[null,"8.","Montaż znaków drogowych A-7 - 4 szt.,  B-18 - 4 szt.","szt.",8]
[null,null,"Razem "]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Zestawienie kosztorysów na remont dróg"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Remont drogi gminnej nr 366203T Połaniec - Podskale od km 0+000 do km 0+350"]
[null,"2.","Remont drogi gminnej nr 366204T Połaniec - Podskale od km 0+000 do km 0+250"]
[null,"3.","Remont drogi gminnej nr 366146T w Ruszcz- Ruszcz Kępa od km 0+000 do km 2+955"]
[null,"4.","Remont drogi gminnej nr 366132T w msc. Zdzieci Stare od km 0+500 do km 0+812"]
[null,"5.","Remont drogi gminnej nr 366137T w msc. Zdzieci Stare od km 0+000 do km 0+250"]
[null,"6.","Remont drogi gminnej nr 366047T w msc. Tusrko Małe Kolonia od km 0+000 do km 0+890"]
[null,"7.","Remont drogi gminnej nr 366143T w msc. Ruszcza od km 0+000 do km 0+983"]
[null,"8.","Remont drogi gminnej nr 366144T w msc. Ruszcza od km 0+000 do km 0+418"]
[null,"9.","Remont drogi gminnej nr 366145T w msc. Ruszcza od km 0+000 do km 0+723"]
[null,"10.","Remont drogi gminnej nr 366213T w msc. Winnica od km 0+000 do km 0+210"]
[null,"11.","Remont drogi gminnej nr 366148T Ruszcza -Rybitwy od km 0+415 do km 2+046 - dł. 1631mb "]
[null,"12.","Remont drogi gminnej nr 366149T Ruszcza - Przychody od km 0+000 do km 1+408 dł. 1408mb "]
[null,"13.","Remont drogi gminnej nr 366150T Ruszcza - Przychody od km 0+000 do km 1+139 dł. 1139mb "]
[null,"14.","Remont drogi gminnej nr 366161T Połaniec - Rybitwy od km 0+000 do km 0+911"]
[null,"15.","Remont drogi gminnej nr 366142T w msc. Ruszcza do km 0+000 do km 1+010"]
[null,null,"Razem"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}