{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":5,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"TI/IB-1/271/108/2012"]
[null,null,"Zakres",null,"06.08.2012."]
[]
[null,null,"Zakup zestawu do projekcji kinowej 3 D"]
[]
["poz.","ilość","Sprzęt projekcyjny cyfrowy","cena jedn. netto [zł]","cena łącznie netto [zł]"]
[1,1,"Projektor filmowy cyfrowy, serii 2, pełna zgodność ze standardem   hollywoodzkim  DCI, spełniający wymogi bezpieczeństwa marteriału cyfrowego CineLinkII SPB2, projektor o mocy świetlnej odpowiedniej dla projekcji trójwymiarowej na ekranie \"białym\" o wymiarch 800 cm x 450 cm (moc świetlna co najmniej 19 000 lumenów), pracujący w technologii  4K DLP , rozdzielczość: 4096 x 2160 pixels, kontrast >2000:1, zmotoryzowany uchwyt obiektywu,  mechanizm HDCP do  kontroli  przesyłu alternatywnego materiału cyfrowego, preferowane rozwiązania: \n- typ układu tworzącego obraz DLP: 3xDMD 1,2’’ \n- hermetyczny, wymienny , chłodzony cieczą układ optycznych modułów DMD,  \n- układ automatyki i pamięci ustawień ostrości i wielkości ogniskowej obiektywu,\n- konstrukcja modułowa z wymiennymi płytami sterującymi  ułatwiająca serwis, w tym latarnia projekcyjna z wymienną latarnią dla lampy ksenonowej,\n- dedykowany sterujący panel dotykowy, lub dedykowany netbook z oprogramowaniem do sterowania i obsługi projektora;\n- 5 letnia gwarancja producenta,"]
[2,1,"Zestaw do projekcji 3D, preferowany system \"pasywny\" ze względu na brak koniecznośći wymiany baterii w okularach, np. system Dolby 3D,  do zamontowania w projektorze: zespół filtrów barwnych wirujących, uchwyt, sterownik:system kontroller, nie dopuszcza się  systemów wymagających wymiany na ekran \"srebrny\", nie dopuszcza się systemów opartych na licencjach odnawialnych lub na dodatkowych opłatach od sprzedaży biletów/okularów; "]
[3,1,"Obiektyw zmotoryzowany do projektora cyfrowego, odpowiedni dla warunków projekcji z kabiny kina Impresja w Połańcu bez konieczności wymiany dla formatów panoramy i kaszety;"]
[4,1,"odpowiednia lampa ksenonowa o mocy  min. 3000W podstawowa (moc dostosowana do powyższego systemu projekcji 3D)"]
[5,1,"odpowiednia lampa ksenonowa o mocy min. 3000W zapasowa (moc dostosowana do powyższego systemu projekcji 3D)"]
[6,1,"procesor wizyjny-switcher/skaler dla obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł: Typy wejść: 1xComposite Video, 1xS-Video, 2xuniwersalne RGB /RGBHV.Typ wyjścia: Dual Link DVI-I (2xDVI) z kodowaniem HDCP lub bez kodowania gdy projektor jest kompatybilny z HDCP.\nPrzetwarzanie: 12 bit na kolor (RGB).\nSterowanie z panela oraz przez sieć Ethernet.\n komputer, DVD, beta, satelita itp);"]
[7,1,"rack 19\"/stolik uniwersalny pod projektor, serwer i skaler "]
[8,1,"dedykowany komputer z oprogramowaniem do kontroli i obsługi projektora / lub panel sterujący projektora PC Touch Panel;"]
[9,1,"Serwer kinowy z Media Blokiem (do zainstalowania w projektorze), dedykowany do projektorów serii 2, spełniający i certyfikowany do standardu hollywoodzkiego DCI, oraz spełniający wymogi bezpieczeństwa marteriału cyfrowego CineLinkII   FIPS 140-2 level3,\nwymagania:\n- możliwość \"ładowania\" kontentu z nośników: USB, CRU SATA 2, DVD oraz łączem Ethernet;\n- odtwarzanie obrazów:  24, 25, 30, 48, 50 oraz 60 kl/sek;\n- odtwarzanie formatów: JPEG 2000 (4K oraz 2K), MPEG 2 ( 1080p, 720p)\n- pełna diagnostyka zdalna (przez internet)\n- pamięć dyskowa o pojemności minimum 6TB (3 x 2TB) (netto 4TB) możliwość upgrade\"u bez konieczności wymiany sterownika; port CRU-SATA2 pozwalający podłaczać bezpośrednio  zewnętrzne dyski z kontentem filmowym,\n-serwer z pełnym certyfikatem DCI oraz przystosowany do prędkości \nwyświetlania 48 klatek/sekunde oraz 60 klatek/sekundę;  \n- klawiatura i monitor dedykowane do obsługi serwera;\nFunkcje Media Bloka:\n- wejście HDMI 1.3 ze wsparciem HDCP\n- podwójne wejście 3G SDI \n- połączenie kablem PCIe z Serverem\n- rozdzielczość wyjściowa: 2048 x 1080 w 3D,\n- podwójny - \"redundacyjny\" zasilacz.\n- 5 letnia gwarancja producenta,"]
[10,1,"Zabezpieczenie UPS:rzeczywista moc czynna min. 1100W, czas podtrzymania min. 7 minut, przebieg napięcia sinusoidalny"]
[11,260,"Okulary do systemu 3D, preferowane okulary pasywne, bez zasilania i nie wymagające wymiany ekranu"]
[12,240,"Okulary do systemu 3D o zmniejszonym rozmiarze, \"dziecięce\", preferowane okulary pasywne, bez zasilania i nie wymagające wymiany ekranu"]
[13,1,"Niezbędna przeróbka i podłączenie latarni projektora do kanałów wentylacji wyciągowej w kabinie projekcyjnej"]
[14,1,"Dostawa, montaż, uruchomienie i zestrojenie sprzętu do projekcji cyfrowej oraz dźwiekowego, szkolenie kinooperatorów;"]
[15,1,"Zmywarko-suszarka:\n- zasilanie z sieci elektrycznej 3 x 400 V AC,\n- pobór mocy max. Do 8 kVA,\n- zużycie wody z sieci miejskiej max 6l/cykl,\n- cykl mycia i suszenia dla jednego wsadu z  min.40 szt. okularów – 3’15”,\n- wydajność min. 600 szt./godz.;"]
[16,1,"Wózek na kółkach skrętnych, z koszykami do przechowywania i transportu okularów, wykonanie z materiałów nierdzewnych; Wózek do okularów o pojemności min. 240 okularów"]
[17,1,"Stacja uzdatniania wody, Urządzenie kompatybilne ze zmywarko-suszarką"]
[18,1,"Montaż i uruchomieniesystemu 3D oraz szkolenie zgodnie z „Ogólnymi warunkami świadczenia gwarancji”.\nCena nie zawiera kosztów przejazdu i ewentualnych kosztów noclegu pracownika;"]
[19,1,"Środki chemiczne do uzdatniania wody (sól – 100kg)"]
[null,null,null,"Razem netto"]
[null,null,null,"podatek VAT"]
[null,null,null,"Razem brutto"]