{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"ul. Czarnieckiego - chdnik przy cmentarzu"]
[2,"roboty rozbiórkowe"]
[" 2. 1. "]
[null,"Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm wraz z obniżeniem krawężnika  2 mb",10.5,"m3"]
[" 2. 2. "]
[null,"Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze ",10.5,"m3"]
[" 2. 3. "]
[null,"Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km",10.5,"m3"]
[" 2. 4. "]
[null,"Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km",10.5,"m3"]
[3,"roboty ziemne"]
[" 3. 1. "]
[null,"Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.",4.75,"m3"]
[4,"Roboty brukarskie"]
[" 4. 1. "]
[null,"Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV",28,"m2"]
[" 4. 2. "]
[null,"Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - pod chodnik do parkingu",28,"m2"]
[" 4. 3. "]
[null,"Stabilizacja cementowo-piaskowa \"75\" gr. 3cm i 5 cm pod kostkę betonową  na 1 m3 piasku 75 kg cementu. Przygotowanie mieszanki mechanicznie i rozłożenie.",6.17,"m3"]
[" 4. 4. "]
[null,"Chodniki z kostki brukowej betonowej NOSTALIT, grubość 6 cm, podsypka stabilizacji \" 75\" gr. 3 cm - na 1m3 piasku 75kg cementu, z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa 50% szara i 50% czarna",159,"m2"]
[" 4. 5. "]
[null,"Chodniki z kostki brukowej betonowej \"NOSTALIT\"grubości 6 cm na podsypce - stabilizacja \"75\" gr 5cm  - na 1m3 piasku 75kg cementu z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa 50% szara , 50% czarna ",28,"m2"]
[" 4. 6. "]
[null,"Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej B-10 o wym,20cmx15 cm  - pod chodnik główny i chodniki do parkingów ",116,"m"]
[" 4. 7. "]
[null,"Wjazdy z mieszanki betonowej B-20 - warstwa dolna o grubość  12 cm",14,"m2"]
[5,"Roboty wykończeniowe"]
[" 5. 1. "]
[null,"Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - pod humus",135,"m2"]
[" 5. 2. "]
[null,"Humusowanie obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm.",135,"m2"]