{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":46,"n_cols":4,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - OSP Rudniki "]
[" 1. 1. "]
[null,"Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych Wirsbo evalPEX z powłoką przeciwdyfuzyjną 2x 16",277.3,"m"]
[" 1. 2. "]
[null,"Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach",15.8,"m"]
[" 1. 3. "]
[null,"Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach",30,"m"]
[" 1. 4. "]
[null,"Rury przyłączne do grzejników c.o.,  Fi -15 mm",14,"kpl"]
[" 1. 5. "]
[null,"Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm",14,"szt."]
[" 1. 6. "]
[null,"Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm",2,"szt."]
[" 1. 7. "]
[null,"Grzejniki RADEL 11V 60",1,"szt."]
[" 1. 8. "]
[null,"Grzejniki RADEL 22V 60",13,"szt."]
[" 1. 9. "]
[null,"Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)",14,"urz."]
[" 1.10. "]
[null,"Próby szczelności instalacji c.o. z rur miedzianych",14,"urządz."]
[" 1.11. "]
[null,"Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych",323,"m"]
[" 1.12. "]
[null,"Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie w., o grubości 1/2 cegły",4,"szt"]
[" 1.13. "]
[null,"Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie w., o grubości 1 cegły",3,"szt"]
[" 1.14. "]
[null,"Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej",25,"m"]
[" 1.15. "]
[null,"Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł",25,"m"]
[2,"KOTŁOWNIA 45331000-6"]
[" 2. 1. "]
[null,"Kotły grzewcze gazowe wiszące dwufunkcyjne o mocy do 24 kW",1,"kpl."]
[" 2. 2. "]
[null,"Zawory bezpieczeństwa, kołnierzowe, sprężynowe dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 25 mm",2,"szt."]
[" 2. 3. "]
[null,"Regulator pogodowy R 32 Digi Compact",1,"szt."]
[" 2. 4. "]
[null,"Zespół redukcyjno pomiarowy",1,"szt."]
[" 2. 5. "]
[null,"Czujnik temperatury wew. i zewn.",2,"szt."]
["2.6."]
[null,"Zakup i montaż podgrzewaczy gazowych",2,"kpl."]
[null,"(taboretów)wraz z oprzyrządowaniem"]