{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":94,"n_cols":4,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Roboty rozbiórkowe i murowe"]
[" 1. 1. "]
[null,"Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej",2,"m2"]
[" 1. 2. "]
[null,"Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej",7.5,"m2"]
[" 1. 3. "]
[null,"Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm",2,"szt."]
[2,"Tynkowanie"]
[" 2. 1. "]
[null,"Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach",15,"m2"]
[" 2. 2. "]
[null,"Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu",2,"m2"]
[3,"Roboty w zakresie stolarki budowlanej"]
[" 3. 1. "]
[null,"Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie - na drzwi o wym. 1,1m x 2,05",1,"szt."]
[" 3. 2. "]
[null,"Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z narożnikami z listew drewnianych na styku ścian o wym 1.1mx2,05m",2.255,"m2"]
[4,"Kładzenie płytek"]
[" 4. 1. "]
[null,"Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej","9.6","m2"]
[" 4. 2. "]
[null,"Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami",12,"m"]
[5,"Instalacje sanitarne"]
[" 5. 1. "]
[null,"Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych",2,"m"]
[" 5. 2. "]
[null,"Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych",3,"m"]
[" 5. 3. "]
[null,"Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych",3,"m"]
[" 5. 4. "]
[null,"Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych",1,"m"]
[" 5. 5. "]
[null,"Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm",2,"szt."]
[" 5. 6. "]
[null,"Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych",1,"podej."]
[" 5. 7. "]
[null,"Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych",1,"podej."]
[" 5. 8. "]
[null,"Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm z podgrzewaczem wody przepływowej",1,"szt."]
[" 5. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż uchwytów aluminiowych dla osób niepełnosprawnych",2,"szt"]
[" 5.10. "]
[null,"Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem",1,"kpl."]
[" 5.11. "]
[null,"Ustępy z płuczką ustępową typu \"kompakt\"",1,"kpl."]
[" 5.12. "]
[null,"Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm",0.5,"m2"]
[" 5.13. "]
[null,"Wykucie bruzd pochyłych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego",2,"m"]
[6,"INSTALACJA ELEKTRYCZNA"]
[" 6. 1. "]
[null,"Montaż listew elektroinstalacyjnych",9,"m"]
[" 6. 2. "]
[null,"Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm2 wciągane do rur",10,"m"]
[" 6. 3. "]
[null,"Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle",3,"szt."]
[" 6. 4. "]
[null,"Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm",2,"szt."]
[" 6. 5. "]
[null,"Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo (4 wyloty)",2,"szt."]
[" 6. 6. "]
[null,"Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej",1,"szt."]
[" 6. 7. "]
[null,"Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)",1,"kpl."]
[" 6. 8. "]
[null,"Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, przelotowych",1,"kpl."]
[" 6. 9. "]
[null,"Wentylatory ścienne",1,"szt."]
[7,"PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH "]
[" 7. 1. "]
[null,"Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione pod ścianki podjazdu",4.05,"m3"]
[" 7. 2. "]
[null,"Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym pod fundament",0.3,"m3"]
[" 7. 3. "]
[null,"Ściany żelbetowe proste ścianek podjazdu B-15",17.25,"m2"]
[" 7. 4. "]
[null,"Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. ścian- dopłata do 20 cm",17.25,"m2"]
[" 7. 5. "]
[null,"Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 12 mm \r\n/ pionowa siatka o oczkach 15 x 15 cm/",231,"kg"]
[" 7. 6. "]
[null,"Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym",1.5,"m3"]
[" 7. 7. "]
[null,"podjazd z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej  gr 8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem",9,"m2"]
[" 7. 8. "]
[null,"Okładziny cokołów murków z płytek klinkierowych",4.5,"m2"]
[" 7. 9. "]
[null,"Balustrady podjazdu  ze stali ocynkowanej  z pochwytem stalowym -  malowane",15,"m"]
[" 7.10. "]
[null,"Dodatkowy pochwyt na wspornikach ze stali ocynkowanej-  malowane",15,"m"]
[" 7.11. "]
[null,"Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach bocznych podjazdu o szer.do 30cm wyk.ręcznie",7.5,"m2"]
[" 7.12. "]
[null,"Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych",7.5,"m2"]