{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Zakres-2010"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zakres-2010","index":0,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"Zakres rzeczowy   - drogi gminne"]
[null,null,"REMONT  DRÓG  PO  ZIMIE    -   MiG POŁANIEC  2012 rok"]
[]
[null,"lp","OPIS","jednostka","ilość jedno","cena jed. brutto","Razem PLN","Uwagi"]
[null,1,"Remont cząstkowy dróg przy użyciu cisnieniowego urzadzenia tzw.  remontera o grubości średnio do 2cm. Emulsją asfaltową na grysach bazaltowych . ","m2",2000]
[null,2,"Remont cząstkowy dróg przy użyciu cisnieniowego urzadzenia tzw.  remontera o grubości średnio od 2-4 cm. Emulsją asfaltową na grysach bazaltowych ","m2",200]
[null,3,"Remont cząstkowy dróg przy użyciu cisnieniowego urzadzenia tzw.  remontera o grubości powyżej 4 cm. Emulsją asfaltową na grysach bazaltowych . ","m2",200]
[null,4,"Nawierzchnia ścieralna z masy mineralno-asfaltowej warstwa grubości 4cm - ul. Przemysłowa w Ruszczy","m2",6]
[null,5,"Regulacja  studzienek i włazów  betonem B-20","szt",34]
[null,6]
[null,null,"OGÓŁEM:","x","x",null,null,"x"]
[]
[]
[null,null,"Cena zawiera 23% podatek VAT"]