{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["KI","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"KI","index":0,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,0,32,5],[4,0,4,6],[16,0,16,6],[0,0,1,6],[2,0,2,6],[30,0,30,5],[31,0,31,5],[20,0,20,6],[21,1,22,1],[21,0,22,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA"]
[]
["KONSTRUKCJA ZABEZPIECZENIA OSUWISKA W POŁAŃCU (km 0+158,10 - 0+448,17)"]
["Lp.","Podstawa wyceny","Opis","Jm","Ilość jedn.","Cena jedn. \nPLN","Wartość PLN"]
["ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                                                               "]
[1,"00.00.00","Koszt dostosowania się do warunków kontraktu oraz oznakowanie robót budowlanych, budowa zaplecza","kpl",1]
[2,"01.01.01.12","Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub podgórskim - wyznaczenie położenia gwoździ gruntowych, elementów odwodnienia, geokraty i innych niezbędnych elementów, obsługa geodezyjna budowy","km",0.3]
[3,"01.02.01.11","Mechaniczne karczowanie drzew z ścięciem drewna piłą mechaniczną, karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc gałęzi i karpiny na odległość do 2km - własność Inwestora - (śr. 10-15 cm) - drzewa z obszaru umacnianej skarpy","szt.",0]
[4,"01.02.01.11","Mechaniczne karczowanie drzew z ścięciem drewna piłą mechaniczną, karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc gałęzi i karpiny na odległość do 2km - własność Inwestora -  (śr. 16-25 cm) - drzewa z obszaru umacnianej skarpy","szt.",12]
[5,"01.02.01.11","Mechaniczne karczowanie drzew z ścięciem drewna piłą mechaniczną, karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc gałęzi i karpiny na odległość do 2km - własność Inwestora -  (śr. 25-35 cm) - drzewa z obszaru umacnianej skarpy","szt.",2]
[6,"01.02.01.12","Mechaniczne karczowanie drzew z ścięciem drewna piłą mechaniczną, karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc gałęzi i karpiny na odległość do 2km - własność Inwestora -  (śr. 36-45 cm) - drzewa z obszaru umacnianej skarpy","szt.",4]
[7,"01.02.01.12","Mechaniczne karczowanie drzew z ścięciem drewna piłą mechaniczną, karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc gałęzi i karpiny na odległość do 2km - własność Inwestora -  (śr. 46-55 cm) - drzewa z obszaru umacnianej skarpy","szt.",3]
[8,"01.02.01.13","Mechaniczne karczowanie drzew z ścięciem drewna piłą mechaniczną, karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc gałęzi i karpiny na odległość do 2km - własność Inwestora -  (śr. 56-65 cm) - drzewa z obszaru umacnianej skarpy","szt.",5]
[9,"01.02.01.13","Mechaniczne karczowanie drzew z ścięciem drewna piłą mechaniczną, karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc gałęzi i karpiny na odległość do 2km - własność Inwestora -  (śr. 66-100cm) - drzewa z obszaru umacnianej skarpy","szt.",7]
[10,"01.02.01.22","Karczowanie krzaków i poszycia z wywiezieniem na odległość do 2km (prace na skarpie osuwiska, zakrzaczenie gęste)","ha",0.45]
[11,"01.02.02.13","Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 16-25 cm wraz ze składowaniem w pryzmach","m2",5800]
[" ROBOTY ZIEMNE"]
[12,"02.01.01.12 ","Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład roboty ziemne wykonywane w ramach reprofilacji skarp na osuwisku - wg rys. nr 2 i 4","m3",4350]
[13,"02.03.01.12","Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III - z gruntu pochodzącego z terenu budowy oraz dokopu - reprofilacja skarpy osuwiska wg rys. nr 2 i 4","m3",4350]
[14,"06.01.01.12","Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp nasypów, skarp i dna wykopów wykonywanych w gruntach kat.I-III - plantowanie skarpy przed gwoździowaniem wg rys. nr 2 i 4","m2",5800]
["KONSTRUKCJA ZABEZPIECZENIA OSUWISKA"]
[15,"10.08.01.11","Wykonanie gwoździ gruntowych nr 63-172, 235-345, 408-518,  581-741, o długości 12,10 i 8m, minimalna nosność 360 kN, 493 sztuki wraz z żelbetowymi podkładkami dociskowymi - wg rys.2 (110*12+111*2*10+112*8+49*8) i rys. 5, , wykonanie badań wykonanych gwoździ gruntowych - 17szt.","m",4828]
[null,null,"Wykonanie dróg technologicznych wraz z robotami ziemnymi i ułożeniem płyt drogowych dla zapewnienia opowiedniego ustawienia sprzętu przy pracach wiertniczych - 290m*5=1450mb (nalezy uwzględnić roboty ziemne (przerzuty na miejscu) przy drogach technologicznych w ilości około 4m3*290mb*5=5800m3)","m",1450]
[16,"03.03.01.26","Wykonanie drenów wierconych o dł. 10-22 m w postaci rury perforowanej PEHD w oplocie z włókniny filtracyjnej, drutu i siatki steelonowej, 12 sztuk - wg rys.nr 2, 3, 4 i 6 wraz z przygotowaniem dróg technologicznych i stanowiska dla sprzętu oraz sondowaniem umiejscowienia końca drenu górnego","m",240]
[17,"06.01.01.60","Wykonanie elementów pref. korytkowych wg KPED 01.03 na podsypce cementowo - piaskowej wraz z łącznikami wg KPED 01.27 wg rys. nr 2","m",295]
[18,"08.05.01.10","Wykonanie elementów pref. korytkowych trapezowych wg KPED 01.25  na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10cm - wg rys. nr 2","m",220]
[19,"08.05.01.10","Wykonanie wylotow drenów wg KPED 01.19","szt.",12]
[20,"08.05.01.10","Wykonanie wylotow elementów korytkowych trapezowych wg KPED 01.29 wg rys. nr 2","szt.",6]
[21,"06.01.01.44","Wzmacnianie powierzchni skarp i geokratą perforowaną o wysokości 15 cm kotwioną i do gruntu, na geowłókninie, wypełnionych pospółką grubości 10 cm oraz humusem i obsianie trawą - umocnienie gwoździowanych skarp wg rys. nr 2 i 3","m2",4350]
[22,"06.01.01.22","Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 6-15 cm","m2",1400]
["RAZEM KOSZTORYS:"]
["WARTOŚĆ VAT (23%):  "]
["RAZEM KOSZTORYS Z VAT-em:  "]

{"sheet":"Arkusz3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}