{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":94,"n_cols":7,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,5],[2,1,2,6],[5,1,5,6],[86,2,86,6],[35,1,35,6],[50,1,50,6],[70,1,70,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"PRZEDMIAR ROBÓT"]
[null,"Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi na terenie Miasta i Gminy Połaniec"]
[]
[]
[null,"1. Remont drogi gminnej nr XIV/5 (364195T) w Winnicy"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres ","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Prace pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej wraz z wytyczeniem i operatem geodezyjnym powykonawczym.      ","mb",767]
[null,"2.","Poprawienie profilu drogi z zebraniem trawy lemieszem równiarki z wywozem urobku na odległość do 10km pow. 570mx3m=1710m2","m2",570]
[null,"3.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4-63mm gr. 10cm stabilizowanej mechanicznie z zakinowaniem  - pow.570x3=1710m2","m2",1710]
[null,"4.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. po zagęszczeniu gr.4cm - pow. 570x3=1710m2","m2",1710]
[null,"5.","Odmulenie rowu z odwozem  urobku na odległość do 10km - gł. 50cm","mb",570]
[null,"6.","Pobocze z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm szer. 2x0,5x570*0,08=45,6m3","m3",45.6]
[null,"7.","Wykonanie koryta gł 10cm z wywozem urobku na odległość do 10km -  pow. 67mb*2,3m+130mb*3m=544,1m2","m2",544.1]
[null,"8.","Wykonanie w-wy filtracyjnej z piasku gr. 10cm - pow. 67mb*2,3m+130mb*3m=544,1m2","m2",544.1]
[null,"9.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4-63mm gr. 15cm stabilizowanej mechanicznie z zakinowaniem  - pow.67mb*2,3m+130mb*3m=544,1m2","m2",544.1]
[null,"10.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. po zagęszczeniu gr.4cm - pow. 67mb*2,3m+130mb*3m=544,1m2","m2",544.1]
[null,"11.","Pobocze z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm szer. 2x0,5x130*0,08=10,4m3","m3",10.4]
[null,"12.","Wykonanie koryta gł 10cm z wywozem urobku na odległość do 10km -  pow. 150,0m2 - wjazdy","m2",150]
[null,"13.","Wykonanie w-wy filtracyjnej z piasku gr. 10cm - pow. 150,0m2- wjazdy","m2",150]
[null,"14.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4-63mm gr. 15cm stabilizowanej mechanicznie z zakinowaniem  - pow. 150,0m2- wjazdy","m2",150]
[null,"15.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. po zagęszczeniu gr.4cm - pow. 150,0m2- wjazdy","m2",150]
[null,"16.","Karczowanie krzewów pow. 200m2 z wywozem urobku na odległość do 10km","m2",200]
[null,"17.","Obcinka konarów o średnicy 50cm z wywozem urobku na odległość do 10km","szt.",15]
[null,"18.","Karczowanie pniaków fi 80cm z odwozem urobku na odległość do 10km","szt.",15]
[null,"19.","Wykonanie drenażu fi 150mm w geowłunkninie, obstypce z grysu (30cmx30cm) oraz obsypce z piasku (50cmx100cm), na głębokośći średnio 120cm","mb",100]
[null,"20.","Wykonanie studni do drenażu fi 40cm na głębokość 120cm - komplet","komplet",4]
[null,"21.","Ustawienie znaków drogowych A-7 - szt. 2","szt.",2]
[null,"22.","Demontaż starego i montaż nowego przepustu żelbetowego fi 800mm długości 7,5m o podwyższonej wytrzmałości, abilozowanych 2x abizol R, na ławie kamiennej o gr. 20cm,  wraz z przyczólkami betonowymi, obsypaniem przepustów i utwardzenie wjazdów kamiennych z dolomitu o gr. 20cm na wykonanym przepuście, odtwarzenie rowów po 20mb przy każdym nowo wykonanym przepuście, doprowadzenie terenu po robotach do stanu pierwotnego, z odwozem urobku na odległość do 10km  ","szt.",1]
[null,"23.","Demontaż starego i montaż nowego przepustu żelbetowego fi 600mm długości 7,5m o podwyższonej wytrzmałości, abilozowanych 2x abizol R, na ławie kamiennej o gr. 20cm,  wraz z przyczólkami betonowymi, obsypaniem przepustów i utwardzenie wjazdów kamiennych z dolomitu o gr. 20cm na wykonanym przepuście, odtwarzenie rowów po 20mb przy każdym nowo wykonanym przepuście, doprowadzenie terenu po robotach do stanu pierwotnego,  z odwozem urobku na odległość do 10km  ","szt.",2]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[null,"2. Remont drogi gminnej nr XIV/4 (364193T) w Winnicy"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres ","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Prace pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej wraz z wytyczeniem i operatem geodezyjnym powykonawczym.      ","mb",75]
[null,"2.","Wykonanie koryta gł 10cm z wywozem urobku na odległość do 10km -  pow. 75mx3m=225m2 +30m2=255m2","m2",255]
[null,"3.","Wykonanie w-wy filtracyjnej z piasku gr. 10cm - pow. 75mx3m=225m2 +30m2=255m2","m2",255]
[null,"4.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4-63mm gr. 15cm stabilizowanej mechanicznie z zakinowaniem  -  pow. 75mx3m=225m2 +30m2=255m2","m2",255]
[null,"5.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. po zagęszczeniu gr.4cm - pow. 75mx3m=225m2 +30m2=255m2","m2",255]
[null,"6.","Pobocze z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm szer. 2x0,5x75m*0,08m=6,0m3- odcinek 2","m3",6]
[null,"7.","Ustawienie znaków drogowych A-7 - szt. 1","szt.",1]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[null,"3. Remont drogi gminnej nr XIV/1 (364191T) w Winnicy"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres ","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Prace pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej wraz z wytyczeniem i operatem geodezyjnym powykonawczym.      ","mb",814]
[null,"2.","Poprawienie profilu drogi równiarką wraz ze ścięciem przerostów trawy i wywozem urobnku na odległość do 10km  -  pow. 187mx3m=561m2 +50m2=611m2 - odcinek 1","m2",611]
[null,"3.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4-63mm gr. 12cm stabilizowanej mechanicznie z zakinowaniem  -  pow. 187mx3m=561m2 +50m2=611m2 - odcinek 1","m2",611]
[null,"4.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. po zagęszczeniu gr.4cm - pow. 187mx3m=561m2 +50m2=611m2 - odcinek 1","m2",611]
[null,"5.","Pobocze z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm szer. 2x0,3x187m*0,08m=9,0m3 - odcinek 1","m3",9]
[null,"6.","Poprawienie profilu drogi równiarką wraz ze ścięciem przerostów trawy i wywozem urobnku na odległość do 10km  -  pow. 485mx3m=1455m2 +50m2=1505m2 - odcinek 2","m2",1505]
[null,"7.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4-63mm gr. 20cm stabilizowanej mechanicznie z zakinowaniem  -  pow. 485mx3m=1455m2 +50m2=1505m2 - odcinek 2","m2",1505]
[null,"8.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. po zagęszczeniu gr.4cm - pow. 485mx3m=1455m2 +50m2=1505m2 - odcinek 2","m2",1505]
[null,"9.","Pobocze z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm szer. 2x0,3x485m*0,08m=23,28m3 - odcinek 2","m3",23.28]
[null,"10.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4-63mm gr. 10cm stabilizowanej mechanicznie z zakinowaniem  -  pow. 142mx3m=426m2 - odcinek 3 - na wale","m2",426]
[null,"11.","Karczowanie krzaków z odwozem urobku na odległość do 10km - odcinek 3","m2",200]
[null,"12.","Ustawienie znaków drogowych A-7 - szt. 1","szt.",1]
[null,"13.","Demontaż starego i montaż nowego przepustu żelbetowego fi 800mm długości 7,5m o podwyższonej wytrzmałości, abilozowanych 2x abizol R, na ławie kamiennej o gr. 20cm,  wraz z przyczólkami betonowymi, obsypaniem przepustów i utwardzenie wjazdów kamiennych z dolomitu o gr. 20cm na wykonanym przepuście, odtwarzenie rowów po 20mb przy każdym nowo wykonanym przepuście, doprowadzenie terenu po robotach do stanu pierwotnego, z odwozem urobku na odległość do 10km  ","szt.",1]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[null,"4. Remont drogi gminnej nr VIII/13, X/4 (364130T) w Rybitwy-Ruszcza"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres ","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Prace pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej wraz z wytyczeniem i operatem geodezyjnym powykonawczym - odcinek 1","mb",850]
[null,"2.","Profilowanie równiarką drogi z zebraniem przerostu trawy z wywozem urobku na odległość do 10km -  pow. 850mx3m=2550m2 +50m2=2600m2 - odcinek 1","m2",1340]
[null,"3.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4-63mm gr. 10cm stabilizowanej mechanicznie z zakinowaniem  -  pow. 850mx3m=2550m2 +50m2=2600m2 - odcinek 1","m2",2600]
[null,"4.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. po zagęszczeniu gr.4cm - pow. 850mx3m=2550m2 +50m2=2600m2 - odcinek 1","m2",2600]
[null,"5.","Pobocze z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm szer. 2x0,5x850m*0,08m=68m3- odcinek 2","m3",68]
[null,"6.","Prace pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej wraz z wytyczeniem i operatem geodezyjnym powykonawczym - odcinek 1","mb",415]
[null,"7.","Profilowanie równiarka drogi z zebraniem przerostu trawy i wywozem urobku na odległość do 10km -  pow. 415mx3m=1245m2 +50m2=1295m2 - odcinek 2","m2",1295]
[null,"8.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4-63mm gr. 10cm stabilizowanej mechanicznie z zakinowaniem  -  pow. 415mx3m=1245m2 +50m2=1295m2  - odcinek 2","m2",1295]
[null,"9.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. po zagęszczeniu gr.4cm - pow. 415mx3m=1245m2 +50m2=1295m2  - odcinek 2","m2",1295]
[null,"10.","Pobocze z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm szer. 2x0,5x415m*0,08m=33,2m3- odcinek 2","m3",33.2]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[null,null,"Zestawienie kosztorysów"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres ","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Remont drogi gminnej nr XIV/5 (364195T) w Winnicy."]
[null,"2.","Remont drogi gminnej nr XIV/4 (364193T) w Winnicy"]
[null,"3.","Remont drogi gminnej nr XIV/1 (364191T) w Winnicy"]
[null,"4.","Remont drogi gminnej nr VIII/13, X/4 (364130T) w Rybitwy- Ruszcza"]
[null,null,"Razem"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}