{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"Remont chodników i parkingów na terenie Połańca"]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Rozebranie starego chodnika z plytek 50/50/7z wywieznieniem gruzu na odległość do 10km","m2",2875]
[null,"2.","Wzmocnienie istniejej podsypki piaskowej cementem w ilości 75kg/m3 o gr. 5cm ","m2",2624]
[null,"3.","Wykonanie koryta pod chodnik gr. 18cm z odwiezieniem urobku na odległośc do 10km","m2",790]
[null,"4.","Ułozenie chodnika z kostki brukowej betonowej nostalit 50% kolor i 50% szara gr. 6cm na podsyce cement-piaskowej 75kg/m3 gr. 5cm oraz w-wy filtracyjnej z piasku gr.7cm","m2",1196]
[null,"5.","Ułozenie chodnika z kostki brukowej betonowej nostalit 50% kolor i 50% szara gr. 6cm","m2",1922]
[null,"6.","Demontaż starego i montaż nowego obrzeża gr. 6cm na ławie betonowej B-10 z odwozem urobku na odległóść do 10km","mb",2606]
[null,"7.","Rozebranie schodów betonowych wylewanych (płyta gr. 15cm) z wywiezieniem urobku na odległośc do 10km ","m2",31]
[null,"8.","Nawiezienie humusu gr. 10cm wraz z obsianiem trawą ","m2",116]
[null,"9.","Przestawienie huśtawek ","szt",4]
[null,"10.","Przestawienie małych drzewek","szt",5]
[null,"11.","Wykonanie koryta pod parking gr.40 cm wraz z odwiezieniem urobku na odległość do 10 km","m2",696]
[null,"12.","Rozbiórka starego krawężnika 15/30cm wraz z odwozem urobku  na odległość do 10km ","mb",54]
[null,"13.","Ułożenie nowego krawężnika 15/30 bezspoinowo na ławie betonowej B-10 (na zakrętach krawężniki łukowe) (z obcięciem piłą krawędzi nawierzchni asfaltowej drogi  śr. szer. 15cm wraz z ułozeniem masy min.-asfalt.) z odwozem urobku na odległość do 10km ","mb",325]
[null,"14.","Ułożenie kostki brukowej betonowej nostalit 100% kolor gr. 8cm wraz ze wzmocnieniem podbudowy podsypką cem.-piaskową w ilości 75kg/m3 gr. 4cm; górna warstwa podbudowy tłuczniowej frakcja 4/31,5mm gr.5cm; dolna warstwa podbudowy 31,5/63mm gr.15cm; w-wa filtracyjna z piasku gr. 8cm ","m2",818]
[null,"15.","Demontaż starego obrzeża gr. 6cm na ławie betonowej B-10 z odwozem urobku na odległoś do 10km ","mb",141]
[null,"16.","Demontaż starego i montaż nowego krawęznika 15/30cm bezspoinowo na ławie betonowej B-10 (na zakrętach krawężniki łukowe) (z obcięciem piłą krawędzi nawierzchni asfaltowej drogi śr. szer. 15cm wraz z ułożeniem masy min.-asfalt.) z odwozem urobku na odległośc do 10km ","mb",913]
[null,"17.","Montaż nowego obrzeża gr. 6cm 100% kolor na ławie betonowej         B-10 ","mb",404]
[null,"18.","Regulacja plyt żelbetowych gr. 24cm","m2",7.5]
[null,"19.","Montaz nowego obrzeża gr.8cm 100% kolor na ławie betonowej         B-10 ","mb",56]
[null,"20.","Regulacja studni telekomunikacyjnych ","szt",8]
[null,"21.","Regulacja zasuw wodociągowych","szt",1]
[null,"22.","Regulacja studni kanalizacyjnych","szt",7]
[null,"23.","Ustawienie znaku B-36","szt",1]
[null,"24.","Demontaż starego i montaz nowego obrzeża gr. 8cm z wywiezieniam urobku na odległość do 10km oraz nowego obrzeża na ławie batonowej B-10 ","mb",38]
[null,"25.","Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 4cm oraz rozebranie starych płytek chodnikowych 50/50/7 z nakładka asfaltowa z odwozem urobku na odległośc do 10km","m2",226]
[null,"26.","Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 8cm z odwiezniem urobku na odległość do 10km","m2",19.5]
[null,"27.","Wykonanie podbudowy z betonu B-20 gr.10cm ","m2",19.5]
[null,"28.","Wykonanie podsypki cem.-piaskowej w ilości 75kg/m3","m2",19.5]
[null,"29.","Ułożenie kostkibrukowej betonowej kolor czerwony i żółty, typu nostalit gr. 8 cm","m2",19.5]
[null,"30.","Przełożenie krawęznika 15/30cm bezspoinowo na ławie betonowej B-10 (na zakrętach krawżniki łukowe) (z obcięciem piłą krawędzi nawierzchni asf. Drogi śr. szer. 15cm wraz z ułożeniem masy min.-asfaltowej ","mb",30]
[null,"31.","Remont chodnika masą min.-asfalt. śr. gr. 4cm w-wa ścieralna","m2",9]
[null,"32.","Przełożenie obrzeża gr. 6cm na ławie betonowej B-10","mb",2]
[null,null,"Razem "]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}