{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":47,"n_cols":7,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,1,4,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[null,"Remont dróg i parkingów na terenie miasta i gminy Połaniec"]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Wykonanie koryta gr. 38cm wraz z odwozem urobku na odległość do 10 km  ","m2",190]
[null,"2.","Wykonanie w-wy filtracyjnej z piasku gr. 10cm; w-wy dolnej podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 31,5/63mm gr. 15cm; w-wy górnej podbudowy z dolomitu fr. 4/31,5mm gr. 8cm z zaklinowaniem ","m2",153]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfaltowej w-wa profilujaca gr. 5cm ","m2",556]
[null,"4.","Demontaz starego i montaż nowego krawężnika 15/30 cm bezspoinowo na ławie betonowej B-10 (na zakrętach krawężniki łukowe) (z obcięciem piłą krawędzi nawierzchni asfal. drogi. śr. szer. 15cm wraz z ułożeniem masy min.-asfalt.) z odwozem urobku na odległość do 10km","mb",679]
[null,"5.","Malowanie białą farbą drogową pasów na parkingu ","m2",140]
[null,"6.","Montaż nowego krawęznika 15/30cm bezspoinowo na ławie betonowej B-10 (na zakrętach krawęzniki łukowe) (z obcięciem piłą krawędzi nawierzchni asfalt. drogi śr. szer. 15cm wraz z ułożeniem masy min.-asfalt.) z odwozem urobku na odelełość do 10km ","mb",257]
[null,"7.","Regulacja studni kanalizacji ","szt.",2]
[null,"8.","Demontaż starych płytek chodnikowych 50/50/7 z wywozem urobku na odległość do 10km ","m2",26.5]
[null,"9.","Demontaż starego obrzeża gr. 6cm z wywozem urobku na odległośc do 10 km ","m2",53]
[null,"10.","Nawiezienie humusu gr. 10cm z obsianiem trawą ","m2",26.5]
[null,"11.","Wykonanie warstwy profilującej w ilości 50kg/m2 z masy min.-asfaltowej ","m2",2560]
[null,"13.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt gr. 4cm ","m2",2560]
[null,"14.","Rozebranie płytek ceramicznych z wywiezieniem urobku na odległośc do 10km","m2",48]
[null,"15.","Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 300mm (ułożenie na głębokości średnio 1,8m) - wykop (wraz z rozebraniem konstrukcji parkingu - płyta betonowa gr. 25cm) i wywóz urobku na odległość do 10km, ułożenie rur na podsypce piaskowej, zasypanie wykopu, wykonanie konstrukcji parkingu na szerokości 1,00m (piasek gr. 15cm; podbudowa tłuczniowa w-wa dolna gr. 15cm; podbudowa tłuczniowa w-wa górna gr. 8cm) wraz z zagęszczeniem walcem ","mb",148]
[null,"16.","Wykonanie studni kanalizacji deszczowej fi 800mm z kręgów żelbetowych śr. na głębokości do 2,2m","szt.",10]
[null,"17.","Wykonanie wpustów ulicznych (kratek ściekowych) - komplet ","komplet",11]
[null,"18.","Wykonanie przyłączy z rur PCV fi 200mm z wpustów ulicznych do studni kanalizacyjnch - wykop (wraz z rozebraniem konstrukcji parkingu - płyta betonowa gr. 25cm) i wywóz urobku na odeległość do 10km, ułożenie rur ns podsypce piaskowej, zasypanie wykopu, wykonanie konstrucji parkingu na szerkości 1,00m (piasek gr. 15cm; podbudowa tłuczniowa w-wa górna gr. 8cm) wraz z zagęszczenie wealcem ","mb",18]
[null,"19.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 10cm z zaklinowaniem i wyprofilowaniem równiarka i zagęszczeniem walcem","m2",100]
[null,"20.","Regulacja kratek ściekowych ","szt.",2]
[null,"21.","Poprawienie istniejącego profilu drogi poprzez uzupełnienie zaniżeń klińcem śr. gr. 1cm wraz z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem","m2",609]
[null,"22.","Wykonanie w-wy profilującej z masy min.-asfalt. gr. 4cm ","m2",4082]
[null,"23.","Poprawienie istniejącego profilu  drogi poprzez uzupełnienie zaniżeń tłuczniem dolomitowym śr. gr. 5cm wraz z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ","m2",237]
[null,"24.","Wykonanie w-wy filtracyjnej z piasku gr.10cm; w-wy profilującej z dolomitu z zaklinowaniem gr. 20cm ","m2",38]
[null,"25.","Korytowanie drogi o gr. 23 cm wraz z wywozem urobku na odległość do 10km ","m2",400]
[null,"26.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej w-wa dolna fr. 31,5/63mm z dolomitu gr. 15cm ","m2",400]
[null,"27.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej w-wa górna fr. 4/31,5mm z dolomitu gr.8cm ","m2",816]
[null,"28.","Wykonanie koryta pod drogę gr. 15cm z wywozem urobku na odległość do 10km ","m2",348]
[null,"29.","Wykonanie w-wy filtracyjnej z piasku gr.10cm ","m2",394]
[null,"30.","Wykonanie dolnej warstwy podbudowy tłuczniowej z dolomitu gr. 5cm frakcja 4/31,5mm","m2",382]
[null,"31.","Wykonanie górnej warstwy podbudowy tłuczniowej z dolomitu gr.15cm fr.4/63mm","m2",1681]
[null,"32.","Wykonanie koryta pod nawierzchnię tłuczniową gr.10cm ","m2",163]
[null,"33.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu gr.15cm fr. 4/63mm","m2",210]
[null,"34.","Wykonanie pobocza z piaskowca śr. gr. 15cm ","m2",93]
[null,"35.","Wykonanie studni z rur zelbetowych fi 800mm gł. 1,5m na fundamencie betonowym B-10 z pokrywą żeliwną ","komplet",1]
[null,"36.","Montaż rur z PCV fi 250mm na głębokości śr. 1,5m ","mb",21]
[null,"37.","Wykonanie murka oporowego żelbetowego z betonu B-30 przy ujściu rury fi 250mm do cieku wodnego","m3",0.8]
[null,"38.","Wykonanie koryta pod korytka betonowe gr. 20cm z wywozem urobku na odległość do 10km ","mb",114]
[null,"39.","Montaż korytek betonowych gr.15cm (na ławie betonowej B-10 gr.15cm i  podsypce cem.-piaskowe gr.5cm","mb",114]
[null,"40.","Wykonanie koryta gr. 20cm z wywiezieniem urobku na odległość do 10km","m2",150]
[null,"41.","Remont cząstkowy nawierzchni drogi - obcięcie krawędzi wyboju piłą, wykłucie młotem pneumatycznym, wywóz urobku na odległość do 10km, posmarowanie krawędzi emulsją asfaltową, ułożenie masy min.-asfaltowej śr. gr. 5cm wraz z zagęszczeniem walcem, zakropienie łaty emeusją asfaltową wraz z zasypanie grysem fr. 2-4mm ","m2",94]
[null,null,"Razem"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}