{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":4,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,5,3],[29,1,29,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,null,"PRZEDMIAR ROBÓT"]
[]
[]
[]
[null,"Sprzęt Projekcyjny 35 mm firmy Kinoton GmbH"]
[]
[null,"poz.","ilość","nazwa"]
[null,1,1,"projektor FP 30D, mechanizm 35 mm, 24/25 kl/sek, rewolwer zmotoryzowany na 3 obiektywy, automatyczna zmiana ramki formatowej, odczyt cyfrowy SR*D w świetle czerwonym, zwijacze i frykcje do szpul 2000m"]
[null,2,1,"wbudowany czujnik zerwania taśmy"]
[null,3,1,"zestaw rolek do prowadzenia taśmy na i z platera"]
[null,4,1,"latarnia do lamp ksenonowych 1000/2 OOOW kompletna, lustro Balzersa 300 mm 60/540, filtr cieplny, automatyka zapłonu kolby, amperomierz, licznik godz pracy, system wentylacji, wylot spalin o średnicy 180 mm"]
[null,5,1,"prostownik do lamp ksenonowych do 3000W, KEX 110G, zakres prądów roboczych 60 -1 1 0 A, 1 x 208-240V, 50-60 Hz"]
[null,6,1,"plater ST200E, 3 talerze 124 cm o pojemności 5600m taśmy 35 mm każdy"]
[null,7,1,"stolik montażowy/przewijarka UT 2000"]
[null,8,1,"obiektyw Schneider do kaszety 1 :1 .85, Super-35-Cinelux 2,0/77.5mm"]
[null,9,1,"obiektyw Schneider do kaszety 1 :1 .66 Super-35-Cinelux 2,0/85mm"]
[null,10,1,"obiektyw Schneider do panoramy 1 :2.35, Cinelux-Ultra 2.0/120mm"]
[null,11,1,"nasadka do anamorfozy obrazu panoramicznego Schneider ES-Cinelux Anamorphic"]
[null,12,6,"szpula metalowa do taśmy filmowej 35 mm o pojemności 2000m"]
[null,13,1,"lampa ksenonowa XBO 1600W/HSC"]
[null,14,1,"okienko projekcyjne panoramiczne 1000 x 500, ze szkłem optycznym Optiwhite 10mm"]
[null,15,1,"okienko projekcyjne 700 x 700, ze szkłem optycznym Optiwhite 10mm"]
[null,16,1,"ekran perforowany, Big MOT 800/450 o szerokości 9,00m, zwijany elektrycznie, w kasecie metalowej,"]
[null,17,1,"zestaw bezpieczeństwa do wymiany lampksenonowych: kamizelka, maska, rękawice"]
[null,18,1,"sklejarka typu scotch do taśmy 35 mm"]
[]
[]
[]
[null,"Sprzęt nagłaśniający Dolby Digital EX"]
[]
[null,"poz.","ilość","nazwa"]
[null,1,1,"szafa aparaturowa, rack 19\", okablowana z monitorem odsłuchowym CSM5.1panelem zasilająco-bezpiecznikowym,"]
[null,2,1,"procesor kinowy cyfrowy Dolby CP-650"]
[null,3,3,"Kolumna głośnikowa model S-7801, zaekranowa, trójdrożna, średnie i duże sale, LF: 4ohm, 800WAES, 101dB/1W/1m, MF/HF:4ohm, 200W AES, 110dB/1W/1m, 30Hz - 20kHz (-10dB), propagacja: 900 x 300, 199 x 63 x 47cm, 73.8 kg, zwrotnica bierna 1700Hz + zewnętrzna biamplifikacja 400 Hz;"]
[null,4,14,"zestaw głośnikowy dookólny, KCS SR-12, kolumna surroundowa, 200/400W, 40 - 20kHz, 97dB, propagacja: 900x600, 8ohm, 50x53 x27cm, 17 kg;"]
[null,5,2,"zestaw głośnikowy Subwoofer, KCS C-218-A, 1200/2400W, 20 -500 Hz, 1 01 dB, 4ohm, 1 00 x 70 x 72cm, 74 kg;"]
[null,6,1,"wzmacniacz mocy CSA 802, 2 x 400W /4 Ohm"]
[null,7,2,"wzmacniacz mocy CSA 1 1 02, 2 x 550W /4 Ohm"]
[null,8,4,"wzmacniacz mocy CSA 1402, 2 x 700W /4 Ohm"]
[null,9,3,"zwrotnica aktywna głośnikowa XT4"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}