{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":123,"n_cols":4,"rows_kept":123,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,1,14,3],[4,1,4,3],[22,1,22,3],[30,1,30,3],[49,1,49,3],[96,1,96,3],[109,1,109,3],[117,1,117,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"PRZEDMIAR ROBÓT"]
[]
[]
[null,"Mechanizacja sceny"]
[]
[null,"Lp.","nazwa","ilość szt."]
[null,"1.","Mechanizm kurtynowy dł. 11,50m (mechanizm składa się z uchwytów montażowych, prowadnic aluminiowych, wózków jezdnych, olinowania, mechanizmu naprężającego linę napędową). Mechanizm zamontowany do gotowej rury poziomej konstrukcyjnej we wnęce kurtynowej.",1]
[null,"2.","Sztankiet dekoracyjny z napędem elektrycznym bez przeciwwagi, obciążenie użytkowe belki sztankietu 250 kg. Długość belki sztankietu 10,63mm, skok belki 6 m. napęd usytuowany na galerii technicznej, prędkość ruchu stała. Wykonać wg. Projektu mechanicznego.",8]
[null,"3.","Sofit oświetleniowy z napędem elektrycznym. Obciążenie użytkowe 500 kg, prędkość ruchu stała. Sofit wyposażony w konstrukcję kosza kablowego. Sofit długość 8,63 m, skok sofitu ok.. 5 m, belka sofitu wykonana z konstrukcji przestrzennej aluminiowej tz. tristem. wykonać wg projektu mechanicznego.",3]
[null,"4.","Mechanizm kulisowy obrotowy, dwuczęściowy zamontowany do poręczy pomostu technicznego. Mechanizm dł. 1,68 m, obciążenie mechanizmu kulisą materiałową ok.. 25 kg. Wykonać wg projektu mechanicznego.",8]
[]
[]
[]
[null,"Urządzenia rozdzielczo -sterownicze dla potrzeb zasilenia isterowania napędami sofitów oświetleniowych sceny"]
[]
[null,"Lp.","nazwa","ilość szt."]
[null,"1.","Blok zasilająco - sterowniczy dla zasilenia i sterowania trzech npędów sofitów oświetleniowych BZSSO.",1]
[null,"2.","Kaseta sterownicza trzech napędów sofitów oświetleniowym KSSO w kasecie sterowanie przyciskami Góra - Dół + sygnalizacja, przycisk bezpieczeństwa \"STOP\". Stacyjka + sygnalizacja",1]
[]
[]
[]
[null,"Urządzenia rozdzielniczo-sterownicze dla potrzeb zasilenia i sterowania napędami sztankietów sceny"]
[]
[null,"Lp.","nazwa","ilość szt."]
[null,"1.","Blok zasilająco- sterwniczy BZSS dla zasilenia 8 napędów sztankietów sceny.",1]
[null,"2.","Kaseta sterownicza 8 napędów sztankietów dekoracyjnych KSSS w kasecie sterowanie przyciskami Góra - Dół + sygnalizacja, przycisk bezpieczeństwa \"STOP\".",1]
[]
[]
[]
[null,"Bloki zasilające, pulpity i kasety sterownicze óświetlenia sceny"]
[]
[null,"Lp.","nazwa","ilość szt."]
[null,"1.","Blok zasilający BZ dla potrzeb zasilenia (3 bloków rozdzielczo-sterowniczych Eurorack 24 x 3 kW, 1 bloku rozdzielczo - sterowniczego Eurorack 24 x 2,3 kW, 1 bloku rozdzielczo-sterowniczego Micropack 15/62M/C 6 x 2,3 kW dla 6 obwodów regulowanych widowni, 9 obwodów technologicznych, 3 obwodów roboczych, 22 obwodów nieregulowany). W/w blok posiada zabezpieczenia, sterowania oraz układu blokad dla 22 obwodów nieregulowanych, 3 obwodów roboczych. Blok BZ dodatkowo posiada krosownicę 22 gniazd 16A/230V - obwodów nieregulowanych oraz gniazdo 32A/5PIN, oraz automat kino/teatr.",1]
[null,"2.","Tablica przejściowa KP dla 24 obwodów regulowanych sceny i 6 obwodów nieregulowanych widowni, 22 obwodów nieregulowanych.",1]
[null,"3.","Przewód OPd 3 x 1,5mm2 długości 2m, 2,5m, 3,5m zakończone gniazdami i wtykami na kabel 16A/230V. Przewody do krosowania linii pomiędzy tablicą KP a krosownicą w bloku BZ.",46]
[null,"4.","Pulpit obwodów roboczych/nieregulowanych/widowni POR/N/W. Pulpit do sterowania stycznikami: głównym i widowni + sygnalizacja, sterowania 22 obwodami nieregulowanymi + bokada + sygnalizacja, 3 obwodami mboczymi + bokada + sygalizacja, 9 obwodami technologicznymi + sygnalizacja, analogowe sterowanie 6 obwodów widowni ( potencjometry suwakowe na każdy obwód + potencjometr sumy) + tablica przyłączowa",1]
[null,"5.","Puszka przyłączowa pulpitu obwodów roboczych/nieregulowanych/widowni POR/N/W.",1]
[null,"6.","Kaseta sterownicza obwodów roboczych / nieregulowanych/widowni KOR/N/W kaseta do sterowania stycznikiem widowni + sygnalizacja, sterowanie 16 obwodów nieregulowanych + sygalizacja, 3 obwodów roboczych + sygnalizacja, analogowe sterowanie 6 obwodów widowni (potencjometry suwakowe na każdy obwód + potencjometr sumy)",1]
[null,"7.","Kasety obwodów regulowanych widowni KW-1 , KW-2 kaseta do sterowania stycznikiem widowni + sygnalizacja, analogowe sterowanie 6 obwodami widownią za pomocą potencjometrów suwakowych + jeden potecjometr suwakowy sumy.",2]
[null,"8.","Kasety obwodów regulowanych widowni KWK-3, KWK-4 kaseta do sterowania stycznikiem widowni  + sygnalizacja, sterowanie 6 obwodami widownią za pomocą przycisków (poprzez automat kinowy). Kasety usytuowane w kabinie projekcyjnej przy projektorach kinowych.",2]
[null,"9.","Kaseta reżysera KR posiada : przyłącze interkomu, podwójne gniazdo 16A/230V, gniazdo XLR 5 dla DMX1, gniazdo XLR-5 dla DMX2.",1]
[null,"10.","Puszka efektowa DMX - pojedyncza",22]
[null,"11.","Puszka przyłączowa na scenie - posiada : gniazdo XLR-5 dla DMX linii 1 oraz gniazdo XLR-5 dla DMX linii 2",1]
[null,"12.","Puszka przyłączowa do podłączenia odbiornika WIFI",2]
[null,"14.","Tablica zasilająca TZ ( usytuowana w kabinie oświetlenia)",1]
[]
[]
[]
[null,"Projektory i akcesoria oświetlenia sceny"]
[]
[null,"Lp.","nazwa","ilość szt."]
[null,"1.","Projektor A 56 C 0,5 / 0,65 kW Gy 9,5, obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła, kąt rozsyłu 9-66o, z soczewką płasko-wypukła pryzmatyczną, z siatką zabezpieczającą, z ramką filtra, z blokadą uniemożliwiającą dostęp do komory z żarówką gdy projektor jest podłączony do sieci, z przewodem zasilającym bez wtyczki.",9]
[null,"2.","Przesłona czterolistna do projektora poz. 1",9]
[null,"3.","Projektor profilowy A 59 Z 0,5 0,65 kW Gy 9,5, obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili  na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła, kąt rozsyłu 16-35°, bez siatki  zabezpieczającej, z ramką filtra, z blokadą niemożliwiającą dostęp do komory z żarówką gdy projektor podłączony jest do sieci, z przewodem \nzasilającym bez wtyczki    ",7]
[null,"4.","Siatka zabezpieczająca do projektora poz. 3",7]
[null,"5.","Przysłona irys do projektora pozycja 3",7]
[null,"6.","Ramka maski GOBO do projektora poz.3",7]
[null,"7.","Projektor C 103 1/1,2 kW Gx 9,5 z soczewką płasko - wypukłą pryzmatyczna, obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła,      \n kąt rozsyłu 7-61°, z siatką zabezpieczającą z ramką filtra, z blokadą uniemożliwiającą dostęp do komory z żarówką gdy projektor podłączony jest do sieci",21]
[null,"8.","Przesłona czterolistna do projektora pozycja 7",21]
[null,"9.","Projektor F 101  1/1,2 kW Gx 9,5 z soczewką Fresnela, obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili na bazie aluminium o bardzo      \n dobrych właściwościach odprowadzania ciepła, kąt rozsyłu 13-59°, z siatką zabezpieczającą z ramką filtra, z blokadą uniemożliwiającą dostęp do komory z żarówką gdy projektor podłączony jest do sieci",6]
[null,"10.","C201  Projektor z soczewką płasko-wypukłą 2000W GY16, obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili na bazie aluminium o bardzo      \n dobrych właściwościach odprowadzania ciepła, kąt rozsyłu 5-65° ADB , z siatką zabezpieczającą z ramką filtra, z blokadą uniemożliwiającą dostęp do komory z żarówką gdy projektor podłączony jest do sieci",3]
[null,"11.","Przesłona czterolistna do projektora poz. 10",3]
[null,"12.","Projektor profilowy WARP 12-13 600/800 W, obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła, zoom 12-30°, lustro dichroiczne, bez siatki zabezpieczjącej, z przesłonami zasuwkowymi wbudowanymi w projektor z regulacją przysłon za pomocą pierścieni obrotowych w przedziale 360°, z ramką filtra, zoom regulowany za pomocą pierścieni obrotowych, obrotowa maska GOBO i przysłona IRYS za pomocą pierścieni obrotowych z przewodem zasilającym bez wtyczki.",28]
[null,"13.","Siatka zabezpieczająca do projektora pozycja 12",28]
[null,"14.","Wkład z przysłoną irysową i ramką gobo wymiar B do projektora pozycja 12",28]
[null,"15.","Projektor profilowy WARP 22-50 600/800 W, obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili na bazie aluminium o bardzo dobrych      \n właściwościach odprowadzania ciepła, zoom 22-50° , lustro dichroiczne, bez siatki zabezpieczającej, z przesłonami zasuwkowymi wbudowanymi w projektor z regulacją przysłon za pomocą pierścieni obrotowych w przedziale 360° , z ramką filtra, zoom regulowany za pomocą pierścieni obrotowych, obrotowa maska GOBO i przysłona IRYS za pomocą pierścieni obrotowych z przewodem zasilającym bez wtyczki",4]
[null,"16.","Siatka zabezpieczająca do projetora pozycja 15",4]
[null,"17.","Wkład z przysłoną irysową i ramką gobo wymiar B do projektora pozycja 15",4]
[null,"18.","Projektor profilowy DS 105 1,2 kW Gx 9,5, obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła, kąt rozsyłu '15-31°, bez siatki zabezpieczającej, z przysłonami zasuwkowymi, z ramką filtra, z blokadą uniemożliwiającą dostęp do komory z żarówką gdy projektor podłączony jest do sieci, z przewodem zasilającym bez wtyczki",2]
[null,"19.","Siatka zabezpieczająca do projektora pozycja 18",2]
[null,"20.","Przysłona irys do projektora pozycja 18",2]
[null,"21.","Ramka maski GOBO do projektora pozycja 18",2]
[null,"22.","Projektor profilowy DN 205 2 kW Gy 16, obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła, zoom 10-20°, bez siatki zabezpieczającej, z przysłonami zasuwkowymi, z ramką filtra, z blokadą uniemożliwiającą dostęp do komory z żarówką gdy projektor podłączony jest do sieci, z przewodem zasilającym bez wtyczki",2]
[null,"23.","Siatka zabezpieczjąca do projektora pozycja 22",2]
[null,"24.","Przysłona irys z pełnym zamknięciem  do projektora poz. 22",2]
[null,"25.","Ramka maski GOBO do projektora poz. 22",2]
[null,"26.","Obudowa projektora PAR 64",7]
[null,"27.","Projektor prowadzący VEDETTE 1200W MSR G22",2]
[null,"28.","Zmieniacz kolorów Colour Changer VD 12 do projektora poz. 27",2]
[null,"29.","Maska GOBO typ B dp projektora poz. 27",2]
[null,"30.","Ściemniacz mechaniczny do projektora Vendette 1200W poz. 27",2]
[null,"31.","Lampa HMI 1200W MSR G22 do projektora poz. 27",2]
[null,"32.","Naświetlacz asymetryczny DOMINO 1000W R 7s z siatką zabezpieczającą. Naświetlacz dostosowany do filtrów foliowych.",12]
[null,"33.","NL-1000 Naświetlacz symetryczny świateł roboczych 1000W R 7s z siatką zabezpieczającą",8]
[null,"34.","Statyw ST 145 z trzpieniem, udźwig 30 kg, podnoszenie 130-320cm ADB.",6]
[null,"35.","ST070U Statyw z trzpieniem, udźwig 40 kg, podnoszenie 88-147 cm, ADB - Manfrotto",2]
[null,"36.","Uchwyt hakowy z atestem",63]
[null,"37.","Uchwyt obrotowy do projektora prowadzącego z atestem",2]
[null,"38.","Uchwyt łamany ciężki z atestem",4]
[null,"39.","Uchwyt łamany lekki - atestowany do zamontowania do rury pionowej",28]
[null,"40.","Statyw podstawka z płytą obrotową do naświetlaczy i projektorów stojących na podłodze sceny",16]
[null,"41.","Linka zabezpieczająca dojarojektorów - z atestem",93]
[]
[]
[]
[null,"Okotarowanie sceny"]
[]
[null,"Lp.","nazwa","ilość szt."]
[null,"1.","Kurtyna główna materiałowa jednowarstwowa, dwuczęściowa rozsuwana wykonana z pluszu o gramaturze do 360 g/m2 np.. Typu BACH, kurtyna owymirach wysokość 6,00m, szerokość 11,50m, drapowanie materiału 100%. Kolor materiału wg. Projektu wnętrz. Kurtyna zamontowana do wózków jezdnych mechanizmu kurtynowego. u góry wszyty pas tapicerski w pasie oczka talicerskie + troki bawełniane, boki obszyte, u dół kurtyny wykonana kieszeń do włożenia obciązenia",1]
[null,"2.","Kulisa wykonana z materiału typu MOLTON w kolorze czarnym, o gramaturze do 310 g/m2, o wymirach szerokość 2,95 m, wysokość 6,60 m. Kulisa uszyta na gładko. U góry wszyty pas tapicerski w pasie oczka talicerskie i troki bawelnianie, boki obszyte, u dół kulisy wykonana kieszeń do włożenia obciążenia",8]
[null,"3.","Fartuch wykonany z materiału typu MOLTON w kolorze czarnym, o gramaturze do 310 g/m2 o wymiarach szerokość 20 m, wysokość 0,80m. Fartuch uszyty na gładko. U góry wszyty pas tapicerski w pasie oczka talicerskie + troki bawelnianie, boki obszyte, u dół fartucha wykonana kieszeń do włożenia obciążenia",1]
[null,"4.","Fartuch wykonany z materiału typu MOLTON w kolorze czarnym, o gramaturze do 310 g/m2 o wymiarach szerokość 20 m, wysokość 1,40m. 1 artuch uszyty na gładko. U góry wszyty pas tapicrski w pasie oczka talicerskie + troki bawelnianie, boki obszyte, u dół fartucha wykonana kieszeń do włożenia obciążenia",1]
[null,"5.","Fartuch wykonany z materiału typu MOLTON w kolorze czarnym, o gramaturze do 310 g/m2 o wymiarach szerokość 20 m, wysokość 1,80m. Fartuch uszyty na gładko. U góry wszyty pas tapicerski w pasie oczka talicerskie + troki bawelnianie, boki obszyte, u dół fartucha wykonana kieszeń do włożenia obciążenia",1]
[null,"6.","Horyzont dwuczęściowy wykonany z materiału typu MOLTON w kolorze czarnym, o gramaturze do 310 g/m2 o wymiarach łącznych wysokość 6,45m, szerokość 20m. Horyzont uszyty na gładko.U góry wszyty pas tapicrski w pasie oczka talicerskie + troki bawelnianie, boki obszyte, u dół horyzontu wykonana kieszeń do włożenia obciążenia.",1]
[null,"7.","Horyzont bezszwowy wykonany z. materiału bezszwowego typu MOLLINO w kolorze białym, o gramaturze do 230 g/m2 o wymiarach szerokość 10 m, wysokość 6,45m.U góry wszyty pas tapicrski w pasie oczka talicerskie + troki bawelnianie, boki obszyte, u dół horyzontu wykonana kieszeń do włożenia obciążenia.",1]
[]
[]
[]
[null,"Stanowisko operatora oświetlenia sceny"]
[]
[null,"Lp.","nazwa","ilość szt."]
[null,"1.","Zestaw stanowiska operatora oświetlenia tj. stół pod nastawnię komputerową z dwoma szufladami podwieszonymi pod blat, dwa krzesła na kółka, szafka do archiwizacji.",1]
[null,"2.","Zestaw narzędzi operatora oświetlenia wg zestawienia Użytkownika(miernik, zestaw wkrętaków elektrycznych, zestaw narzędzi elektrycznych…)",1]
[]
[]
[]
[null,"Wyposażenie sceny"]
[]
[null,"Lp.","nazwa","ilość szt."]
[null,"1.","Linka zabezpieczająca do zawieszania dekoracji do belki sztankietu o udźwigu max. do 350 kg (linka atestowana) długości 1 mb.",10]
[null,"2.","Linka zabezpieczjąca do zawieszania dekoracji do belki sztankietu o udźwigu max. 350 kg (linka atestowana) długości 2 mb.",10]
[null,"3.","Taśma elektryczna Gaffa - czarny mat",10]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}