{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":48,"n_cols":4,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Remont chod.od ul. Zajączka do ul. Madalińskiego p-12 III"]
[2,"Roboty rozbiórkowe"]
[" 2. 1. "]
[null,"Obrzeża trawnikowe 8x30 cm na podsypce piaskowej - rozebranie",316.6,"m"]
[" 2. 2. "]
[null,"Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7 cm",352.4,"m2"]
[" 2. 3. "]
[null,"Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej",39,"m"]
[" 2. 4. "]
[null,"Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm",6.2,"m3"]
[" 2. 5. "]
[null,"Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę - na odl. do 10km w miejsce wskaz. przez Inwestora",32.946,"m3"]
[3,"roboty ziemne"]
[" 3. 1. "]
[null,"Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II",71.8,"m3"]
[" 3. 2. "]
[null,"Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 10  km, kategoria gruntu III",6.23,"m3"]
[" 3. 3. "]
[null,"Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu I-II",12.46,"m3"]
[" 3. 4. "]
[null,"Ręczne formowanie nasypów, ziemia z odkładu",12.5,"m3"]
[4,"Roboty brukarskie"]
[" 4. 1. "]
[null,"Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV",351.25,"m2"]
[" 4. 2. "]
[null,"Krawężniki prostokątne i łukowe wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa B-15, podsypka cementowo-piaskowa",39,"m"]
[" 4. 3. "]
[null,"Obrzeża betonowe, 30x8 cm, na betonie B-10 ława z oporem o wym. 20cm x 15 cm",387,"m"]
[" 4. 4. "]
[null,"Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10 cm, walec wibracyjny",307.7,"m2"]
[" 4. 5. "]
[null,"Stabilizacja \"75\" cementowo - piaskowa gr 5 cm na 75kg cementu 1m3 piaskupod kostkę betonową. Przygotowanie mieszanki mechanicznie.",15.385,"m3"]
[" 4. 6. "]
[null,"Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na stabilizacji cem - piask. \"75\" z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka : 50%szara i 50% czerwona",307.7,"m2"]
[5,"roboty wykończeniowe"]
[" 5. 1. "]
[null,"podjazdy dla wózków na schodach",0.1,"m3"]
[" 5. 2. "]
[null,"Schody żelbetowe - stopnie betonowe  B-15 zewnętrzne na gotowym podłożu",6.2,"m3"]
[" 5. 3. "]
[null,"Stabilizacja cementowo - piaskowa \"75\" gr 5cm. Przygotowanie mieszanki mechanicznie.",1.329,"m3"]
[" 5. 4. "]
[null,"Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  NOSTALIT grubość 6 cm na stabilizacji cem.-piask. \"75\" kostka kolorowa - podjazdy dla wózków",26.58,"m2"]
[" 5. 5. "]
[null,"Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej NOSTALIT grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolorowa - obłożenie schodów",20,"m2"]
[" 5. 6. "]
[null,"Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m",34,"m"]