{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":45,"n_cols":4,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"ul. G. Zajączka p-7 III"]
[2,"Roboty rozbiórkowe"]
[" 2. 1. "]
[null,"Obrzeża trawnikowe 8x30 cm na podsypce piaskowej - rozebranie",160,"m"]
[" 2. 2. "]
[null,"Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7 cm",120,"m2"]
[" 2. 3. "]
[null,"Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - schody",2.375,"m3"]
[" 2. 4. "]
[null,"Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę - na odl. do 10km   miejsce wywozu w zakresie Wykonawcy",14.62,"m3"]
[3,"Element: Roboty ziemne"]
[" 3. 1. "]
[null,"Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km - miejsce wywozu w zakresie Wykonawcy, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II",26.88,"m3"]
[" 3. 2. "]
[null,"Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odl. 10 km, kategoria gr. III",6.9,"m3"]
[" 3. 3. "]
[null,"Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi,i wbudowanie w nasyp na odl. do 50m",27.72,"m3"]
[" 3. 4. "]
[null,"Ręczne formowanie nasypów, ziemia z odkładu",27.72,"m3"]
[4,"Roboty brukarskie"]
[" 4. 1. "]
[null,"Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV",128,"m2"]
[" 4. 2. "]
[null,"Obrzeża betonowe, 30x8 cm, na ławie betonowej B-10 o wym 20 cm x 15 cm z obrobieniem schodów",182,"m"]
[" 4. 3. "]
[null,"Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10 cm, walec wibracyjny",128,"m2"]
[" 4. 4. "]
[null,"Stabilizacja cementowo-piaskowa \"75\" - 75 kg cementu na 1m3 piasku - gr 5 cm pod kostkę betonową. Przygotowanie mieszanki mechanicznie.",6,"m3"]
[" 4. 5. "]
[null,"Chodniki z kostki brukowej betonowej NOSTALIT, grubość 6 cm, na stabilizacji \"75\" cem-piask. gr 5 cm,  kostka kolorowa 50% szara i 50% czerwona",120,"m2"]
[5,"roboty wykończeniowe"]
[" 5. 1. "]
[null,"podjazdy dla wózków na schodach ",0.18,"m3"]
[" 5. 2. "]
[null,"Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne z B-20 na gotowym podłożu pod obłożenie kostką.",4.8,"m3"]
[" 5. 3. "]
[null,"Stabilizacja \"75\" cementowo - piaskową gr 3 cm pod kostkę betonową - 75kg cementu na 1m3 piasku. Przygotowanie mieszanki mechanicznie.",0.282,"m3"]
[" 5. 4. "]
[null,"Chodniki z kostki brukowej betonowej NOSTALIT, gr. 6 cm kolorowej na stabilizacji  \"75\"- gr 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - obłożenie schodów betonowych i podjazdów",9.4,"m2"]
[6,"Element: Roboty wykończeniowe"]
[" 6. 1. "]
[null,"Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.",260,"m2"]
[" 6. 2. "]
[null,"Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - wariant 1",25,"szt."]