{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":74,"n_cols":4,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1," Montaż i zasilanie wentylatora w kuchni, instalacja telefoniczna, oświetlenie sali, instalacja odgromowa - OSP  Rudniki "]
[" 1. 1.","Montaż i zasilanie wentylatora w kuchni"]
[" 1. 1. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle",10,"m"]
[" 1. 1. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe",10,"m"]
[" 1. 1. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym",1,"szt."]
[" 1. 1. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm",1,"szt."]
[" 1. 1. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach",1,"szt."]
[" 1. 1. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe",1,"szt."]
[" 1. 1. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej",1,"szt."]
[" 1. 1. 8. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o śr.otworu ssącego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg)",1,"szt."]
[" 1. 1. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym",1,"szt."]
[" 1. 1.10. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg",1,"szt."]
[" 1. 1.11. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2",1,"szt."]
[" 1. 1.12. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia",1,"pomiar"]
[" 1. 2.","Instalacja telefoniczna "]
[" 1. 2. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle",2.5,"m"]
[" 1. 2. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton",2.5,"m"]
[" 1. 2. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły",1,"otw."]
[" 1. 2. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły",1,"otw."]
[" 1. 2. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym",3,"szt."]
[" 1. 2. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm",2,"szt."]
[" 1. 2. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach",1,"szt."]
[" 1. 2. 8. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle",22,"m"]
[" 1. 2. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe",22,"m"]
[" 1. 2.10. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Zainstalowanie gniazda telefonicznego",2,"szt."]
[" 1. 2.11. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż ramek do osprzetu. Analogia",2,"szt."]
[" 1. 2.12. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych,łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy",2,"kon.kabl."]
[" 1. 3.","Oświetlenie sali"]
[" 1. 3. 1. "]
[null,"Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na konstrukcji metalowej",30,"m"]
[" 1. 3. 2. "]
[null,"Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane",5,"szt."]
[" 1. 3. 3. "]
[null,"Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact",15,"kpl."]
[" 1. 4.","Instalacja odgromowa - roboty uzupełniajace"]
[" 1. 4. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym. Wnęki pod puszki dla złączy kontrolnych",4,"szt."]
[" 1. 4. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Obudowy o powierzchni do 0.1 m2",4,"szt."]
[" 1. 4. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu stromym pokrytym blachą",85,"m"]
[" 1. 4. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych",12,"szt."]
[" 1. 4. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej",4,"szt."]
[" 1. 4. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Pierwszy pomiar instalacji odgromowej",1,"pomiar"]
[" 1. 4. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Następny pomiar instalacji odgromowej",3,"pomiar"]