{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":4,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Remont chodnika ul. M.Konopnickiej w Połańcu  - roboty rrozbiórkowe"]
[" 1. 1. "]
[null,"Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm",1.25,"m3"]
[2,"roboty ziemne"]
[" 2. 1. "]
[null,"Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - wariant 1",64.26,"m3"]
[" 2. 2. "]
[null,"Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - wariant 1",64.26,"m3"]
[3,"Roboty brukarskie"]
[" 3. 1. "]
[null,"Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV",302,"m2"]
[" 3. 2. "]
[null,"Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie) z piasku, grubość po zagęszczeniu 10 cm, walec wibracyjny",302,"m2"]
[" 3. 3. "]
[null,"Stabilizacja cementowo-piaskowa\"75\" gr 5 cm - 75kg cementu na 1m3 piasku pod kostkę betonową. Przygotowanie mieszanki  mechanicznie i rozłożenie.",15.1,"m3"]
[" 3. 4. "]
[null,"Chodniki z kostki brukowej betonowej NOSTALIT, grubość 6 cm, podsypka stabilizacji \" 75\"  na 1m3 piasku 75kg cementu, z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa 50% szra i 50%czerwona",230,"m2"]
[" 3. 5. "]
[null,"Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce stabilizacji \"75\" gr 5 cm na 1m3 piasku 75kg cementu z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka kolorowa 50% szara i 50% czerwona - na wjazdach do posesji.",72,"m2"]
[4,"Roboty wykończeniowe"]
[" 4. 1. "]
[null,"Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III",76,"m2"]
[" 4. 2. "]
[null,"Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km",5,"m3"]