{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":4,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"UTWARDZENIE TERENU"]
[" 1. 1. "]
[null,"Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek",784,"m2"]
[" 1. 2. "]
[null,"Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami",154,"m2"]
[" 1. 3. "]
[null,"Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III",89,"m3"]
[" 1. 4. "]
[null,"Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.IV)",18.64,"m3"]
[" 1. 5. "]
[null,"Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm+ opaska",742.08,"m2"]
[" 1. 6. "]
[null,"Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm",784,"m2"]
[" 1. 7. "]
[null,"Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu",784,"m2"]
[" 1. 8. "]
[null,"Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - na 1m3 piasku 75kg cementu  - z wypełnieniem spoin piaskiem-",784,"m2"]
[" 1. 9. "]
[null,"Chodniki + opaska z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej  na 1m3 piasku 75kg cementu - z wypełnieniem spoin piaskiem",100,"m2"]
[" 1.10. "]
[null,"Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem + opaska",171,"m"]
[" 1.11. "]
[null,"Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV",90.5,"m"]
[" 1.12. "]
[null,"Ława pod krawężniki betonowa zwykła",4.07,"m3"]
[" 1.13. "]
[null,"Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej",90.5,"m"]
[" 1.14. "]
[null,"Humusowanie pozostałego terenu wraz z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - humus z odzysku",788,"m2"]
[2,"OGRODZENIE"]
[" 2. 1. "]
[null,"Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m",58.1,"m"]
[" 2. 2. "]
[null,"Osadzenie stalowych bram przesuwanych o powierzchni do 13 m2",12.8,"m2"]
[" 2. 3. "]
[null,"Osadzenie stalowych bram przesuwanych - dodatek za napęd",1,"kpl"]
[" 2. 4. "]
[null,"Osadzenie stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o powierzchni do 13 m2",9,"m2"]
[" 2. 5. "]
[null,"Ogrodzenie z elementów stalowych",58.1,"m"]
[" 2. 6. "]
[null,"Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa",204,"m2"]