{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":4,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Studnie odgazowanie składowiska"]
[" 1. 1. ","KNR 02-01-0129-090"]
[null,"Rozbieranie czasowych dróg kołowych  z płyt żelbetowych, o powierzchni do 3 m2 - po wykonaniu 2 otworów.",120,"m2"]
[" 1. 2. ","KNRW 02-18-0109-040"]
[null,"Montaż rur perforowanej PEHD Fi 110 mm - analogia.",52,"m"]
[" 1. 3. ","KNR 02-01-0129-090"]
[null,"Rozbieranie czasowych dróg kołowych  z płyt żelbetowych, o powierzchni do 3 m2 - po wykonaniu 3 otworów.",90,"m2"]
[" 1. 4. ","KNR 02-01-0129-090"]
[null,"Rozbieranie czasowych dróg kołowych  z płyt żelbetowych, o powierzchni do 3 m2 - po wykonaniu 3 otworów.",75,"m2"]
[" 1. 5. ","KNZ 01-0101-010"]
[null,"Wykonanie tablicy informacyjno-ostrzegawczej, montaź tablicy na słupkachz rur stalowych Fi 51,4 l=1.35m (wykonanie warsztatowe)",8,"kpl"]
[" 1. 6. ","KNR 02-01-0129-050"]
[null,"Układanie i utrzymanie czasowych dróg kołowych z płyt żelbetowych, opowierzchni do 3 m2 - dla wykonania następnych 2 otworów",120,"m2"]
[" 1. 7. ","KNKRB 01-0430-040"]
[null,"Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gleb. do 20 m - kat. pokładuI-II Fi nom. otworów studni 401-500 mm - wykonanie odwiertów",60,"m"]
[" 1. 8. ","KNR 02-28-0706-010"]
[null,"Głowica studni - kosz stalowy z siatką z tworzywa wypełniony torfem z rurką do pomiaru biogazu - analogia ",8,"kpl"]
[null,"Robocizna"]
[" 1. 9. ","KNR 02-01-0610-070"]
[null,"Wykonanie obsypki kolumny z gotowego kruszywa - tłuczeń - analogia",9.5,"m3"]
[" 1.10. ","KNRW 02-18-0109-130"]
[null,"Montaż kolumny z ruru PEHD Fi 450/23.7 - analogia",60,"m"]
[" 1.11. ","KNR 02-31-0702-010"]
[null,"Montaź - osadzenie słupka z tablicą informacyjno-ostrzegawczą w fundamencie z betonu B-7.5 0.2x0.2x0.2 ",8,"szt"]
[" 1.12. ","KNR 02-01-0129-050"]
[null,"Układanie i utrzymanie czasowych dróg kołowych z płyt żelbetowych, opowierzchni do 3 m2 - dla wykonania następnych 3 otworów",90,"m2"]
[" 1.13. ","KNR 02-01-0129-050"]
[null,"Układanie i utrzymanie czasowych dróg kołowych z płyt żelbetowych, opowierzchni do 3 m2 - dla wykonania 3 otworów",75,"m2"]