{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":31,"n_cols":4,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Rowy odprowadzające"]
[" 1. 1. ","KNNR 04-1413-010"]
[null,"Studnia z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głębokość do 3 m",1,"szt"]
[" 1. 2. ","KNNR 01-0503-010"]
[null,"Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dna rowów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III - 220x1.05x2+220x0.60 + 210x0.90x2+210x0.6",1098,"m2"]
[" 1. 3. ","KNNR 01-0512-010"]
[null,"Umocnienie dna i skarp rowów płytami chodnikowymi 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej 5 cm - [220+210]x1.5",645,"m2"]
[" 1. 4. ","KNNR 01-0305-020"]
[null,"Wykopy ręczne rowów , kategoria gruntu III - [0.60+2.10]x0.75x0.5x220 + [0.60+1.90]x0.65x0.5x210",394,"m3"]
[2,"Droga dojazdowa"]
[" 2. 1. ","KNR 02-01-0129-050"]
[null,"Wykonanie drogi z płyt drogowych źelbetowych pełnych  o powierzchni do 3 m2",630,"m2"]
[null,"Robocizna"]
[" 2. 2. ","KNR 02-01-0129-020"]
[null,"Wykonanie warstwy odsączające z piasku pod drogę ",630,"m2"]
[" 2. 3. ","KNR 02-01-0129-010"]
[null,"Wykonanie koryta pod czasową drogę z płyt źelbetowych 210x3.0 ",630,"m2"]
[3,"Zbiornik retencyjny"]
[" 3. 1. ","KNNR 01-0301-010"]
[null,"Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu I-II - 6.0x14 + 12x20 =162x2.05",332,"m3"]
[" 3. 2. ","KNNR 01-0411-010"]
[null,"Uszczelnienie zbiornika folią PEHD grubości 2 mm - 324+2[20+12] ",388,"m2"]
[" 3. 3. ","KNNR 10-0407-010"]
[null,"Wykonanie umocnienia dna i skarp zbiornika płytami ażurowymi typu \"Krata\", 1.0x1.0 m grubości 10 cm na podsypce piaskopwej grubości 10 cm",388,"m2"]
[" 3. 4. ","KNNR 10-0403-020"]
[null,"Wykonanie podsypek, dodatek za dalsze 5 cm grubości, żwir",388,"m2"]
[" 3. 5. ","KNNR 01-0503-030"]
[null,"Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dno zbiornika wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu I-III - 6x14+ 2[20+12]x3.75",324,"m2"]
[" 3. 6. ","KNNR 10-0403-010"]
[null,"Wykonanie podsypek, grubości 5 cm, żwir",388,"m2"]