{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,1,16,6],[1,1,1,6],[4,1,4,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Zakres rzeczowy robót : TI/ID-1/271/21/2012"]
[]
[]
[null,"1. Odbudowa drogi gminnej nr 366154T w msc. Masnik na terenie gminy Połaniec                                           od km 0+000 do km 0+918"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Korytowanie na głebokość 15cm - zebranie równiarką i wywiezienie przerostów trawy z drogi. Wywóz w zakresie własnym wykonawcy - pow. 3,0mx918=2.754m2","m2",2754]
[null,"2.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 25 cm z dolomitu wraz z wyprofilowaniem równiarką  i zagęszczeniem walcem - o pow. 2,5mx918m+150m2=2445m2","m2",2445]
[null,"3.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 7 cm i gruntu rodzimego gr. 7cm o pow. - 2x0,25mx918=459m2","m2",459]
[null,4,"Montaż kompletnego znaku drogowego A-7","szt",2]
[null,5,"Montaż kompletnego znaku drogowego B-18","szt",2]
[null,null,"Razem:"]
[]
[]
[null,"2. Odbudowa drogi gminnej nr 366218T w msc. Rybitwy na terenie gminy Połaniec                                                                           od km 0+000 do km 0+650"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Korytowanie na głebokość 15cm - zebranie równiarką i wywiezienie przerostów trawy z drogi. Wywóz w zakresie własnym wykonawcy - pow. 3,30mx650=2.145m2","m2",2145]
[null,"2.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 25 cm z dolomitu wraz z wyprofilowaniem równiarką  i zagęszczeniem walcem - o pow. 2,5mx650m+150m2=1775m2","m2",1775]
[null,"3.","Odmulenie rowu na głębokość 30cm z odwozem urobku w zakresie własym wykonawcy","mb",650]
[null,"4.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 7cm i gruntu rodzimego gr. 7cm o pow. - 2x0,4mx650=520m2","m2",520]
[null,"5.","Montaż kompletnego znaku drogowego A-7","szt",1]
[null,"6.","Montaż kompletnego znaku drogowego B-18","szt",1]
[null,null,"Razem:"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}