{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":69,"n_cols":4,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Ochrona przed powodzią na terenie Miasta i Gminy Połaniec 2008r."]
[" 1. 1. "]
[null,"Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, dna i półki po obu stronach rowu z odwozem*",36475,"m2"]
[null,"Sprzęt"]
[" 1. 2. "]
[null,"Ręczne ścinanie krzaków - samosiejki z wywozem - w tym tarniny",1.0275,"ha"]
[" 1. 3. "]
[null,"Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 65-120 cm - Zdzieci Nowe, Połaniec z obcięciem gałęzi - posegregowanie i ułożenie w stosy *",48,"szt."]
[" 1. 4. "]
[null,"Wywożenie dłużyc, gałęzi, pni na odległość do 2 km* ",28,"m3"]
[" 1. 5. "]
[null,"Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - odmulenie rowu z namułu gr. do 30 cm  - 9 950 mb*",3060,"m3"]
[" 1. 6. "]
[null,"Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - krotność 4*",3060,"m3"]
[" 1. 7. "]
[null,"Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykonanie nowego rowu o szer. średniej do  1 m i gł.śr. do 1.5m o łącznej dł.432 mb *",682,"m3"]
[" 1. 8. "]
[null,"Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV *",682,"m3"]
[" 1. 9. "]
[null,"Wykopy ręczne rowów  o głębok.śr.1.0 m o szer.dna 1-1.55 m -  na odkład w podmokłym terenie - Zdzieci Nowe*",315,"m3"]
[" 1.10. "]
[null,"Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów j.w. - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu *",315,"m3"]
[" 1.11. "]
[null,"Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki przedsiębierne o poj.łyżki do 0.6 m3 - Zdzieci Nowe*",113,"m3"]
[" 1.12. "]
[null,"Ręczne oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm bez naruszania skarp rowu z rozplantowaniem urobku na przyległy teren *",288,"m"]
[" 1.13. "]
[null,"Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu o zamuleniu do 1/2 przepustu z wywozem namułu *",55,"m"]
[" 1.14. "]
[null,"Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm  * ",20,"m"]
[" 1.15. "]
[null,"Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 i fi 80 cm na podsypce  piaskowo-żwirowej -  regulacja przepustów - demontaż i montaż  rur - analogia * ",20,"m"]
[" 1.16. "]
[null,"Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe kielichowe WIPRO kl. zbroj. II  o śr. 40 cm z uszczelką, z izolacją 2 x abizol R na podsypce piaskowo żwirowej o gr 10 cm po ubiciu*",35,"m"]
[" 1.17. "]
[null,"Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe kielichowe  WIPRO kl. zbroj. II o śr. 50 cm z uszczelką, z izolacją 2xabizol R na podsypce piaskowo-żwirowej o gr. 10 cm po ubiciu*",35,"m"]
[" 1.18. "]
[null,"Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe kielichowe WIPRO klasa zbrojenia II o śr. 60 cm z uszczelką, z izolacją 2 x abizol R na podsypce piaskowo-żwirowej o gr.10cm po ubiciu*",145,"m"]
[" 1.19. "]
[null,"Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe kielichowe WIPRO klasa zbrojenia II o śr.80 cm z uszczelką, z izolacją 2 x abizol R na podsypce piaskowo-żwirowej gr 10 cm po ubiciu *",60,"m"]
[" 1.20. "]
[null,"Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe kielichowe  WIPRO  klasa  II o śr. 1000mm z uszczelką, z izolacją 2 x abizol R na podsypce piaskowo-żwirowej gr 10cm po ubiciu *",10,"m"]
[" 1.21. "]
[null,"Przepusty rurowe pod zjazdami - rury WIPRO żelbetowe kielichowe o śr. 120 cm kl.II z uszczelką z izolacją 2xabizol R na podsypce piaskowo-żwirowej gr.10 cm po ubiciu *",10,"m"]
[" 1.22. "]
[null,"Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm wylewane na mokro*",8,"ścianka"]
[" 1.23. "]
[null,"Zasypywanie przepustów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. III-IV *",137,"m3"]
[" 1.24. "]
[null,"Podbudowa z kruszywa naturalnego - utwardzenie najazdów na przepustach o grubości po zagęszczeniu 10 cm ",730,"m2"]
[" 1.25. "]
[null,"Mechaniczne karczowanie pni (śr. 65-120 cm) z wywozem *",33,"szt."]
[" 1.26. "]
[null,"Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m *",67,"m"]
[" 1.27. "]
[null,"Umocnienie rowów elementami prefabryk.  żelbetowymi - wypełnienie przestrzeni za ściankami  wraz z uzupełnieniem i wyprofilowaniem skarpy z ubiciem ziemi - grunt miejscowy przepuszczalnym + dowóz brakującej ziemi pod płyty JOMBA*",570,"m3"]
[" 1.28. "]
[null,"Drenaż - ułożenie sączków z PCW o fi 100mm x2 na dł. 170 mb z izolacją z geowłókniny ułożonych na głębokości 2.5mb z zasypaniem piaskiem wiślanym i kamieniem do gł. 0.8 mb  - domki powodziowe *",188,"m"]
[" 1.29. "]
[null,"Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - pod płyty JOMBA -dno rowu*",76,"m2"]
[" 1.30. "]
[null,"Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi \"JOMBA\"*",994,"m2"]
[" 1.31. "]
[null,"Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi - łupinami żelbetowymi - mat. Inwestora - osadzenie elementów na ławie z pospółki lub piasku - OSP Rudniki",30,"m"]
[" 1.32. "]
[null,"Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm",500,"m2"]
[" 1.33. "]
[null,"Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub.",500,"m2"]