{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Przedmiar"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Przedmiar","index":0,"n_rows":52,"n_cols":7,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,1,52,6],[51,1,51,5],[41,2,41,4],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[36,2,36,4],[30,2,30,4],[22,2,22,4],[4,2,4,4],[5,2,5,4],[17,2,17,4],[35,2,35,4],[33,2,33,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["ZAKRES RZECZOWY ROBÓT - Załącznik nr b)"]
["Budowa dróg osiedlowych, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz kanału sanitarnego do istniejącej pompowni ścieków, kanału deszczowego do projektowanej oczyszczalni wód deszczowych na Oś Południe w Połańcu - branża drogowa.                                     "]
["L.p.","Podstawa","Opis i wyliczenia","J.m.","Ilość jednostek","Cena jedn. zł brutto*)","Wartość    zł brutto*)"]
["SST\nCPV","01.00.00.00\n45111000-8","ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE\nRoboty w zakresie burzenia, roboty ziemne"]
[null,"01.02.04.00","Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów"]
[1,"01.02.04.29","Rozebranie chodników z elementów betonowych                                      (Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7, betonowej kostki brukowej, betonu cementowego gr. 10cm Materiał z rozbiórki złożyć w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie gminy Połaniec)","m2",68]
[2,"01.02.04.41","Rozebranie krawężników betonowych 15/30 wraz z ławą betonową (Materiał z rozbiórki złożyć w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie gminy Połaniec)","m",35]
[3,"01.02.04.44","Rozebranie obrzeży  betonowych 6/20 wraz z ławą betonową (Materiał z rozbiórki złożyć w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie gminy Połaniec)","m",35]
[null,"05.03.11.00","Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno",""]
[4,"05.03.11.33","Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: \nśr. gr. w-wy 5 cm (Materiał z rozbiórki złożyć w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie gminy Połaniec)","m2",125]
["SST\nCPV","02.00.00.00\n45112000-5","ROBOTY ZIEMNE\nRoboty w zakresie usuwania gleby"]
[null,"02.01.01.00","Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat."]
[5,"02.01.01.13","Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. I-V                                                           (Należy pozostawić materiał mogący zostać wykorzystany do wbudowania w nasyp.                                                                 Urobek przeznaczony do wywiezienia z placu budowy należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora  na terenie gminy Połaniec.)","m3",3950]
[null,"02.03.01.00","Wykonanie nasypów"]
[6,"02.03.01.13","Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu G1 z pozyskaniem i transportem gruntu.                                                                                  (Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii Wykonawcy. Należy wykorzystać materiał z wykopów mogący zostać wykorzystany do wbudowania w nasyp )","m3",1211]
["SST\nCPV","04.00.00.00\n45233000-9","PODBUDOWY\nRoboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg"]
[null,"04.05.01.00","Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem"]
[7,"04.05.01.14","Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy 25 cm (Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 25 cm, <jezdnia)","m2",11965]
[null,"04.04.02.00","Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie"]
[8,"04.04.02.25","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna                   gr. w-wy 25 cm (Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, gr. w-wy 25cm <jezdnia)     ","m2",10700]
["SST\nCPV","05.00.00.00\n45233000-9","NAWIERZCHNIE\nRoboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg"]
[null,"05.03.05.00","Nawierzchnia z betonu asfaltowego"]
[9,"05.03.05.18","Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiążąca gr. w-wy 5cm                                                (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiążąca,  gr. w-wy 5cm na całej szerokości jezdni.                                          Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą                            Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod wiążącą.)","m2",10700]
[10,"05.03.05.26","Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziamieniu 0/12,8 warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwaścieralna,  gr. w-wy 4cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą                            Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod ścieralną)","m2",10700]
[null,"05.03.23.00","Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej",""]
[11,"05.03.23.15","Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka kolorowa (Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm na podypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 5cm i podbudowa tłuczniowa gr. 25cm  z kamienie dolomitowego frakacja 4-63mm oraz w-wa filtracyjna z piasku gr. 10cm< wjazdy. Dobór kolorów i typu kostki w gestii Inwestora) ","m2",1265]
["SST\nCPV","08.00.00.00\n45233000-9","ELEMENTY ULIC\nRoboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg"]
[null,"08.01.01.00","Krawężniki betonowe"]
[12,"08.01.01.15","Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej (Krawężnik betonowy na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm na ławie betonowej B15)","m",3920]
[null,"08.02.02.00","Chodniki z brukowej kostki betonowej"]
[13,"08.02.02.31","Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm - kostka kolorowa (Wykonanie chodnikówz kostki brukowej  betonowej o gr 6 cm na podypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 7cm < chodnik)","m2",4054]
[14,"08.02.02.32","Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm - kostka kolorowa (Wykonanie chodnikówz kostki brukowej  betonowej o gr 8 cm na podypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 5cm  i podbudowa tłuczniowa gr. 25cm  z kamienie dolomitowego frakacja 4-63mm oraz w-wa filtracyjna z piasku gr. 10cm< zjazdy)","m2",1274]
[null,"08.03.01.00","Obrzeża betonowe"]
[15,"08.03.01.12","Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm (Obrzeże betonowych o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr 3 cm na ławie betonowej B10)","m",2137]
["SST\nCPV","07.00.00.00\n45233000-9","OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU\nRoboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg"]
[null,"07.05.01.00","Znaki pionowe",""]
[16,"07.05.01.12","Ustawienie słupków do znaków pionowych średnich ","szt.",58]
[17,"07.05.01.13","Przymocowanie tarcz znaków pionowych średnich ","szt.",61]
[18,null,"Malowanie oznakowania poziomego na drodze białą farbą przeznaczoną do malowania dróg tj. malowanie lini stop, trójkątów ustąp pierwszeństwa, malowanie wysepek i rozjazdów, lini ciągłych i przerywanych","m2",150]
[19,null,"Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzanego (przejście dla pieszych) biało-czerwone","m2",160]
[null,null,"Pozostałe roboty"]
[20,null,"Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 120cmx120cm na słupku stalowym z nazwą programu z jakiego jest realizowana inwestycja, wraz z logiem Województwa Świętokrzyskiego, Miasta i Gminy Połaniec oraz logiem programu. Napis: \"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich wystepujących tj. wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej i elektrycznej realizowanych w 2014 roku w ramach \"Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój\"  ","szt.",8]
[21,null,"Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej","szt.",77]
[22,null,"Regulacja wysokościowa studni teleskopowych kanalizacji sanitarnej","szt.",76]
[23,null,"Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej","szt.",60]
[24,null,"Regulacja wysokościowa kratek ściekowych (wpustów ulicznych)","szt.",70]
[25,null,"Regulacja zasuw wodociagowych","szt.",38]
[26,null,"Regulacja podziemnych hydrantów przeciwpozarowych","szt.",17]
[27,null,"Nawiezienie humusu gr. 5cm z rozplantowaniem i posianiem trawy o pow. 1555mbx2x3m+355mbx2x7m=14.300,00m2","m2",14300]
[28,null,"Zebranie równiarką istniejącej podbudowy tłuczniowej gr. 10cm z dróg, schałdowanie tłucznia oraz wywóz tłucznia w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec z wyprofilowaniem równiarką oraz zagęszczeniem walcem.","m2",4000]
[null,"Wartość ROBÓT ZŁ BRUTTO"]