{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Zakres-2010","Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zakres-2010","index":0,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"KOSZTORY   INWESTORSKI   - drogi gminne"]
[null,null,"REMONT  DRÓG  PO  ZIMIE    -   MiG POŁANIEC  2013 rok"]
[]
[null,"lp","OPIS","jednostka","ilość jedno","cena jed. brutto","Razem PLN","Uwagi"]
[null,1,"Remont cząstkowy dróg przy użyciu cisnieniowego urzadzenia tzw.  remontera o grubości do 2cm  emulsją asfaltową .","m2",500]
[null,2,"Remont cząstkowy dróg przy użyciu ciśnieniowego urządzenia tzw. remontera o grubości od 2-4 cm emulsją  asfaltową.","m2",900]
[null,4,"Remont cząstkowy dróg przy użyciu cisnieniowego urzadzenia tzw.  remontera o grubości powyżej 4 cm. Emulsją asfaltową na grysach bazaltowych frakcji od 2-4mm","m2",200]
[null,5,"Wykonanie remontu cząstkowego masą min.-asfaltową o gr. śr. 4 cm z obcięciem krawedzi wyboju i posmarowaniem emulsja asfaltową.","m2",150]
[null,6,"Regulacja  studzienek i włazów  betonem B-20","szt",27]
[]
[null,null,"OGÓŁEM:","x",null,"x",null,"x"]
[]
[]
[null,null,"Cena zawiera 23% podatek VAT"]

{"sheet":"Arkusz1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}