{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,6,21,7],[22,6,22,7],[4,1,4,5],[7,6,7,7],[8,6,8,7],[9,6,9,7],[10,6,10,7],[20,6,20,7],[11,6,11,7],[15,6,15,7],[16,6,16,7],[17,6,17,7],[18,6,18,7],[19,6,19,7],[12,6,12,7],[13,6,13,7],[14,6,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"Zakres rzeczowy"]
[]
[]
[null,"Remont cząstkowy chodników na terenie Połańca"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","zakres","cena jednostkowa zł brutto","Wartość zł brutto"]
[null,"1.","Przełożenie chodnika z kostki brukowej betonowej z wykonaniem stabilizacji z podsypki cem-piaskowej (cementem w ilości 75kg/m3) gr. 5cm   ","m2",500]
[null,"2.","Demontaż starej kostki brukowej betonowej z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","m2",200]
[null,"3.","Ułożenie nowej kostki brukowej betonowej typu nostalit, 100% kolor z wykonaniem podsypki cem.-piaskowej (cementem w ilości 75kg/m3) gr 5cm ","m2",150]
[null,"4.","Przełożenie krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z oporem (beton B-15)","mb",50]
[null,"5.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","mb",150]
[null,"6.","Ułożenie nowego krawężnika 15/30cm (obcinanego i układanego w łuk) na ławie betonowej z oporem (beton B-15) ","mb",50]
[null,"7.","Przełożenie obrzeża 6/20cm na ławie betonowej z oporem (beton B-15)","mb",150]
[null,"8.","Demontaż starego obrzeża 6/20cm z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","mb",100]
[null,"9.","Ułożenie nowego obrzeża 6/20cm (obcinanego i układanego w łuk) na ławie betonowej z oporem (beton B-15) ","mb",200]
[null,"10.","Wykonanie koryta na gł. 18cm z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","m2",50]
[null,"11.","Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej, nostalit, 100% kolor gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej (cementem w ilości 75kg/m3) gr. 7cm oraz w-wy filtracyjnej z piasku gr. 5cm - (na skrzyżowaniach lub łukach kostka łukowa lub obcinana w łuk)","m2",50]
[null,"12.","Ułożenie nowego obrzeża 8/30cm (obcinanego i układanego w łuk) na ławie betonowej z oporem (beton B-15) - na schodach","mb",20]
[null,"13.","Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej, nostalit, 100% kolor gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej (cementem w ilości 75kg/m3) gr. 7cm oraz w-wy filtracyjnej z piasku gr. 5cm - (na skrzyżowaniach lub łukach kostka łukowa lub obcinana w łuk) - na schodach","m2",30]
[null,"14.","Wykonanie koryta na gł. 55 cm z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","m2",10]
[null,"15.","Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 8cm, typu nostalit ,100% kolor, podsypka cementowo-piaskowa /w ilości 75kg/m3 gr6 cm, podbudowa tłuczniowa gr. 25 cm, w-wa filtracyjna z piasku gr. 10 cm","m2",10]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}