{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":357,"n_cols":7,"rows_kept":357,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,1,8,6],[77,1,77,6],[3,1,3,6],[344,1,344,6],[116,1,116,6],[152,1,152,6],[187,1,187,6],[228,1,228,6],[261,1,261,6],[290,1,290,6],[316,1,316,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"TI.271.13.2013.ID-2",null,null,"Połaniec"]
[]
[null,"Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej"]
[]
[]
[]
[]
[null,"1. Przebudowa drogi gminnej nr 366196T - ul. Czarnieckiego w Połańcu od km 0+013 do km 0+642 wraz z przebudową sieci w niej występującej tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Frezowanie na głębokość 4cm nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 559,0mbx3,0m+56,0mbx3,0m+2,0mx(22m+6m+6m+10m+16m+7m+18m+10m+30m+10m+44m+8m+30m+7m+7m+30m+15m)=2397,0m2","m2",2397]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca w ilości 75kg/m2 (średnio gr. 3cm)- pow. 559,0mbx9,0m+56,0mbx13,5m+22,0mx13,0m+6,0mx14,0m+6,0mx14,0m+10,0mx5,0m+16,0mx6,0m+7,0mx3,0m+18,0mx8,0m+4,0mx10,0m+30,0mx4,0m+8,0mx10,0m+44,0x14,0m+7,0mx8,0m+4,0mx30,0m+6,0mx7,0m+6,0mx7,0m+30,0mx3,0m+4,0mx15,0m=7818,0m2","m2",7818]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu - pow. 559,0mbx9,0m+56,0mbx13,5m+22,0mx13,0m+6,0mx14,0m+6,0mx14,0m+10,0mx5,0m+16,0mx6,0m+7,0mx3,0m+18,0mx8,0m+4,0mx10,0m+30,0mx4,0m+8,0mx10,0m+44,0x14,0m+7,0mx8,0m+4,0mx30,0m+6,0mx7,0m+6,0mx7,0m+30,0mx3,0m+4,0mx15,0m=7818,0m2","m2",7818]
[null,"4.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem przy trawniku z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","mb",680]
[null,"5.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem (krawężniki obcinane w łuk) bez spoinowania ","mb",680]
[null,"6.","Wykonanie koryta na głębokość 22cm z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 2,6mx126mb=327,6m2","m2",327.6]
[null,"7.","Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6cm, typu nostalit, 100% kolor, na podsypce cementowo-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3) gr. 6cm, oraz warstwa filtracyjna z piasku gr. 10cm (docinanie kostki w łuk) - pow. 2,5mx126mb=315m2","m2",315]
[null,"8.","Ułożenie obrzeża betonowego gr. 6/30cm, na ławie betonowej z betonu B-15, z oporem, 100% kolor,(obrzeże obcinane w łuk) bez spoinowania ","mb",130]
[null,"9.","Zerwanie nawierzchni z masy min.-asfalt gr. 8cm z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 142mbx3,00m=426m2","m2",426]
[null,"10.","Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cement-piaskowej gr. 7cm (cement w ilości 75kg/m3), typ kostki nostalit, 100% kolor (chodnik najazdowy) (kostki brukowe obcinane w łuk) - pow. 142mbx3,00m=213m2","m2",213]
[null,"11.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na płask na ławie betonowej B-15 z oporem (krawężnik obcinany w łuk) - dł. 2x142mb=284mb","mb",284]
[null,"12.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem przy istniejącym chodniku z kostki brukowej z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","mb",58]
[null,"13.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem  przy istniejącym chodniku z kostki brukowej (krawężnik obcinany w łuk)","mb",58]
[null,"14.","Demontaż starego obrzeża betonowego 6/30cm, na ławie betonowej z oporem z wywozem urobku w miesce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec ","mb",10]
[null,"15.","Przełożenie chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z wykonanie stabilizacji cem-piaskowej gr. 7cm (cement w ilości 75kg/m3)","m2",12]
[null,"16.","Przełozenie krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem (krawężnik obcinany w łuk)","mb",12]
[null,"17.","Przełozenie obrzeża 6/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem (obrzeże obcinane w łuk)","mb",12]
[null,"18.","Regulacja wysokościowa pokrywy studni telekomunikacyjnej",null,1]
[null,"19.","Demontaż starej i montaż nowej pokrywy studni telekomunikacyjnej (wywóz starej pokrywy w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec)","szt",1]
[null,"20.","Demontaż starej i montaż nowej kratki sciekowej, żeliwnej z kołnierzem - komplet (wpust uliczny) (wywóz starej kratki ściekowej w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec)","szt",15]
[null,"21.","Regulacja wysokościowa kratki ściekowej (wpustu ulicznego)",null,1]
[null,"22.","Demontaż starej i montaż nowej pokrywy studni kanalizacyjnej, żeliwnej z kołnierzem - komplet (wywóz starej pokrywy w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec)","szt",22]
[null,"23.","Regulacja wysokościowa studni kanalizacji",null,1]
[null,"24.","Demontaz starej i montaż nowej zasuwy wodociagowej - komplet (wywóz starej zasuwy w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec)","szt",1]
[null,"25.","Regulacja wysokościowa zasuwy wodociągowej",null,1]
[null,"26.","Malowanie oznakowania poziomego na drodze białą farbą przeznaczoną do malowania dróg tj. malowanie lini stop, trójkątów ustąp pierwszeństwa, malowanie wysepek i rozjazdów, lini ciągłych i przerywanych","m2",320]
[null,"27.","Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego termoutwardzanego (przejście dla pieszych) biało-czerwone","m2",310]
[null,"28.","Demontaz istniejacych progów z kostki brukowej betonowej na betonie z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 1,0mx9,0m=9m2","m2",9]
[null,"29.","Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, 100% kolor, na podbudowie z betonu B-30 o gr. 20cm- pow. 1,0mx9,0m=9m2","m2",9]
[null,"30.","Demontaż starej studni kanalizacji sanitarnej z kręgów żelbetowych gł. 4,00m średnicy fi 1000mm z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połanie","szt",1]
[null,"31.","Montaz nowej studni kanalizacji sanitarnej z kręgów żelbetowych gł. 4,00m średnicy fi 1000mm , z pokrywą żeliwną, na płycie fundamentowej gr. 20cm z betonu B-20 - komplet","szt",1]
[null,"32.","Demontaż starej studni kanalizacji deszczowej z kręgów żelbetowych gł. 5,00m średnicy fi 1200mm z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","szt",1]
[null,"33.","Montaz nowej studni kanalizacji deszczowej z kręgów żelbetowych  gł. 5,00m średnicy fi 1200mm , z pokrywą żeliwną, na płycie fundamentowej gr. 20cm z betonu B-20 - komplet","szt",1]
[null,"34.","Demontaż starego wpustu ulicznego (kratki ściekowej) z kręgów żelbetowych gł. 1,20m średnicy fi 500mm z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","szt",1]
[null,"35.","Montaz nowego wpustu ulicznego (kratki ściekowej) z kołnierzem żeliwnym z kręgów żelbetowych  gł. 1,20m średnicy fi 500mm, na płycie fundamentowej gr. 20cm z betonu B-20 - komplet","szt",5]
[null,"36.","Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rury PCV fi 200 z wycięciem w nawierzchni asfaltowej, rozebraniem podbudowy drogi oraz odtworzeniem podbudowy drogi tłuczeń dolomitowy gr. 20cm, na szerokości 1,0m i głębokości średnio 1,8m","mb",50]
[null,"37.","Wykonanie przykanalika fi 200 PE metoda wcisku w starą rurę do wpustu ulicznego (kratki ściekowej)","mb",10]
[null,"38.","Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej metodą wcusku nowej rury PE fi 200mm w starą rurę","mb",75]
[null,"39.","Wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu rury PE HD SDR 17 PN16 fi 150mm  ","mb",120]
[null,"40.","Wykonanie wykopów startowych potrzebnych do wprowadzenia nowych rur w stare rury metodą wcisku. Dołek startowy o wymiarach szer-3,5m, długości-3,5m, głębokośąci 5,0m wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego ","szt.",3]
[null,"41.","Wykonanie plomb z betonu B-20 przy nieszczelnych studniach kanalizacji deszczowej, po przez wykowanie nawieru w nawierzchni asfaltowej drogi i wpompowaniu masy betonowej o objętości 3,00m3","szt.",3]
[null,"42.","Wykonanie koryta (grunt kat III lub IV) na głębokość 55cm z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 1,0mx100mb=100m2","m2",100]
[null,"43.","Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku gr. 10cm; podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4/63mm gr. 25cm z zaklinowaniem; warstwy z masy miner.-asfaltowej  w ilości 50kg/m2 (śr. gr. 2cm) - pow. 1,0mx100mb=100m2","m2",100]
[null,"44.","Wzmocnienie nanierzchni asfaltowej siatką typu Armapal lub równoważną o wytrzymałości nie mniejszej niż 50 kN/m2 do zbrojenia nawierzchni asfaltowych - pow. 100m2","m2",100]
[null,"45.","Skucie nawierzchni z masy mineral-asfaltowej gr. 8cm, wykorytowanie podbudowy tłuczniowej gr. 25cm z wywozem uronku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 50m2","m2",50]
[null,"46.","Nawiezienie humusu gr. 45cm z wyplantowaniem i zasianiem trawy - pow. 50m2","m2",50]
[null,"47.","Skucie nawierzchni z masy mineral-asfaltowej gr. 8cm, skucie warstwy betonu B-25 gr. 25cm, wykorytowanie podbudowy tłuczniowej gr. 15cm z wywozem uronku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 100m2","m2",100]
[null,"48.","Nawiezienie humusu gr. 60cm z wyplantowaniem i zasianiem trawy - pow. 100m2","m2",100]
[null,"49.","Demontaż starej pokrywy żeliwnej i wraz z pokrywą żelbetową studi kanalizacji deszczowej z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec  ","szt",2]
[null,"50.","Montaż nowej pokrywy żeliwnej i wraz z nową pokrywą żelbetową studi kanalizacji deszczowej - komplet  ","szt",2]
[null,"51.","Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 120cmx120cm na słupku stalowym z nazwą programu z jakiego jest realizowana inwestycja, wraz z logiem Województwa Świętokrzyskiego, Miasta i Gminy Połaniec oraz logiem programu. Napis: \"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój - 2013r\"","szt",1]
[null,"52.","Demontaż starych znaków drogowych z wywozem do PGK Połaniec","szt.",6]
[null,"53.","Montaż nowego znaku drogowego                       A-7 - komplet (ze słupkiem)","szt.",2]
[null,"54.","Montaż nowego znaku drogowego                       B-18 - komplet (ze słupkiem)","szt.",2]
[null,"55.","Montaż nowego znaku drogowego                       D-6 - komplet (ze słupkiem)","szt.",2]
[null,"56.","Przestawienie słupa oświetleniowego wraz z ułożenieniem do niego nowego kabla elektrycznego dł. 30mb - komplet","szt.",1]
[null,null,"Razem"]
{"$rows_empty":8}
[null,"2. Przebudowa drogi gminnej nr 366171T - ul. Madalińskiego w Połańcu od km 0+029 do km 0+687 wraz z przebudową sieci w niej występującej tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Frezowanie na głębokość 4cm nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 2x645mb+2x(31m+26+4+32+15+30+14+32+34+18+13+24+4)=1844m2","m2",1844]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca w ilości 75kg/m2 (średnio gr. 3cm)- pow. 645mbx6,0m+3mx3m+3mx3m+7mx16m+5mx3m+3,5mx7m+10mx5m+9mx3,5m+3,5mx12m+5,0mx31,0m+5mx26m+4mx4m+3mx32m+15mx5m+30mx5m+14mx3,5m+3mx32m+11mx34m+18mx3,5m+3mx13m+5mx24m+3,5mx4m=5540m2","m2",5540]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu - pow.  645mbx6,0m+3mx3m+3mx3m+7mx16m+5mx3m+3,5mx7m+10mx5m+9mx3,5m+3,5mx12m+5,0mx31,0m+5mx26m+4mx4m+3mx32m+15mx5m+30mx5m+14mx3,5m+3mx32m+11mx34m+18mx3,5m+3mx13m+5mx24m+3,5mx4m=5540m2","m2",5540]
[null,"4.","Korytowanie (grunt kat. III lub IV) na gł 35cm z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec pow. 3,0mx32m=96m2","m2",96]
[null,"5.","Wykonanie warsty filtracyjnej gr. 10cm z piasku oraz podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem  - o pow.3,0mx32m=96m2",null,96]
[null,"6.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem przy istniejącym chodniku z kostki brukowej z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","mb",271]
[null,"7.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem  przy istniejącym chodniku z kostki brukowej (krawężnik obcinany w łuk) bez spoinowania ","mb",271]
[null,"8.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem przy trawniku z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","mb",399]
[null,"9.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem  przy trawniku  (krawężnik obcinany w łuk) bez spoinowania","mb",399]
[null,"10.","Zerwanie nawierzchni z masy min.-asfalt gr. 8cm z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 30,50mbx4,80m=146,4m2","m2",146.4]
[null,"11.","Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cement-piaskowej gr. 7cm (cement w ilości 75kg/m3), typ kostki nostalit, 100% kolor (kostka brukowa obcinana w łuk)- pow. 30,50mbx4,80m=146,4m2","m2",146.4]
[null,"12.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na płask na ławie betonowej B-15 z oporem (krawężnik obcinany w łuk) bez spoinowania - dł. 2x30,5mb=61mb","mb",61]
[null,"13.","Demontaż starej i montaż nowej kratki ściekowej żeliwnej z kołnierzem - komplet (wpustu ulicznego) (wywóz starej kratki ściekowej w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec)","szt",9]
[null,"14.","Demontaż starej i montaż nowej pokrywy studni żeliwnej z kołnierzem od kanalizacji  - komplet (wywóz starej pokrywy w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec)","szt",19]
[null,"15.","Demontaz starej i montaż nowej zasuwy wodociagowej - komplet (wywóz starej zasuwy w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec)","szt",1]
[null,"16.","Demontaz istniejacych progów z kostki brukowej betonowej na betonie z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 1,0mx6,0m=6,0m2","m2",6]
[null,"17.","Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, 100% kolor, na podbudowie z betonu B-30 o gr. 20cm- pow. 1,0mx6,0m=6,0m2","m2",6]
[null,"18.","Malowanie oznakowania poziomego na drodze białą farbą przeznaczoną do malowania dróg tj. malowanie lini stop, trójkątów ustąp pierwszeństwa, malowanie wysepek i rozjazdów, lini ciągłych i przerywanych","m2",80]
[null,"19.","Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego termoutwardzanego (przejście dla pieszych) biało-czerwone","m2",123]
[null,"20.","Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej metodą wcusku nowej rury PE fi 200mm w starą rurę","mb",138]
[null,"21.","Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej metodą wcusku nowej rury PE fi 200mm w starą rurę","mb",130]
[null,"22.","Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej metodą wcusku nowej rury PE fi 300mm w starą rurę","mb",78]
[null,"23.","Wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu rury PE HD SDR 17 PN16 fi 150mm  ","mb",270]
[null,"24.","Wykonanie wykopów startowych potrzebnych do wprowadzenia nowych rur w stare rury metodą wcisku. Dołek startowy o wymiarach szer-3,5m, długości-3,5m, głębokości 5,0m wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego ","szt",5]
[null,"25.","Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 120cmx120cm na słupku stalowym z nazwą programu z jakiego jest realizowana inwestycja, wraz z logiem Województwa Świętokrzyskiego, Miasta i Gminy Połaniec oraz logiem programu. Napis: \"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój - 2013r\"","szt",1]
[null,"26.","Demontaż starych znaków drogowych z wywozem do PGK Połaniec","szt.",6]
[null,"27.","Montaż nowego znaku drogowego                       A-7 - komplet (ze słupkiem)","szt.",2]
[null,"28.","Montaż nowego znaku drogowego                       B-18 - komplet (ze słupkiem)","szt.",2]
[null,"29.","Montaż nowego znaku drogowego                       D-6 - komplet (ze słupkiem)","szt.",2]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"3. Przebudowa drogi gminnej nr 366170T - ul. Kościuszki w Połańcu od km 0+018 do km 0+591 wraz z przebudową sieci w niej występującej tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Frezowanie na głębokość 4cm nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec pow. 2x(551m+60m+70m+14m+100m+14m+5m+5m+55m+12m+14m+6m)=1812m2 ","m2",1812]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca w ilości 75kg/m2 (średnio gr. 3cm)- pow. 126mbx6,5m+340mbx6m+85mbx7m+60mbx6m+70mbx10m+14mbx6m+10mx100mb+14mx6m+5mx5m+5mx5m+55mx12m+14mx7m+6mx6m=6526m2","m2",6526]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu - pow. 126mbx6,5m+340mbx6m+85mbx7m+60mbx6m+70mbx10m+14mbx6m+10mx100mb+14mx6m+5mx5m+5mx5m+55mx12m+14mx7m+6mx6m=6526m2","m2",6526]
[null,"4.","Rozebranie chodnika z kostki brukowej z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","m2",42]
[null,"5.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na płask na ławie betonowej B-15 z oporem (krawężnik obcinany w łuk) bez spoinowania","mb",137]
[null,"6.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem przy istniejącym chodniku z kostki brukowej z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","mb",269]
[null,"7.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem  przy istniejącym chodniku z kostki brukowej (krawężnik obcinany w łuk) bez spoinowania","mb",269]
[null,"8.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem przy trawniku z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","mb",710]
[null,"9.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem  przy trawniku  (krawężnik obcinany w łuk) bez spoinowania","mb",710]
[null,"10.","Demontaż starej i montaż nowej kratki ściekowej żeliwnej z kołnierzem - komplet (wpustu ulicznego) (wywóz starej kratki ściekowej w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec)","szt",11]
[null,"11.","Demontaż starej i montaż nowej pokrywy studni żeliwnej z kołnierzem od kanalizacji  - komplet (wywóz starej pokrywy w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec)","szt",17]
[null,"12.","Demontaz starej i montaż nowej zasuwy wodociagowej - komplet (wywóz starej zasuwy w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec)","szt",4]
[null,"13.","Demontaz istniejacych progów z kostki brukowej betonowej na betonie z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 2x1,0mx6,0m=12m2","m2",12]
[null,"14.","Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, 100% kolor, na podbudowie z betonu B-30 o gr. 20cm- pow. 2x1,0mx6,0m=12m2","m2",12]
[null,"15.","Malowanie oznakowania poziomego na drodze białą farbą przeznaczoną do malowania dróg tj. malowanie lini stop, trójkątów ustąp pierwszeństwa, malowanie wysepek i rozjazdów, lini ciągłych i przerywanych","m2",200]
[null,"16.","Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego termoutwardzanego (przejście dla pieszych) biało-czerwone","m2",168]
[null,"17.","Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej metodą wcusku nowej rury PE fi 200mm w starą rurę","mb",60]
[null,"18.","Wykonanie wykopów startowych potrzebnych do wprowadzenia nowych rur w stare rury metodą wcisku. Dołek startowy o wymiarach szer-3,5m, długości-3,5m, głębokości 5,0m wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego ","szt",2]
[null,"19.","Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 120cmx120cm na słupku stalowym z nazwą programu z jakiego jest realizowana inwestycja, wraz z logiem Województwa Świętokrzyskiego, Miasta i Gminy Połaniec oraz logiem programu. Napis: \"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój - 2013r\"","szt",1]
[null,"20.","Demontaż starych znaków drogowych z wywozem do PGK Połaniec","szt.",6]
[null,"21.","Montaż nowego znaku drogowego                       A-7 - komplet (ze słupkiem)","szt.",2]
[null,"22.","Montaż nowego znaku drogowego                       B-18 - komplet (ze słupkiem)","szt.",2]
[null,"23.","Montaż nowego znaku drogowego                       D-6 - komplet (ze słupkiem)","szt.",2]
[null,null,"Razem"]
{"$rows_empty":8}
[null,"4. Przebudowa drogi gminnej nr 366188T - ul. Żapniowska w Połańcu od km 0+013 do km 0+615 wraz z przebudową sieci w niej występującej tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Frezowanie na głębokość 4cm nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 2mx(575m+10m+10m+10m+19m+ 12m+15m)=1302m2","m2",1302]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca w ilości 75kg/m2 (średnio gr. 3cm)- pow. 575mbx6,5m+7mx10m+7mx10m+7mx10m+11mx19m+7mx12m+15mx7m=4345,5m2","m2",4345.5]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu - pow. 572mbx6,5m+7mx10m+7mx10m+7mx10m+11mx19m+7mx12m+15mx7m=4345,5m2","m2",4345.5]
[null,"4.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem przy istniejącym chodniku z kostki brukowej z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","mb",219]
[null,"5.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem  przy istniejącym chodniku z kostki brukowej (krawężnik obcinany w łuk) bez spoinowania","mb",219]
[null,"6.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem przy trawniku z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","mb",72]
[null,"7.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem  przy trawniku  (krawężnik obcinany w łuk) bez spoinowania","mb",84]
[null,"8.","Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6cm, typu nostalit, 100% kolor, na podsypce cementowo-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3) gr. 6cm, oraz warstwa filtracyjna z piasku gr. 10cm (docinanie kostki w łuk) - pow. 1,5mx6mb=18m2","m2",18]
[null,"9.","Ułożenie obrzeża betonowego gr. 6/30cm, na ławie betonowej z betonu B-15, z oporem, 100% kolor,(obrzeże obcinane w łuk) bez spoinowania ","mb",21]
[null,"10.","Demontaż starej i montaż nowej kratki sciekowej żeliwnej z kołnierzem - komplet (wpustu ulicznego) (wywóz starej kratki ściekowej  w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec)","szt",16]
[null,"11.","Demontaż starej i montaż nowej pokrywy studni żeliwnej z kołnierzem od kanalizacji - komplet (wywóz starej pokrywy w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec)","szt",12]
[null,"12.","Demontaz starej i montaż nowej zasuwy wodociagowej - komplet (wywóz starej zasuwy w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec)","szt",4]
[null,"13.","Demontaz istniejacych progów z kostki brukowej betonowej na betonie z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 1,0mx6,0m=6m2","m2",6]
[null,"14.","Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, 100% kolor, na podbudowie z betonu B-30 o gr. 20cm - pow. 1,0mx6,0m=6m2","m2",6]
[null,"15.","Malowanie oznakowania poziomego na drodze białą farbą przeznaczoną do malowania dróg tj. malowanie lini stop, trójkątów ustąp pierwszeństwa, malowanie wysepek i rozjazdów, lini ciągłych i przerywanych","m2",90]
[null,"16.","Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego termoutwardzanego (przejście dla pieszych) biało-czerwone","m2",204]
[null,"17.","Wykonanie przykanalika fi 200 PE metoda wcisku w starą rurę do wpustu ulicznego (kratki ściekowej)","mb",10]
[null,"18.","Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej metodą wcisku nowej rury PE fi 400mm w starą rurę","mb",50]
[null,"19.","Wykonanie wykopów startowych potrzebnych do wprowadzenia nowych rur w stare rury metodą wcisku. Dołek startowy o wymiarach szer-3,5m, długości-3,5m, głębokości 5,0m wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego ","szt",1]
[null,"20.","Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 120cmx120cm na słupku stalowym z nazwą programu z jakiego jest realizowana inwestycja, wraz z logiem Województwa Świętokrzyskiego, Miasta i Gminy Połaniec oraz logiem programu. Napis: \"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój - 2013r\"","szt",1]
[null,"21.","Demontaż starych znaków drogowych z wywozem do PGK Połaniec","szt.",6]
[null,"22.","Montaż nowego znaku drogowego                       A-7 - komplet (ze słupkiem)","szt.",2]
[null,"23.","Montaż nowego znaku drogowego                       B-18 - komplet (ze słupkiem)","szt.",2]
[null,"24.","Montaż nowego znaku drogowego                       D-6 - komplet (ze słupkiem)","szt.",2]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"5. Przebudowa drogi gminnej nr 366167T - ul. Kołłątaja w Połańcu od km 0+000 do km 0+417 wraz z przebudową sieci w niej występującej tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Frezowanie na głębokość 4cm nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 2mx252mb+2mx(77m+16m)=504m2+186m2=690m2","m2",690]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca w ilości 75kg/m2 (średnio gr. 3cm)- pow. 252mbx7,5m+77mx16m+5x5mx7m=1890m2+1232m2+175m2=3297m2   ","m2",3297]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu - pow. 252mbx7,5m+77mx16m+5x5mx7m=1890m2+1232m2+175m2=3297m2","m2",3297]
[null,"4.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem przy istniejącym chodniku z kostki brukowej z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","mb",56]
[null,"5.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem  przy istniejącym chodniku z kostki brukowej (krawężnik obcinany w łuk) bez spoinowania","mb",56]
[null,"6.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem przy trawniku z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec- dł. 252mb","mb",252]
[null,"7.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem  przy trawniku  (krawężnik obcinany w łuk) bez spoinowania - dł. 252mb","mb",252]
[null,"8.","Wykonanie koryta na głębokość 22cm z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 1,5mx180mb+1,5mx147mb=270m2+220,5m2=490,5m2","m2",490.5]
[null,"9.","Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6cm, typu nostalit, 100% kolor, na podsypce cementowo-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3) gr. 6cm, oraz warstwa filtracyjna z piasku gr. 10cm (docinanie kostki w łuk) - pow. 1,5mx180mb+1,5mx147mb=270m2+220,5m2=490,5m2 ","m2",490.5]
[null,"10.","Ułożenie obrzeża betonowego gr. 6/30cm, na ławie betonowej z betonu B-15, z oporem, 100% kolor,(obrzeże obcinane w łuk) bez spoinowania - 180mb+147mb=327mb","mb",327]
[null,"11.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem (krawężnik obcinany w łuk) bez spoinowania 183mb+151mb=334mb","mb",334]
[null,"12.","Demontaż starej i montaż nowej kratki ściekowej żeliwnej z kołnierzem - komplet (wpustu ulicznego) (wywóz starej kratki ściekowej w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec)","szt",10]
[null,"13.","Demontaż starej i montaż nowej pokrywy studni żeliwnej z kołnierzem od kanalizacji - komplet (wywóz starej pokrywy w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec)","szt",10]
[null,"14.","Malowanie oznakowania poziomego na drodze białą farbą przeznaczoną do malowania dróg tj. malowanie lini stop, trójkątów ustąp pierwszeństwa, malowanie wysepek i rozjazdów, lini ciągłych i przerywanych","m2",90]
[null,"15.","Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego termoutwardzanego (przejście dla pieszych) biało-czerwone","m2",30]
[null,"16.","Wykonanie koryta głębokości 35cm z odwozem urobku w miejce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 3,4mx13,0m+34,0mx23,0mx30,0mx10,0m=1126,2m2","m2",1126.2]
[null,"17.","Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow 64mx1,5m=96m2 ","m2",96]
[null,"18.","Rozebranie chodnika z płytek betonowych z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow 1,0mx7,0m+1,5mx10,5m+2,0mx24,5m=85,25m2 ","m2",85.25]
[null,"19.","Ułożenie kostki brukowej betonowe gr. 8cm, typu nostalit, 100% kolor na stabilizacji cem-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3) gr.4 cm, podbudowie tłuczniowej z dolomitu gr. 15cm, podsypce piaskowej gr. 8cm  - pow. 3,4mx13,0m+34,0mx23,0mx30,0mx10,0m=1126,2m2","m2",1126.2]
[null,"20.","Montaz nowego wpustu ulicznego (kratki ściekowej) z kołnierzem żeliwnym z kręgów żelbetowych  gł. 1,50m średnicy fi 500mm, na płycie fundamentowej gr. 20cm z betonu B-20 z wywozem urobku z wykopu w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec- komplet","szt",5]
[null,"21.","Wykonanie wykopu na głębokość średnio 1,8m w gruncie kat III-IV, i ułożenie rury PCV fi 200 mm (ze spadkiem) w obsypce piaskowej gr. 10cm, z zasypaniem, zagęszczeniem, wykopem  i wyzozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec- dł. 50mb","mb",50]
[null,"22.","Ścięcie poboczy równiarką na głębokość 5cm z odwozem urobku na w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 407mbx1,0m=407m2 ","m2",407]
[null,"23.","Wykonanie poboczy z kruszywa dolomitowego gr. 6cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem walcem - pow. 407mbx1,0m=407m2 ","m2",407]
[null,"24.","Nawiezienie humusu gr. 10cm z wyplantowaniem i zasianiem trawy - pow. 500m2","m2",500]
[null,"25.","Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 120cmx120cm na słupku stalowym z nazwą programu z jakiego jest realizowana inwestycja, wraz z logiem Województwa Świętokrzyskiego, Miasta i Gminy Połaniec oraz logiem programu. Napis: \"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój - 2013r\"","szt",1]
[null,"26.","Demontaż starych znaków drogowych z wywozem do PGK Połaniec","szt.",6]
[null,"27.","Montaż nowego znaku drogowego                       A-7 - komplet (ze słupkiem)","szt.",2]
[null,"28.","Montaż nowego znaku drogowego                       B-18 - komplet (ze słupkiem)","szt.",2]
[null,"29.","Montaż nowego znaku drogowego                       D-6 - komplet (ze słupkiem)","szt.",2]
[null,null,"Razem"]
{"$rows_empty":7}
[null,"6. Przebudowa drogi gminnej nr 366228T od km 0+000 do km 0+122 , 366227T od km 0+195 do km 0+241; 366219T od km 0+140 do km 0+240 - ul. Kosynierów w Połańcu wraz z przebudową sieci w niej występującej tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Frezowanie na głębokość 4cm nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 2mx128mb+2mx190m=256m2+380m2=636m2","m2",636]
[null,"2.","Wykonanie korytowania na gł. 55cm z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 190mx0,5m=95m2","m2",95]
[null,"3.","Wykonanie warsty filtracyjnej z piasku gr. 10cm oraz podbudowy tłuczniowej z dolomitu gr. 25cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem walcem i ułozenie masy mineral-asfalt w ilości 50kg/m2 (śr.gr. 2cm) - pow. 190mx0,5m=95m2","m2",95]
[null,"4.","Wzmocnienie nanierzchni asfaltowej siatką typu Armapal lub równoważną o wytrzymałości nie mniejszej niż 50 kN/m2 do zbrojenia nawierzchni asfaltowych - pow. 190m2","m2",190]
[null,"5.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca w ilości 75kg/m2 (średnio gr. 3cm)- pow. 128mbx6,2m+190mx5,0m+45mx4,5m+28mx5,0m+4,7mx17m+6mx60m+3x6mx6m=2634m2   ","m2",2634]
[null,"6.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu - pow. 128mbx6,2m+190mx5,0m+45mx4,5m+28m5,0m+4,7mx17m+6mx60m+3x6mx6m=2634m2","m2",2634]
[null,"7.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem przy trawniku z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec- dł. 190mb+107mb=297mb","mb",297]
[null,"8.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem  przy trawniku  (krawężnik obcinany w łuk) bez spoinowania - dł.190mb+107mb=297mb ","mb",297]
[null,"9.","Demontaż starej i montaż nowej kratki sciekowej żeliwnej z kołnierzem - komplet (wpustu ulicznego) (wywóz starej kratki ściekowej w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec)","szt",4]
[null,"10.","Demontaż starej i montaż nowej pokrywy studni żeliwnej z kołnierzem od kanalizacji - komplet (wywóz starej pokrywy w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec)","szt",20]
[null,"11.","Malowanie oznakowania poziomego na drodze białą farbą przeznaczoną do malowania dróg tj. malowanie lini stop, trójkątów ustąp pierwszeństwa, malowanie wysepek i rozjazdów, lini ciągłych i przerywanych","m2",90]
[null,"12.","Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego termoutwardzanego (przejście dla pieszych) biało-czerwone","m2",40]
[null,"13.","Demontaz istniejacych progów z kostki brukowej betonowej na betonie z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 1,0mx6,0m=6m2","m2",6]
[null,"14.","Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, 100% kolor, na podbudowie z betonu B-30 o gr. 20cm - pow. 1,0mx6,0m=6m2","m2",6]
[null,"15.","Wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu rury PE HD SDR 17 PN16 fi 150mm  ","mb",120]
[null,"16.","Wykonanie wykopów startowych potrzebnych do wprowadzenia nowych rur w stare rury metodą wcisku. Dołek startowy o wymiarach szer-3,5m, długości-3,5m, głębokośąci 5,0m wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego ","szt",2]
[null,"17.","Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, o obwodzie pnia od 70cm do 90cm z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","szt.",7]
[null,"18.","Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, o obwodzie pnia od 90cm do 120cm z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","szt",8]
[null,"19.","Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 120cmx120cm na słupku stalowym z nazwą programu z jakiego jest realizowana inwestycja, wraz z logiem Województwa Świętokrzyskiego, Miasta i Gminy Połaniec oraz logiem programu. Napis: \"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój - 2013r\"","szt",1]
[null,"20.","Demontaż starych znaków drogowych z wywozem do PGK Połaniec","szt.",6]
[null,"21.","Montaż nowego znaku drogowego                       A-7 - komplet (ze słupkiem)","szt.",2]
[null,"22.","Montaż nowego znaku drogowego                       B-18 - komplet (ze słupkiem)","szt.",2]
[null,"23.","Montaż nowego znaku drogowego                       D-6 - komplet (ze słupkiem)","szt.",2]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"7. Przebudowa drogi gminnej nr 366191T - ul. Witosa w Połańcu od km 0+000 do km 0+120 wraz z przebudową sieci w niej występującej tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Frezowanie na głębokość 4cm nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 2mx120mb+2mx21m+2mx(50m+57m)=496m2","m2",496]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca w ilości 75kg/m2 (średnio gr. 3cm)- pow. 120mbx6,1m+21mx6,1m+50mx5m+57mx10,6+3mx6m=1732,3m2   ","m2",1732.3]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu - pow. 120mbx6,1m+21mx6,1m+50mx5m+57mx10,6+3mx6m=1714,3m2","m2",1732.3]
[null,"4.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem przy trawniku z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec- dł. 110mb","mb",110]
[null,"5.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem  przy trawniku  (krawężnik obcinany w łuk) bez spoinowania - dł. 110mb","mb",110]
[null,"6.","Demontaż starej i montaż nowej kratki ściekowej żeliwnej z kołnierzem - komplet (wpustu ulicznego) (wpustu ulicznego) (wywóz starej kratki ściekowej w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec)","szt",1]
[null,"7.","Demontaż starej i montaż nowej pokrywy studni żeliwnej z kołnierzem od kanalizacji - komplet (wpustu ulicznego) (wywóz starej pokrywy w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec)","szt",13]
[null,"8.","Malowanie oznakowania poziomego na drodze białą farbą przeznaczoną do malowania dróg tj. malowanie lini stop, trójkątów ustąp pierwszeństwa, malowanie wysepek i rozjazdów, lini ciągłych i przerywanych","m2",90]
[null,"9.","Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego termoutwardzanego (przejście dla pieszych) biało-czerwone","m2",24]
[null,"10.","Demontaz istniejacych progów z kostki brukowej betonowej na betonie z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 1,0mx6,0m=6m2","m2",6]
[null,"11.","Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, 100% kolor, na podbudowie z betonu B-30 o gr. 20cm - pow. 1,0mx6,0m=6m2","m2",6]
[null,"12.","Wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu rury PE HD SDR 17 PN16 fi 150mm  ","mb",100]
[null,"13.","Wykonanie wykopów startowych potrzebnych do wprowadzenia nowych rur w stare rury metodą wcisku. Dołek startowy o wymiarach szer-3,5m, długości-3,5m, głębokości 5,0m wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego ","szt",2]
[null,"14.","Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 120cmx120cm na słupku stalowym z nazwą programu z jakiego jest realizowana inwestycja, wraz z logiem Województwa Świętokrzyskiego, Miasta i Gminy Połaniec oraz logiem programu. Napis: \"Przebudowa dróg gminnych na terenie MIasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój - 2013r\"","szt",1]
[null,"15.","Demontaż starych znaków drogowych z wywozem do PGK Połaniec","szt.",3]
[null,"16.","Montaż nowego znaku drogowego                       A-7 - komplet (ze słupkiem)","szt.",1]
[null,"17.","Montaż nowego znaku drogowego                       B-18 - komplet (ze słupkiem)","szt.",1]
[null,"18.","Montaż nowego znaku drogowego                       D-6 - komplet (ze słupkiem)","szt.",1]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"8. Przebudowa drogi gminnej nr 366178T - ul. Gen. Zajączka w Połańcu od km 0+009 do km 0+338 wraz z przebudową sieci w niej występującej tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Frezowanie na głębokość 4cm nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 2mx329mb+2mx11m+2mx5m=690m2","m2",690]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca w ilości 75kg/m2 (średnio gr. 3cm)- pow. 329mbx4,5m+11mx4,5m+57mx5,6m+36mx3,5m+61mx5,9m+5mx5m=2360,1m2   ","m2",2360.1]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu - pow. 329mbx4,5m+11mx4,5m+57mx5,6m+36mx3,5m+61mx5,9m+5mx5m=2360,1m2","m2",2360.1]
[null,"4.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem przy trawniku z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec- dł. 143mb+148mb=291mb","mb",291]
[null,"5.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem  przy trawniku  (krawężnik obcinany w łuk) bez spoinowania - dł.143mb+148mb=291mb ","mb",291]
[null,"6.","Demontaż starej i montaż nowej kratki sciekowej żeliwnej z kołnierzem - komplet (wpustu ulicznego) (wywóz starej kratki ściekowej w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec)","szt",4]
[null,"7.","Demontaż starej i montaż nowej pokrywy studni żeliwnej z kołnierzem od kanalizacji - komplet (wywóz starej pokrywy w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec)","szt",14]
[null,"8.","Malowanie oznakowania poziomego na drodze białą farbą przeznaczoną do malowania dróg tj. malowanie lini stop, trójkątów ustąp pierwszeństwa, malowanie wysepek i rozjazdów, lini ciągłych i przerywanych","m2",80]
[null,"9.","Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego termoutwardzanego (przejście dla pieszych) biało-czerwone","m2",40]
[null,"10.","Demontaz istniejacych progów (przejścia dla pieszych) z kostki brukowej betonowej na betonie z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 2,5mx4,5m=11,25m2","m2",11.25]
[null,"11.","Wykonanie progu zwalniającego (przejścia dla pieszych) z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, 100% kolor (obramówka z kostki czerwonej, pasy z kostki żółtej), na podbudowie z betonu B-30 o gr. 20cm - pow. 2,5mx4,5m=11,25m2","m2",11.25]
[null,"12.","Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 120cmx120cm na słupku stalowym z nazwą programu z jakiego jest realizowana inwestycja, wraz z logiem Województwa Świętokrzyskiego, Miasta i Gminy Połaniec oraz logiem programu. Napis: \"Przebudowa dróg gminnych na terenie MIasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój - 2013r\"","szt",1]
[null,"13.","Demontaż starych znaków drogowych z wywozem do PGK Połaniec","szt.",3]
[null,"14.","Montaż nowego znaku drogowego                       A-7 - komplet (ze słupkiem)","szt.",1]
[null,"15.","Montaż nowego znaku drogowego                       B-18 - komplet (ze słupkiem)","szt.",1]
[null,"16.","Montaż nowego znaku drogowego                       D-6 - komplet (ze słupkiem)","szt.",1]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"9. Przebudowa drogi gminnej nr 366116T - łącznik ul. Madalińskiego z ul. Kozią w Połańcu od km 0+006 do km 0+331 wraz z przebudową sieci w niej występującej tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Frezowanie na głębokość 4cm nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 2mx204mb+2mx42mb+2x(24m+15m)=570m2","m2",570]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca w ilości 75kg/m2 (średnio gr. 3cm)- pow. 204mbx7,0m+42mbx5,9m+24mx15m+10mx6m=2095,8m2   ","m2",2095.8]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu - pow. 204mbx7,0m+42mbx5,9m+24mx15m+10mx6m=2095,8m2","m2",2095.8]
[null,"4.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem przy trawniku z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec- dł. 93mb+20m+20m=133mb","mb",133]
[null,"5.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem  przy trawniku  (krawężnik obcinany w łuk) bez spoinowania - dł.93mb+20m+20m=133mb ","mb",133]
[null,"6.","Demontaż starej i montaż nowej kratki sciekowej żeliwnej z kołnierzem - komplet (wpustu ulicznego) (wywóz starej kratki ściekowej w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec)","szt",4]
[null,"7.","Demontaż starej i montaż nowej pokrywy studni żeliwnej z kołnierzem od kanalizacji - komplet (wywóz starej pokrywy w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec)","szt",8]
[null,"8.","Malowanie oznakowania poziomego na drodze białą farbą przeznaczoną do malowania dróg tj. malowanie lini stop, trójkątów ustąp pierwszeństwa, malowanie wysepek i rozjazdów, lini ciągłych i przerywanych","m2",80]
[null,"9.","Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego termoutwardzanego (przejście dla pieszych) biało-czerwone","m2",30]
[null,"10.","Demontaz istniejacych progów z kostki brukowej betonowej na betonie z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 1,0mx7,0mx2=14m2","m2",14]
[null,"11.","Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, 100% kolor, na podbudowie z betonu B-30 o gr. 20cm - pow. 1,0mx7,0mx2=14m2","m2",14]
[null,"12.","Skucie istniejącej warstwy masy mineral-asfaltowej gr. 8cm, rozebranie podbudowy tłuczniowej gr. 20cm wykonanie koryta w gruncie rodzimym gł. 50cm wraz z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec- pow. 6mx20m=120m2","m2",120]
[null,"13.","Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku gr. 20cm; w-wy (płyty) z betonu B-30 grubości 25cm; podbudowy tłuczniowej gr. 30cm wraz zakilinowaniem, w-wy z masy mineral-asfalt w ilosci 75kg/m2 (śr. gr. 3cm) - pow. 6mx20m=120m2","m2",120]
[null,"14.","Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 120cmx120cm na słupku stalowym z nazwą programu z jakiego jest realizowana inwestycja, wraz z logiem Województwa Świętokrzyskiego, Miasta i Gminy Połaniec oraz logiem programu. Napis: \"Przebudowa dróg gminnych na terenie MIasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój - 2013r\"","szt",1]
[null,"15.","Demontaż starych znaków drogowych z wywozem do PGK Połaniec","szt.",3]
[null,"16.","Montaż nowego znaku drogowego                       A-7 - komplet (ze słupkiem)","szt.",1]
[null,"17.","Montaż nowego znaku drogowego                       B-18 - komplet (ze słupkiem)","szt.",1]
[null,"18.","Montaż nowego znaku drogowego                       D-6 - komplet (ze słupkiem)","szt.",1]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Zestawienie dróg"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Przebudowa drogi gminnej nr 366196T - ul. Czarnieckiego w Połańcu od 0+013 do km 0+642km  wraz z przebudową sieci w niej występującej tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej"]
[null,"2.","Przebudowa drogi gminnej nr 366171T - ul. Madalińskiego w Połańcu od km 0+029 do km 0+687 wraz z przebudową sieci w niej występującej tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej"]
[null,"3.","Przebudowa drogi gminnej nr 366170T - ul. Kościuszki w Połańcu od km 0+018 do km 0+591wraz z przebudową sieci w niej występującej tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej"]
[null,"4.","Przebudowa drogi gminnej nr 366188T - ul. Żapniowska w Połańcu od km 0+013 do km 0+615 wraz z przebudową sieci w niej występującej tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej"]
[null,"5.","Przebudowa drogi gminnej nr 366167T - ul. Kołłątaja w Połańcu od km 0+000 do km 0+417 wraz z przebudową sieci w niej występującej tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej"]
[null,"6.","Przebudowa drogi gminnej nr 366228T od km 0+000 do km 0+122 ; 366227T od km 0+195 do km 0+241; 366219T od km 0+140 do km 0+240 - ul. Kosynierów w Połańcu wraz z przebudową sieci w niej występującej tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej"]
[null,"7.","Przebudowa drogi gminnej nr 366191T - ul. Witosa w Połańcu od km 0+000 do km 0+120 wraz z przebudową sieci w niej występującej tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej"]
[null,"8.","Przebudowa drogi gminnej nr 366178T - ul. Gen. Zajączka w Połańcu od km 0+009 do km 0+338 wraz z przebudową sieci w niej występującej tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej"]
[null,"9.","Przebudowa drogi gminnej nr 366116T - łącznik ul. Madalińskiego z ul. Kozią w Połańcu od km 0+006 do km 0+331 wraz z przebudową sieci w niej występującej tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej"]
[null,null,"Razem"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}