{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":85,"n_cols":4,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Ochrona przed powodzią na terenie Miasta i Gminy Połaniec-Zakres rzeczowy robót"]
[" 1. 1. ","KNR 15-01-0114-0900"]
[null,"Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, dna i półki po obu stronach rowu  z odwozem ",137402,"m2"]
[]
[" 1. 2. ","KNR 02-01-0109-0500"]
[null,"Ręczne ścinanie krzaków i podszycia z wywozem ",3.762,"ha"]
[]
[" 1. 3. ","KNR 02-21-0111-0900"]
[null,"Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm w ul. Żapniowskiej z obcięciem gałęzi - posegregowanie i ułożenie w stosy ",75,"szt."]
[]
[" 1. 4. ","KNR 02-01-0110-0100"]
[null,"Wywożenie dłużyc, gałęzi, pni na odległość do 2 km",65,"m3"]
[]
[" 1. 5. ","KNR 02-01-0109-0500"]
[null,"Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ul. Żapniowska z wywozem",0.06,"ha"]
[]
[" 1. 6. ","KNR 02-01-0206-0500"]
[null,"Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - odmulenie rowu z namułu gr. 25 cm - łączna długość rowu 22 470 mb",3370.5,"m3"]
[]
[" 1. 7. ","KNR 02-01-0214-0200"]
[null,"Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - krotność 4",3370.5,"m3"]
[]
[" 1. 8. ","KNR 02-01-0206-0500"]
[null,"Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykonanie nowego rowu o szer. średniej do  0.6 m i gł.śr. do 0.8 m o łącznej dł. 2 800 mb",2240,"m3"]
[]
[" 1. 9. ","KNR 02-31-1403-0300"]
[null,"Ręczne oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm bez naruszania skarp rowu z rozplantowaniem urobku na przyległy teren w ul. Żapniowskiej",2000,"m"]
[]
[" 1.10. ","KNR 02-31-1404-0300"]
[null,"Oczyszczenie przepustów o śr. 0.8 m z namułu o zamuleniu do 1/2 przepustu z wywozem namułu",25,"m"]
[]
[" 1.11. ","KNR 02-31-1404-0200"]
[null,"Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu o zamuleniu do 1/2 przepustu z wywozem namułu",30,"m"]
[]
[" 1.12. ","KNR 02-31-0816-0300"]
[null,"Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm i 80 ",70,"m"]
[]
[" 1.13. ","KNR 02-31-0605-0800"]
[null,"Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 i fi 80 cm na podsypce  piaskowo-żwirowej -  regulacja przepustów - demontaż i montaż  rur - analogia",70,"m"]
[]
[" 1.14. ","KNR 02-31-0605-0800"]
[null,"Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe WIPRO klasa zbrojenia II o śr. 60 cm z izolacją 2 x abizol R na podsypce piaskowo-żwirowej o gr.10cm po ubiciu",307.5,"m"]
[]
[" 1.15. ","KNR 02-31-0605-0800"]
[null,"Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe kielichowe WIPRO klasa zbrojenia II o śr.80 cm z izolacją 2 x abizol R na podsypce piaskowo-żwirowej gr 10 cm po ubiciu",15,"m"]
[]
[" 1.16. ","KNR 02-31-0605-0800"]
[null,"Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe kielichowe  WIPRO  klasa zbrojenia II o śr. 100 cm z izolacją 2 x abizol R na podsypce piaskowo-żwirowej gr 10cm po ubiciu",5,"m"]
[]
[" 1.17. ","KNR 02-31-0605-0500"]
[null,"Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm w Łęgu",6,"ścianka"]
[]
[" 1.18. ","KNR 02-01-0230-0101"]
[null,"Zasypywanie przepustów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. III-IV",98.25,"m3"]
[]
[" 1.20. ","KNR 02-31-0502-0600"]
[null,"Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ułożenie płytek chodnikowych na przepuście w Łęgu - płytki Inwestora",14,"m2"]
[]
[" 1.21. ","KNR 02-01-0105-0600"]
[null,"Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) w Łęgu z wywozem",60,"szt."]
[]
[" 1.22. ","KNR 02-31-0701-0300"]
[null,"Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m w Łęgu",150,"m"]
[]
[" 1.23. ","KNR 02-01-0517-0200"]
[null,"Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) o wym.wew. 40cmx60cm z uszcz.styków masą zlewową asf.-osadzenie elementów na ławie z pospółki ",116,"m"]
[]
[" 1.24. ","KNR 02-01-0517-0500"]
[null,"Umocnienie rowów elementami prefabryk.  żelbetowymi - wypełnienie przestrzeni za ściankami  wraz z uzupełnieniem i wyprofilowaniem skarpy z ubiciem ziemi - grunt miejscowy przepuszczalnym",85,"m3"]
[]
[" 1.25. ","KNR 02-31-1402-0500"]
[null,"Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm o łącznej grub.15 cm  na długości 6,4 km i średniej szer. 1,5 m ",9600,"m2"]
[]
[" 1.26. ","KNR 02-31-1402-0600"]
[null,"Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub.",9600,"m2"]
[]
[" 1.27. ","KNR 02-01-0206-0501"]
[null,"Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyład na odległość do 1 km - wywóz urobku j.w i wywóz w Rudnikach ",1440,"m3"]
[]
[" 1.28. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Zakup i dostawa żelbetowych kręgów studziennych fi 1000/1000 2 szt z pokrywą żelbetową z otworem i klapą stalową z zamknięciem",1,"kmpl"]
[]
[" 1.29. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ubezpieczenie skarpy rowu meliorac. matą \"polimat12-10\" z zakotw. szpilkami stal. z uzupeł.skarp ziemią  z ubiciem, humusowaniem, obsianiem trawą i wyprofilow.pobocza rowu do drogi kamieniem  drog. o gr. 10 cm po uwał.",232,"m2"]