{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":575,"n_cols":4,"rows_kept":575,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"OGRODZENIE"]
[" 1. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Demontaż ogrodzenia z siatki o wys.1.55 m w ramach z kątownika 60x40mm na słupkach stal. z rur o śr. 76,1 mm o rozst. 3 m obsadz. w gniazdach cokołów do ponownego wykorzystania - analogia",170,"m"]
[" 1. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Rozebranie słupa ogrodzeniowego z cegły na zaprawie cementowej - analogia",0.855,"m3"]
[" 1. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Wykopanie i demontaż fundamentów pod słupki ogrodzeniowe wraz ze słupkami stalowymi fi 76,1 mm do ponownego wykorzystania - analogia",3.2448,"m3"]
[" 1. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt kat. I-II - analogia",1080,"m3"]
[" 1. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - wariant 2",1080,"m3"]
[" 1. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III",1080,"m3"]
[" 1. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ręczne wykopy pod nowe ogrodzenie z przęseł stalowych wypełnione prętami stalowymi z płaskownika kręconego osadzone na słupkach z cegły, jak istniejące, od ul. Szkolnej w Ruszczy - analogia",13.2,"m3"]
[" 1. 8. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Betonowanie pod słupy z cegły o wym. 50x50cm - 20 szt. i 50x90cm - 2 szt. oraz cokoły fundamentowe - analogia",11.584,"m3"]
[" 1. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Słupy ogrodzeniowe z cegieł o wym. 50x50cm - 20 szt. i 50x90cm - 2 szt. na zaprawie cementowej pokryte blachą jak istniejące - analogia",11.21,"m3"]
[" 1.10. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ogrodzenie z przęseł stalowych wypełnione prętami stalowymi z płaskownika kręconego - analogia",90,"m2"]
[" 1.11. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Wykopanie dołów pod słupki stalowe o głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)",80,"dół"]
[" 1.12. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Obsadzanie fundamentów betonowych pod słupki fi 76,1 mm z odzysku - analogia",60,"szt."]
[" 1.13. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Betonowanie nowych fundamentów betonowych pod słupki stalowe o śr. fi 76,1 mm - analogia",1.0816,"m3"]
[" 1.14. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Obsypywanie fundamentów słupków stalowych o gł. do 0.7 m kat. gr. III-IV - analogia",11.776,"m3"]
[" 1.15. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż ogrodzenia z odzysku z siatki o wys.1.55 m w ramach z kątownika 60x40mm na słupkach stal. z rur o śr. 76,1 mm o rozst. 3 m obsadz. w gniazdach cokołów - analogia",170,"m"]
[" 1.16. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Nowe ogrodzenie z siatki wys.1.55 m w ramach z kątownika 60x40mm na słupkach stal.z rur o śr. 76,1 mm o rozst.3 m obsadz.w gniazdach cokołow - analogia",65,"m"]
[2,"ROBOTY ZIEMNE PRZY BOISKACH SPORTOWYCH"]
[" 2. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym",1003.4,"m3"]
[" 2. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek",5017,"m2"]
[" 2. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - łączna grubość 20 cm",5017,"m2"]
[" 2. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1,00 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład z transportem do 20 m w gruncie kat. III",1003.4,"m3"]
[" 2. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - na odległość 5km",1003.4,"m3"]
[" 2. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Mechaniczne wykonanie koryta pod boiska sportowe w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm",5017,"m2"]
[3,"BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ"]
[" 3. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie boiska sportowego do piłki nożnej",0.2644,"ha"]
[" 3. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ława pod krawężniki betonowa z oporem",8.24,"m3"]
[" 3. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem",206,"m"]
[" 3. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm",2644,"m2"]
[" 3. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych 4/31,5 mm gr. 20 cm",2644,"m2"]
[" 3. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych 0/4 mm gr. 4 cm",2644,"m2"]
[" 3. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Dostwa i montaż nawierzchni z trawy sztucznej o wys. min. 60 mm koloru zielonego wraz liniami",2644,"m2"]
[" 3. 8. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego pod słupki bramek do piłki nożnej - analogia",0.512,"m3"]
[" 3. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Osadzenie tulej do słupków bramek do piłki nożnej wraz z malowaniem - analogia",4,"szt."]
[" 3.10. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych do piłki nożnej o wym. 5x2m z atestem",2,"szt."]
[4,"BIEŻNIA OKÓLNA I PROSTA "]
[" 4. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie bieżni",0.1012,"ha"]
[" 4. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ława pod krawężniki betonowa z oporem",13.136,"m3"]
[" 4. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem",328.4,"m"]
[" 4. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm",1012,"m2"]
[" 4. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych 4/31,5 mm gr. 20 cm",1012,"m2"]
[" 4. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - wariant 1",1012,"m2"]
[" 4. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej gr. 13 mm przepuszczalnej dla wody wraz z liniami",1012,"m2"]
[5,"BOISKO WIELOFUNKCYJNE"]
[" 5. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie bieżni",0.08,"ha"]
[" 5. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ława pod krawężniki betonowa z oporem",4.8,"m3"]
[" 5. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem",120,"m"]
[" 5. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm",800,"m2"]
[" 5. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych 4/31,5 mm gr. 20 cm",800,"m2"]
[" 5. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - wariant 1",800,"m2"]
[" 5. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej gr. 13 mm przepuszczalnej dla wody wraz z liniami",800,"m2"]
[" 5. 8. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego pod słupki - analogia",1.024,"m3"]
[" 5. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego pod stojaki - analogia",2.88,"m3"]
[" 5.10. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Osadzenie tulej do słupków bramek do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki wraz z malowaniem - analogia",8,"szt."]
[" 5.11. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ustawienie w gotowych otworach słupków i stojaków - analogia",8,"szt."]
[" 5.12. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Dostawa i montaż zestawu do koszykówki: jednosłupowy wysięg 1.6m, tablica laminat 180x105, obręcz uchylna wys. 3.05, siateczka, całość z atestem",2,"kpl."]
[" 5.13. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Dostawa i montaż zestawu do koszykówki: jednosłupowy wysięg 1.6m, tablica laminat 180x105, obręcz uchylna wys. 3.05, siateczka, całość z atestem",2,"kpl."]
[" 5.14. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Dostawa i montaż stalowych bramek tulejowanych do piłki ręcznej 3x2m z isatką z atestem",2,"kpl."]
[6,"SKOCZNIA W DAL"]
[" 6. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie bieżni",0.02,"ha"]
[" 6. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ława pod krawężniki betonowa z oporem",1.6,"m3"]
[" 6. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem",40,"m"]
[" 6. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm",30,"m2"]
[" 6. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych 4/31,5 mm gr. 20 cm",30,"m2"]
[" 6. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - wariant 1",30,"m2"]
[" 6. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej gr. 13 mm przepuszczalnej dla wody wraz z liniami",30,"m2"]
[" 6. 8. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż progu drewnianego impregnowanego do skoku w dal i trójskoku",1,"szt."]
[" 6. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Dostawa i montaż skrzynki i deski wybiciowej z pokrywą, całość z atestem",1,"kpl."]
[" 6.10. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż skrzynki skoczni w dal z desek gr. 5 cm i wys. 30 cm o obw. dł. 24 m - analogia",1,"szt."]
[" 6.11. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Skrzynka skoczni w dal, wypełnienie piaskiem płukanym - analogia",19.2,"m3"]
[7,"RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ"]
[" 7. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie rzutni do pchnięcia kulą",0.02,"ha"]
[" 7. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ława pod krawężniki betonowa z oporem",2.08,"m3"]
[" 7. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem",52,"m"]
[" 7. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm",144,"m2"]
[" 7. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych 4/31,5 mm gr. 20 cm",144,"m2"]
[" 7. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych 0/4 mm gr. 4 cm",144,"m2"]
[" 7. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Dostwa i montaż nawierzchni z trawy sztucznej o wys. min. 60 mm koloru zielonego wraz liniami",144,"m2"]
[" 7. 8. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ława pod krawężniki betonowa z oporem",0.8,"m3"]
[" 7. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Obrzeża betonowe łukowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem",20,"m"]
[" 7.10. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm",30,"m2"]
[" 7.11. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych 4/31,5 mm gr. 20 cm",30,"m2"]
[" 7.12. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - wariant 1",30,"m2"]
[" 7.13. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej gr. 13 mm przepuszczalnej dla wody wraz z liniami",30,"m2"]
[" 7.14. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż pierścienia stalowego z płaskownika 6x80mm dł. 7.0m do rzutni pchnięcia kulą - analogia",1,"szt."]
[" 7.15. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż progu drewnianego do pchnięcia kulą",1,"szt."]
[8,"TRYBUNY"]
[" 8. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie rzutni do pchnięcia kulą",0.01,"ha"]
[" 8. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt kat. I-II - analogia",85.74,"m3"]
[" 8. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.I-II)",85.74,"m3"]
[" 8. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III",85.74,"m3"]
[" 8. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ława pod krawężniki betonowa z oporem",5.904,"m3"]
[" 8. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem",147.6,"m"]
[" 8. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - wariant 2",193.86,"m2"]
[" 8. 8. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż prefabrykatów betonowych w kształcie litery \"C\" o wym. 12x35x70cm pod trybuny sportowe",190,"szt."]
[" 8. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Krawędziaki 4x8cm na ławki trybunowe - analogia",3.6403,"m3"]
[9,"PIŁKOCHWYTY"]
[" 9. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż piłkochwytów o wys. 6 m z siatki 10x10cm koloru zielonego fi 3,2mm na słupach stalowych ocynkowanych",1680,"m2"]
[10,"ZJEŻDŻALNIA"]
["10. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt kat. I-II - analogia",225,"m3"]
["10. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - wariant 2",225,"m3"]
["10. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III",225,"m3"]
[11,"CHODNIKI "]
["11. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm",427,"m2"]
["11. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach  - grub.warstwy po zag. 10 cm",427,"m2"]
["11. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.",360,"m"]
["11. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej",427,"m2"]
[12,"PARKINGI"]
["12. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm",540,"m2"]
["12. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.",540,"m2"]
["12. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ława pod krawężniki betonowa z oporem",2.68,"m3"]
["12. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej",114,"m"]
["12. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach  - grub.warstwy po zag. 10 cm",540,"m2"]
["12. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm",540,"m2"]
["12. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wariant 2",540,"m2"]
[13,"ZAGOSPODAROWANIE TERENU"]
["13. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III",1250,"m2"]
["13. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm",1250,"m2"]
[14,"ROBOTY ZIEMNE PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ"]
["14. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym",937.38,"m3"]
["14. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek",1162.6875,"m2"]
["14. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - łączna grubość 20cm",1162.6875,"m2"]
["14. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. I-II",232.5375,"m3"]
["14. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - na odległość 5km",232.5375,"m3"]
["14. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV",665.4825,"m3"]
["14. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m na zewnątrz budynku w gruncie kat.III",32.7375,"m3"]
["14. 8. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV",293.22,"m3"]
["14. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III",405,"m3"]
["14.10. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ręczne formowanie nasypów z zakupionego piasku dostarczonego samochodami samowyładowczymi - wewnątrz budynku",339.1065,"m3"]
["14.11. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III",339.1065,"m3"]
[15,"FUNDAMENTY"]
["15. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Podkłady betonowe pod fundamenty grub. 10cm - B10",27.7965,"m3"]
["15. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław fundamentowych żelbetowych",184.8825,"m2"]
["15. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp fundamentowych żelbetowych",103.032,"m2"]
["15. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - B15",63.153,"m3"]
["15. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - beton B20",41.607,"m3"]
["15. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacje przeciwwilgociowe ław i stóp fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy",218.1465,"m2"]
["15. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa",135.2835,"m2"]
["15. 8. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.gęstych - pierwsza warstwa",135.2835,"m2"]
["15. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa",287.9145,"m2"]
["15.10. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.gęstych - pierwsza warstwa",287.9145,"m2"]
["15.11. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacje z papy asfalt.na sucho pionowa - jedna warstwa - dylatacja",8.424,"m2"]
["15.12. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 6 mm",0.2565,"t"]
["15.13. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm",1.404,"t"]
["15.14. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14 mm",0.864,"t"]
[16,"ŚCIANY  FUNDAMENTOWE"]
["16. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych betonowych",715.6755,"m2"]
["16. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - B15",125.442,"m3"]
["16. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacje z płyt styropianowych grub. 12cm pionowe na zaprawie",33.858,"m2"]
["16. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa",639.6975,"m2"]
["16. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.gęstych - pierwsza warstwa",639.6975,"m2"]
[17,"POSADZKI I PODŁOGI"]
["17. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm",125.55,"szt."]
["17. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - B10",83.7,"m3"]
["17. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacja z folii PCV pozioma podposadzkowa",933.1605,"m2"]
["17. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacje poziome z płyt styropianowych grub. 10cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo",316.9935,"m2"]
["17. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacje poziome z płyt styropianowych grub. 5cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo",520.02,"m2"]
["17. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm",316.9935,"m2"]
["17. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm - łączna grub. 40mm",316.9935,"m2"]
["17. 8. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ułożenie siatki zbrojeniowej na posadzce - analogia",316.9935,"m2"]
["17. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm",520.02,"m2"]
["17.10. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm - łączna grub. 100mm",520.02,"m2"]
["17.11. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Parkiet mozaikowy z ułożeniem listew przyściennych",47.439,"m2"]
["17.12. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z terakoty o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm",269.5545,"m2"]
["17.13. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża",287.388,"m"]
["17.14. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną",287.388,"m"]
["17.15. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Posadzka sportowa Dynamic Duo Sport (parkiet) - analiza własna",520.02,"m2"]
[18,"ŚCIANY"]
["18. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ściany budynków wielokondyg.z pust.ściennych ceram.typu Max/220 o grub.29 cm",1184.9355,"m2"]
["18. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ściany budynków wielokondyg.z pust.ściennych ceram.typu U/220 o grub.25 cm",224.4105,"m2"]
["18. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ścianki działowe z cegieł dziurawek gr.1/2 cegły",142.4925,"m2"]
["18. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ścianki działowe z cegieł dziurawek gr.1/4 cegły",45.4005,"m2"]
["18. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe",10.7055,"m3"]
["18. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Nakrywy kominów o średniej gr.7cm",3.051,"m2"]
[19,"KONSTRUKCJE STALOWE"]
["19. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Stalowe dźwigary dachowe",17.8875,"t"]
["19. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Płatwie stalowe z kształtowników - analogia",15.093,"t"]
["19. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Tężniki stalowe - analogia",0.9045,"t"]
["19. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Konstrukcje stalowe podstaw pod wentylatory",0.0405,"t"]
["19. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Konstrukcje stalowe - wsporniki do wiatrownicy i podsufitki",2.0655,"t"]
["19. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Stalowe elementy konstrukcji pochylni",0.945,"t"]
["19. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Pokrycia pochylni blachą żeberkową",1.485,"t"]
["19. 8. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Malowanie farbami ftalowymi konstrukcji stalowych",38.421,"t"]
["19. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Balustrady stalowe wewn. i zewn.",131.1525,"m"]
["19.10. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Malowanie farbami chlorokauczukowymi balustrad - analogia",3.996,"t"]
[20,"KONSTRUKCJE ŻELBETOWE"]
["20. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 6 mm",1.2285,"t"]
["20. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 10-12 mm",3.7935,"t"]
["20. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14 mm",0.2295,"t"]
["20. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 16 mm",0.9855,"t"]
["20. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 22 mm",2.322,"t"]
["20. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Deskowanie systemowe drobnowymiarowe słupów prostokątnych",176.769,"m2"]
["20. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - B20",15.066,"m3"]
["20. 8. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa",25.272,"m2"]
["20. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.gęstych - pierwsza warstwa",25.272,"m2"]
["20.10. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ułożenie nadproży prefabr. L19",149.04,"m"]
["20.11. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Deskowanie systemowe drobnowymiarowe podciągów",15.012,"m2"]
["20.12. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Betonowanie podciągów zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - B20",1.269,"m3"]
["20.13. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Deskowanie systemowe drobnowymiarowe wieńców",132.7185,"m2"]
["20.14. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Betonowanie wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - B20",27.054,"m3"]
["20.15. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie",29.079,"m2"]
["20.16. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - B15",4.7925,"m3"]
["20.17. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych betonowych (schody zewn. i pochylnia)",141.1695,"m2"]
["20.18. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Betonowanie ścian prostych (schody zewn. i pochylnia) zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - B15",13.608,"m3"]
["20.19. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa",224.2485,"m2"]
["20.20. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.rzadkich - druga warstwa",224.2485,"m2"]
["20.21. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.gęstych - pierwsza warstwa",224.2485,"m2"]
["20.22. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.gęstych - druga warstwa",224.2485,"m2"]
["20.23. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Schody żelbetowe (B15) zewn. na gotowym podłożu - desk. i beton - analogia",3.4695,"m3"]
["20.24. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z terakoty mrozoodpornej o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - obłożenie schodów zewnętrznych",32.832,"m2"]
["20.25. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyty poziomej murków oporowych",23.409,"m2"]
["20.26. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Betonowanie poziomych płyt murków oporowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - B15",13.4595,"m3"]
["20.27. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych żelbetowych murków oporowych",140.454,"m2"]
["20.28. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm",17.5635,"szt."]
[21,"STROPY I STROPODACH"]
["21. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 4,5 mm",0.1755,"t"]
["21. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 10 mm",0.189,"t"]
["21. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 18 mm",1.134,"t"]
["21. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Stropy gęstożebrowe TERIVA I",80.7975,"m2"]
["21. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Stropy Akermana z płytą gr.3 cm pustaki 30x29,5x15 cm",73.6155,"m2"]
["21. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Stropy Akermana z płytą gr.3 cm pustaki 30x29,5x22 cm",161.595,"m2"]
["21. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Stropy Akermana - dodatek za każdy 1 cm zwiększenia grub.płyty ponad 3 cm",161.595,"m2"]
["21. 8. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacja z folii PCV",350.514,"m2"]
["21. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacja z folii paroizolacyjnej",172.935,"m2"]
["21.10. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Warstwa poślizgowa z folii polietylenowej",172.935,"m2"]
["21.11. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacje poziome z płyt styropianowych grub. 15cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo",261.0225,"m2"]
["21.12. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacje poziome z płyt styropianowych grub. 2cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo",89.4915,"m2"]
["21.13. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej zatarte na ostro, gr. 20 mm",88.0875,"m2"]
["21.14. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm",435.3615,"m2"]
["21.15. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej - zmiana grubości o 10 mm - łącznie 30mm",433.9575,"m2"]
["21.16. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm - łączna grub. 35mm",89.4915,"m2"]
["21.17. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ułożenie siatki zbrojeniowej na posadzce - analogia",89.4915,"m2"]
["21.18. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z terakoty o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm",95.2155,"m2"]
["21.19. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z terakoty o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - obłożenie schodów wewn.",20.115,"m2"]
["21.20. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża",48.6,"m"]
["21.21. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną",48.6,"m"]
["21.22. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z terakoty mrozoodpornej o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm",172.935,"m2"]
["21.23. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Cokoliki płytkowe z terakoty mrozoodpornej z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża",43.605,"m"]
["21.24. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Cokoliki płytkowe z terakoty mrozoodpornej z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną",43.605,"m"]
["21.25. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - dwie warstwy",172.935,"m2"]
[22,"KONSTRUKCJE DREWNIANE"]
["22. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - płatwie",186.7725,"m"]
["22. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - płatwie",2.781,"m3"]
["22. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.",0.567,"m3"]
["22. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Impregnacja elementów drewnianych preparatem FOBOS M-2 -- płatwie, deskowanie, wiatrownice",2042.55,"m2"]
[23,"DACH"]
["23. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż siatki osłonowej - analiza własna",520.02,"m2"]
["23. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Sufity podwieszone z płyt STG na ruszcie metalowym",47.25,"m2"]
["23. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem deszczółkami drewnianymi",71.4555,"m2"]
["23. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej",718.2,"m2"]
["23. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową",718.2,"m2"]
["23. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacje z wełny mineralnej poziome z płyt 20cm układanych na sucho",765.45,"m2"]
["23. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej",946.08,"m2"]
["23. 8. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Paroizolacja z folii polietylenowej",765.45,"m2"]
["23. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Pokrycie dachu membraną OGEN G-13 1,2 - analogia",859.41,"m2"]
["23.10. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż rynien",125.6985,"m"]
["23.11. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych",16.2,"szt."]
["23.12. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 120 mm",85.725,"m"]
["23.13. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm",162.27,"m2"]
["23.14. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 70cm",13.5,"szt."]
[24,"STOLARKA I ŚLUSARKA"]
["24. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW",1.944,"m2"]
["24. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW",22.842,"m2"]
["24. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW",89.181,"m2"]
["24. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW - okno wewnętrzne",2.43,"m2"]
["24. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Stolarka drzwiowa z kształtowników z wysokoudarowego PCW - drzwi zewnętrzne",9.18,"m2"]
["24. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Stolarka drzwiowa z kształtowników z wysokoudarowego PCW - drzwi wewnętrzne",13.77,"m2"]
["24. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW",2.43,"m2"]
["24. 8. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż ościeżnic stalowych",32.4,"szt."]
["24. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych, wewnętrznych, pełnych",44.01,"m2"]
["24.10. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych, wewnętrznych, oszklonych",10.8,"m2"]
["24.11. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż drzwi wewnętrznych harmonijkowych",2.16,"m2"]
[25,"ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE"]
["25. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe przy wys.do 9 m",520.02,"m2"]
["25. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Czas pracy rusztowania rurowego - analiza własna",1012.5,"m-g"]
["25. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Gruntowanie powierzchni wewnętrznych - ATLAS UNI-GRUNT - analogia",2135.6325,"m2"]
["25. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian",286.767,"m2"]
["25. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Licowanie ścian płytkami ceramicznymi (glazura) mocowanymi na klej",286.767,"m2"]
["25. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach",1523.529,"m2"]
["25. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach",325.3365,"m2"]
["25. 8. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie",1848.8655,"m2"]
["25. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Parapety z marmuru syntetycznego - analogia",43.2,"m"]
[26,"ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE"]
["26. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Opaska przyścienna ze żwiru",5.859,"m3"]
["26. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem",117.288,"m"]
["26. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 ścian i elementów zewnętrznych",84.6585,"m2"]
["26. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Tynki zewnętrzne na kominach",10.8,"m2"]
[27,"OCIEPLENIE ŚCIAN"]
["27. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m",945,"m2"]
["27. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Czas pracy rusztowania rurowego - analiza własna",882.9,"m-g"]
["27. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 20 m",945,"m2"]
["27. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych",945,"m2"]
["27. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Osłony okien folią polietylenową",125.577,"m2"]
["27. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 12cm - metoda lekka \"ATLAS STOPTER\"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach",960.444,"m2"]
["27. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Docieplenie ościeży o szer. 18 cm płytami styropianowymi gr. 2cm- system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki",41.31,"m2"]
["27. 8. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym",288.9,"m"]
["27. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej",118.773,"m"]
["27.10. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach - parter i naroża otworów",479.25,"m2"]
["27.11. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Izolacje z płyt styropianowych grub. 12cm pionowe na zaprawie",102.5325,"m2"]
[28,"WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ I BOISK SPORTOWYCH"]
["28. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Wyposażenie sali gimnastycznej i boisk sportowych w/g odrębnego zestawienia",1,"kpl."]