{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":40,"n_cols":4,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Instalacja elektryczna - dokończenie prac"]
[" 1. 1. "]
[null,"Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły",9,"otw."]
[" 1. 2. "]
[null,"Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle",22,"m"]
[" 1. 3. "]
[null,"Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm",22,"m"]
[" 1. 4. "]
[null,"Tablice rozdzielcze TB1 - kompletna",1,"szt."]
[" 1. 5. "]
[null,"Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy YDYp 3x2,5 mm2",18,"m"]
[" 1. 6. "]
[null,"Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy YDYp 3x1,5 mm2",28,"m"]
[" 1. 7. "]
[null,"Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej ",18,"szt."]
[" 1. 8. "]
[null,"Łączniki \"p/t Polo Systems\" - schodowe końcowe podtynkowe w puszce instalacyjnej",4,"szt."]
[" 1. 9. "]
[null,"Gniazda instalacyjne wtyczkowe  2x2 P+Z,10/16A, 250V, NT-230 H ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2",15,"szt."]
[" 1.10. "]
[null,"Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej",15,"szt."]
[" 1.11. "]
[null,"Wentylatory ścienne wc",2,"szt."]
[" 1.12. "]
[null,"Oprawy oświetleniowe żarowe (C60) bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane",9,"kpl."]
[" 1.13. "]
[null,"Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x18W ONR 218",17,"kpl."]
[" 1.14. "]
[null,"Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia",16,"pomiar"]
[" 1.15. "]
[null,"Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)",16,"pomiar"]
[" 1.16. "]
[null,"Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)",8,"próba"]
[" 1.17. "]
[null,"Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia",2,"pomiar"]
[" 1.18. "]
[null,"Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)",2,"pomiar"]
[" 1.19. "]
[null,"Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)",2,"pomiar"]