{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Kosztorys ślepy"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Kosztorys ślepy","index":0,"n_rows":206,"n_cols":7,"rows_kept":206,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[205,0,205,2],[202,6,204,6],[203,2,203,5],[204,2,204,5],[201,0,201,2],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[202,2,202,5],[198,6,200,6],[199,2,199,5],[200,2,200,5],[197,0,197,2],[198,0,200,0],[198,1,200,1],[198,2,198,5],[194,6,196,6],[195,2,195,5],[196,2,196,5],[192,0,192,2],[193,0,193,2],[194,0,196,0],[194,1,196,1],[194,2,194,5],[188,0,188,2],[189,0,189,2],[190,0,190,2],[191,0,191,2],[185,6,187,6],[186,2,186,5],[187,2,187,5],[184,0,184,2],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[185,2,185,5],[180,0,180,2],[181,0,181,2],[182,0,182,2],[183,0,183,2],[177,6,179,6],[178,2,178,5],[179,2,179,5],[175,0,175,2],[176,0,176,2],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[177,2,177,5],[171,0,171,2],[172,0,172,2],[173,0,173,2],[174,0,174,2],[168,6,170,6],[169,2,169,5],[170,2,170,5],[165,0,165,2],[166,0,166,2],[167,0,167,2],[168,0,170,0],[168,1,170,1],[168,2,168,5],[161,0,161,2],[162,0,162,2],[163,0,163,2],[164,0,164,2],[158,6,160,6],[159,2,159,5],[160,2,160,5],[155,0,155,2],[156,0,156,2],[157,0,157,2],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[158,2,158,5],[151,0,151,2],[152,0,152,2],[153,0,153,2],[154,0,154,2],[148,6,150,6],[149,2,149,5],[150,2,150,5],[147,0,147,2],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[148,2,148,5],[143,0,143,2],[144,0,144,2],[145,0,145,2],[146,0,146,2],[139,0,139,2],[140,0,140,2],[141,0,141,2],[142,0,142,2],[136,6,138,6],[137,2,137,5],[138,2,138,5],[134,0,134,2],[135,0,135,2],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[136,2,136,5],[130,0,130,2],[131,0,131,2],[132,0,132,2],[133,0,133,2],[127,6,129,6],[128,2,128,5],[129,2,129,5],[124,0,124,2],[125,0,125,2],[126,0,126,2],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[127,2,127,5],[120,0,120,2],[121,0,121,2],[122,0,122,2],[123,0,123,2],[117,6,119,6],[113,0,113,2],[114,0,114,2],[115,0,115,2],[116,0,116,2],[118,2,118,5],[119,2,119,5],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[117,2,117,5],[110,6,112,6],[106,0,106,2],[107,0,107,2],[108,0,108,2],[109,0,109,2],[111,2,111,5],[112,2,112,5],[110,0,112,0],[110,1,112,1],[110,2,110,5],[103,6,105,6],[104,2,104,5],[105,2,105,5],[102,0,102,2],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[103,2,103,5],[98,0,98,2],[99,0,99,2],[100,0,100,2],[101,0,101,2],[95,6,97,6],[96,2,96,5],[97,2,97,5],[93,0,93,2],[94,0,94,2],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[95,2,95,5],[89,0,89,2],[90,0,90,2],[91,0,91,2],[92,0,92,2],[86,6,88,6],[82,0,82,2],[83,0,83,2],[84,0,84,2],[85,0,85,2],[87,2,87,5],[88,2,88,5],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[86,2,86,5],[79,6,81,6],[80,2,80,5],[81,2,81,5],[78,0,78,2],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[79,2,79,5],[74,0,74,2],[75,0,75,2],[76,0,76,2],[77,0,77,2],[71,6,73,6],[72,2,72,5],[73,2,73,5],[69,0,69,2],[70,0,70,2],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[71,2,71,5],[65,0,65,2],[66,0,66,2],[67,0,67,2],[68,0,68,2],[61,0,61,2],[62,0,62,2],[63,0,63,2],[64,0,64,2],[55,0,55,2],[58,6,60,6],[59,2,59,5],[60,2,60,5],[56,0,56,2],[57,0,57,2],[58,0,60,0],[58,1,60,1],[58,2,58,5],[51,0,51,2],[52,0,52,2],[53,0,53,2],[54,0,54,2],[45,2,45,5],[48,0,48,2],[49,0,49,2],[50,0,50,2],[45,6,47,6],[41,0,41,2],[42,1,42,6],[43,0,44,0],[43,1,43,6],[44,1,44,6],[46,2,46,5],[47,2,47,5],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[37,0,37,2],[38,0,38,2],[39,0,39,2],[40,0,40,2],[34,6,36,6],[35,2,35,5],[36,2,36,5],[33,0,33,2],[34,0,36,0],[34,1,36,1],[34,2,34,5],[30,6,32,6],[31,2,31,5],[32,2,32,5],[29,0,29,2],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[30,2,30,5],[26,6,28,6],[27,2,27,5],[28,2,28,5],[24,0,24,2],[25,0,25,2],[26,0,28,0],[26,1,28,1],[26,2,26,5],[21,6,23,6],[22,2,22,5],[23,2,23,5],[20,0,20,2],[21,0,23,0],[21,1,23,1],[21,2,21,5],[17,6,19,6],[18,2,18,5],[19,2,19,5],[16,0,16,2],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[17,2,17,5],[13,6,15,6],[14,2,14,5],[15,2,15,5],[11,0,11,2],[12,0,12,2],[13,0,15,0],[13,1,15,1],[13,2,13,5],[8,6,10,6],[5,1,5,6],[6,0,7,0],[6,1,6,6],[7,1,7,6],[9,2,9,5],[10,2,10,5],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,8,5],[0,2,0,6],[1,0,1,2],[2,0,2,6],[3,0,4,0],[3,1,3,6],[4,1,4,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Lp","Normatyw","Opis"]
["Nazwa nakładu",null,null,"Jm","Norma","Wsp.","Ilość"]
["Obiekt  1. Oświetlenie drogowe w Zdzieciach Nowych\nOpis:\n"]
[null,"Obmiar = 1.000 "]
[null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
[null,"Element  1. 1. Roboty demontażowe\nOpis:\n"]
[null,"Obmiar = 1.000 "]
[null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
[" 1. 1. 1.","KNNR-W\n00-09-1013-0300","Demontaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej i oświetlenia zewnętrznego o masie do 100 kg. Demontaż skrzynek ,,SO\" ze słupów nr 7 i 21/1"]
[null,null,"Obmiar = 1.000 szt."]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",1.62,1,1.62]
["Środek transportowy",null,null,"Jm. m-g",0.79,1,0.79]
[" 1. 1. 2.","KNNR-W\n00-09-0204-0500","Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg. Demontaż wyłączników zmierzchowych"]
[null,null,"Obmiar = 2.000 szt."]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",0.36,1,0.72]
[" 1. 1. 3.","KNNR-W\n00-09-0303-0500","Demontaż przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 6-35 mm2 wciąganych w rury instalacyjne. Demontaż przewodu DY-6 mm2 z rury na słupie"]
[null,null,"Obmiar = 12.000 m"]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",0.0315,1,0.38]
[" 1. 1. 4.","KNNR-W\n00-09-0803-0800","Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1,0-2,0 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych. Demontaż kabla ASXSn 4x35 mm2 z rury na słupie"]
[null,null,"Obmiar = 6.000 m"]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",0.134,1,0.8]
["Środek transportowy",null,null,"Jm. m-g",0.0067,1,0.04]
[" 1. 1. 5.","KNR-W\n04-03-1107-0800","Demontaż rur winidurowych o śr.do 47 mm ze słupów"]
[null,null,"Obmiar = 20.000 m"]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",0.063,1,1.26]
[" 1. 1. 6.","KNR-W\n04-03-1102-0200","Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o śr.do 50 mm ze słupów"]
[null,null,"Obmiar = 4.000 szt."]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",0.116,1,0.46]
[" 1. 1. 7.","KNNR-W\n00-09-0901-0800","Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami. Demontaż słupa nr 3"]
[null,null,"Obmiar = 1.000 szt."]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",8.32,1,8.32]
["Środek transportowy",null,null,"Jm. m-g",0.45,1,0.45]
["Żuraw samochodowy",null,null,"Jm. m-g",1.26,1,1.26]
["Przyczepa dłużycowa",null,null,"Jm. m-g",0.4,1,0.4]
["Koparka",null,null,"Jm. m-g",0.102,1,0.1]
[null,"Element  1. 2. Roboty montażowe\nOpis:\n"]
[null,"Obmiar = 1.000 "]
[null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
[" 1. 2. 1.","KNNR\n00-05-0901-0200","Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami"]
[null,null,"Obmiar = 2.000 słup"]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",10.4,1,20.8]
["Żerdzie żelbetowe ŻN-10",null,null,"Jm. szt.",1,1,2]
["Belki żelbetowe ustojowe B-60",null,null,"Jm. szt.",2.55,1,5.1]
["Śruby stalowe z nakrętkami",null,null,"Jm. kg",1.45,1,2.9]
["Materiały pomocnicze",null,null,"Jm. %",2.5,1,2.5]
["Środek transportowy",null,null,"Jm. m-g",0.45,1,0.9]
["Żuraw samochodowy",null,null,"Jm. m-g",1.58,1,3.16]
["Przyczepa dłużycowa",null,null,"Jm. m-g",0.4,1,0.8]
["Koparka podsiębierna 0,15m3",null,null,"Jm. m-g",0.13,1,0.26]
["Koparka kołowa 0,25m2",null,null,"Jm. m-g",0.1,1,0.2]
[" 1. 2. 2.","KNNR\n00-05-0901-0400","Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - bliźniaczy"]
[null,null,"Obmiar = 3.000 słup"]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",14.3,1,42.9]
["Żerdzie żelbetowe ŻN-10",null,null,"Jm. szt.",2,1,6]
["Belki żelbetowe ustojowe B-60",null,null,"Jm. szt.",2.55,1,7.65]
["Śruby stalowe z nakrętkami",null,null,"Jm. kg",4.9,1,14.7]
["Materiały pomocnicze",null,null,"Jm. %",2.5,1,2.5]
["Środek transportowy",null,null,"Jm. m-g",0.87,1,2.61]
["Żuraw samochodowy",null,null,"Jm. m-g",2.75,1,8.25]
["Przyczepa dłużycowa",null,null,"Jm. m-g",0.82,1,2.46]
["Koparka podsiębierna 0,15m3",null,null,"Jm. m-g",0.17,1,0.51]
["Koparka kołowa 0,25m2",null,null,"Jm. m-g",0.13,1,0.39]
[" 1. 2. 3.","KNNR\n00-05-0907-0500","Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III. uziemienie słupów nr 3/1, 14/1, 16/1, 16/3, 20/1"]
[null,null,"Obmiar = 60.000 m"]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",0.46,1,27.6]
["Pręty stalowe, ocynkowane Fi-14 mm",null,null,"Jm. m",1.04,1,62.4]
["Materiały pomocnicze",null,null,"Jm. %",2.5,1,2.5]
["Środek transportowy",null,null,"Jm. m-g",0.1,1,6]
["Wibromłot",null,null,"Jm. m-g",0.21,1,12.6]
[" 1. 2. 4.","KNNR\n00-05-0603-0601","Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)"]
[null,null,"Obmiar = 20.000 m"]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",0.309,1,6.18]
["Bednarka ocynkowana 25x4 mm",null,null,"Jm. m",1.04,1,20.8]
["Wsporniki z uchwytem bezśrubowym",null,null,"Jm. szt.",0.5,1,10]
["Materiały pomocnicze",null,null,"Jm. %",2.5,1,2.5]
[" 1. 2. 5.","KNNR\n00-05-0906-0300","Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych"]
[null,null,"Obmiar = 5.000 szt."]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",0.99,1,4.95]
["Zacisk odgałęźny izolowany TTD-151F",null,null,"Jm. szt.",1,1,5]
["Przewód aluminiowy izolowany ASXSn 1x25 mm2",null,null,"Jm. m",1,1,5]
["Odgromniki zaworowe izolowane typ GXo 066/2.5 ",null,null,"Jm. szt.",1.02,1,5.1]
["Materiały pomocnicze",null,null,"Jm. %",2.5,1,2.5]
["Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny",null,null,"Jm. m-g",0.17,0.5,0.43]
[" 1. 2. 6.","KNNR\n00-05-1005-0100","Montaż rur osłonowych stalowych na słupie"]
[null,null,"Obmiar = 7.000 m"]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",0.46,1,3.22]
["Rura z PCV AROT BE-50/6 M czarna",null,null,"Jm. m",1.04,1,7.28]
["Uchwyty do rur BE-50",null,null,"Jm. szt.",1,1,7]
["Materiały pomocnicze",null,null,"Jm. %",2.5,1,2.5]
["Środek transportowy",null,null,"Jm. m-g",0.07,1,0.49]
[" 1. 2. 7.","KNNR\n00-05-1005-0300","Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg. Skrzynka ,,SO\" na stacji transformatorowej ,,Zdzieci Nowe 1\". Montaż skrzyni oświetleniowej z demontażu, (przeniesienie ze słupa na stację transformatorową)"]
[null,null,"Obmiar = 1.000 szt."]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",4.2,1,4.2]
["Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami",null,null,"Jm. kg",3,1,3]
["Materiały pomocnicze",null,null,"Jm. %",2.5,1,2.5]
["Środek transportowy",null,null,"Jm. m-g",0.1,1,0.1]
[" 1. 2. 8.","KNNR\n00-05-0201-0500","Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur"]
[null,null,"Obmiar = 16.000 m"]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",0.032,1,0.51]
["Przewody izolowane jednożyłowe LgY-16 mm2",null,null,"Jm. m",1.04,1,16.64]
["Zaciski odgałęźne śrubowe do przew. Al-Cu 10-50 mm2",null,null,"Jm. szt.",0.125,1,2]
["Materiały pomocnicze",null,null,"Jm. %",2.5,1,2.5]
[" 1. 2. 9.","KNR\n05-10-0802-0700","Montaż izolatorów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia"]
[null,null,"Obmiar = 13.000 szt."]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",0.271,1,3.52]
["Izolatory liniowe nn silnopr. porcelanowe nie okute stojące NS-70",null,null,"Jm. szt.",1.03,1,13.39]
["Konstrukcja typu KTK do montażu 1 izolatora linii n.n.",null,null,"Jm. szt.",1.005,1,13.06]
["Śruby stal.śr.dokł.łeb 6-kąt gw.cz.dł.nakr.podkł.M16x200-400",null,null,"Jm. kg",0.48,1,6.24]
["Podkładki kwadratowe 50x50x5 mm z otworem śr. 16 mm",null,null,"Jm. kg",0.09,1,1.17]
["Materiały pomocnicze",null,null,"Jm. %",2,1,2]
["Samochód dostawczy 0.9 t",null,null,"Jm. m-g",0.006,1,0.08]
[" 1. 2.10.","KNNR\n00-05-0902-0500","Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy z izolatorem"]
[null,null,"Obmiar = 8.000 szt."]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",0.261,1,2.09]
["Trzon kabłąkowy dla odciągowych izolatorów szpulowych n.n. S80/2 NK 3196",null,null,"Jm. szt.",1,1,8]
["Izolatory liniowe n.n. silnopr. szpulowe S-80/2",null,null,"Jm. szt.",1.03,1,8.24]
["Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami",null,null,"Jm. kg",0.537,1,4.3]
["Materiały pomocnicze",null,null,"Jm. %",2.5,1,2.5]
["Środek transportowy",null,null,"Jm. m-g",0.0128,1,0.1]
[" 1. 2.11.","KNNR\n00-05-0904-0100","Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn"]
[null,null,"Obmiar = 0.812 km/1 przew."]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",51.6,1,41.9]
["Przewód aluminiowy wielodrutowy AL-35 mm2",null,null,"Jm. m",1040,1,844.48]
["Drut aluminiowy ogólnego przeznaczenia",null,null,"Jm. kg",0.58,1,0.47]
["Taśma Al 10x1x500 mm",null,null,"Jm. kg",1.29,1,1.05]
["Zaciski odgałęźne śrubowe do przew. Al 10-50 mm2",null,null,"Jm. szt.",7.1429,1,5.8]
["Złączki pętlicowe śrubowe",null,null,"Jm. szt.",7.1429,1,5.8]
["Materiały pomocnicze",null,null,"Jm. %",2.5,1,2.5]
["Środek transportowy",null,null,"Jm. m-g",0.57,1,0.46]
["Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny",null,null,"Jm. m-g",13.1,1,10.64]
[" 1. 2.12.","KNNR\n00-05-0905-0100","Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x35 mm2"]
[null,null,"Obmiar = 0.245 km przewodu"]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",109,1,26.71]
["Uchwyt końcowy typ SO.118.5095",null,null,"Jm. szt.",65.3061,1,16]
["Zacisk odgałęźny izolowany TTD-151F",null,null,"Jm. szt.",57.1429,1,14]
["Przewód aluminiowy izolowany ASXSn 2x35 mm2",null,null,"Jm. m",1040,1,254.8]
["Hak wieszakowy SOT-29",null,null,"Jm. kpl.",65.3061,1,16]
["Materiały pomocnicze",null,null,"Jm. %",2.5,1,2.5]
["Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny",null,null,"Jm. m-g",19.5,0.5,2.39]
[" 1. 2.13.","KNNR\n00-05-0902-0600","Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik"]
[null,null,"Obmiar = 5.000 szt."]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",0.988,1,4.94]
["Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami",null,null,"Jm. kg",0.04,1,0.2]
["Przewód aluminiowy izolowany ASXSn 1x25 mm2",null,null,"Jm. m",1,1,5]
["Bezpieczniki słupowe izolowane SW 19/25",null,null,"Jm. szt.",1.02,1,5.1]
["Zacisk odgałęźny izolowany TTD-151F",null,null,"Jm. szt.",1,1,5]
["Materiały pomocnicze",null,null,"Jm. %",2.5,1,2.5]
["Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny",null,null,"Jm. m-g",0.175,0.5,0.44]
[" 1. 2.14.","KNNR\n00-05-1002-0100","Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie"]
[null,null,"Obmiar = 5.000 szt."]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",0.72,1,3.6]
["Konstrukcje mocujące",null,null,"Jm. kg",2,1,10]
["Wysięgniki rurowe",null,null,"Jm. szt.",1,1,5]
["Materiały pomocnicze",null,null,"Jm. %",2.5,1,2.5]
["Środek transportowy",null,null,"Jm. m-g",0.06,1,0.3]
["Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny",null,null,"Jm. m-g",0.37,1,1.85]
[" 1. 2.15.","KNNR\n00-05-1003-0300","Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie wysięgniki "]
[null,null,"Obmiar = 5.000 kpl."]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",1.76,1,8.8]
["Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2",null,null,"Jm. m",3,1,15]
["Zacisk odgałęźny izolowany TTD-151F",null,null,"Jm. szt.",1,1,5]
["Materiały pomocnicze",null,null,"Jm. %",2.5,1,2.5]
["Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny",null,null,"Jm. m-g",0.85,1,4.25]
[" 1. 2.16.","KNNR\n00-05-1004-0200","Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku"]
[null,null,"Obmiar = 5.000 szt."]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",0.72,1,3.6]
["Oprawa oświetleniowa sodowa SGS 102/100W Philips Lighting Poland",null,null,"Jm. kpl.",1,1,5]
["Lampy sodowe SON-T PLUS 100W",null,null,"Jm. szt.",1,1,5]
["Materiały pomocnicze",null,null,"Jm. %",2.5,1,2.5]
["Środek transportowy",null,null,"Jm. m-g",0.06,1,0.3]
["Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny",null,null,"Jm. m-g",0.41,1,2.05]
[" 1. 2.17.","KNNR\n00-05-1301-0100","Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia"]
[null,null,"Obmiar = 1.000 pomiar"]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",1.3,1,1.3]
[" 1. 2.18.","KNNR\n00-05-1304-0100","Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)"]
[null,null,"Obmiar = 5.000 szt."]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",1.24,1,6.2]
[" 1. 2.19.","KNP\n18-13-1255-0400","Kalkulacja indywidualna. \r\nWykonanie inwentaryzacji powykonawczej"]
[null,null,"Obmiar = 1.000 kpl."]
[null,null,"mn. R = 1.000   mn. M = 1.000   mn. S = 1.000"]
["Robocizna razem",null,null,"Jm. r-g",50,1,50]