{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3","Arkusz4"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":40,"n_cols":10,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
["Wiatrołap - wejście główne do budynku",10.9,20.1,10,0,0,0,0,0,0]
["Korytarz główny - parter",161.5,134.9,100.5,21.5,21.6,0,0,0,0]
["Korytarz główny - I piętro",287.9,252.3,158.1,67.6,12,0,0,0,1.9]
["Klatka schodowa - duża",72.1,81.4,49.5,0,0,0,0,11.1,12.8]
["Klatka schodowa - mała",52,96.7,60.5,3.8,18.4,0,0,16.7,2.5]
["Szatnia I - parter",58.1,81.9,53.8,4.2,12.1,0,0,0,59.5]
["Szatnia II - parter",31.9,45.6,28.3,3.8,4.3,0,0,0,39.3]
["Sanitariat dla chłopców - parter",14.7,30,0,12,9.1,6.2,5.2,0,0]
["Sanitariat dla dziewcząt - parter",14.4,30.2,0,14.6,9.5,6.2,6,0,0]
["Sanitariat dla personelu - parter",3.9,11.3,0,5.6,10,1.2,4,0,0]
["Portiernia - parter",10.2,22.9,16.8,4.3,8.4,0,0,0,0]
["Łącznik - parter",31.2,41.1,0,0,0.6,0,0,0,0]
["Biblioteka - parter (sala Nr 5)",28.5,70,0,4,5.8,0,0,0,0]
["Sekretariat - parter",17.8,55.4,0,7.8,6.8,0,0,0,0]
["Pokój dyrektora - parter",21.1,60.3,0,7.8,9.8,0,0,0,0]
["Zaplecze przy pokoju dyrektora",13.7,55.1,0,0,1.4,0,0,0,0]
["Sala Nr 1 (komputerowa) - I piętro",36,19.9,31.3,0,4.9,0,0,0,0]
["Sala Nr 2 - I piętro",53.3,51.2,40.4,0,7.7,0,0,0,0]
["Sala Nr 3 - I piętro",36,19.9,31.3,0,4.9,0,0,0,0]
["Sala Nr 8 (zaplecze) - I piętro",17,60.9,0,0,13.7,0,0,0,0]
["Sala Nr 12 (zaplecze) - I piętro",17,60.9,0,0,13.7,0,0,0,0]
["Sala Nr 13 - I piętro",53.3,51.2,40.4,0,23.6,0,0,0,0]
["Sala Nr 19 (zaplecze) - I piętro",17,60.9,0,0,13.7,0,0,0,0]
["Sala Nr 20 (zaplecze) - I piętro",17,60.9,0,0,13.7,0,0,0,0]
["Sala Nr 18 - I piętro",53.3,51.2,40.4,0,10,0,0,0,0]
["Sala Nr 16 - I piętro",53.3,51.2,40.4,0,10.4,0,0,0,0]
["Sala Nr 14 (pokój nauczycielski) - I piętro",34.4,73.1,0,0,23.2,0,0,0,0]
["Sala Nr 9 - I piętro",53.3,51.2,40.4,0,10.4,0,0,0,0]
["Sala Nr 10 - I piętro",53.3,51.2,40.4,0,10.4,0,0,0,0]
["Sanitariat dla chłopców - I piętro",14.7,30,0,12,9.1,6.2,5.2,0,0]
["Sanitariat dla dziewcząt - I piętro",14.4,30.2,0,14.6,9.5,6.2,6,0,0]
["Sanitariat dla personelu - I piętro",3.9,11.3,0,5.6,10,1.2,4,0,0]
["OGÓŁEM:",1357.1000000000001,1824.4000000000008,782.4999999999999,189.20000000000002,318.69999999999993,27.2,30.4,27.799999999999997,116]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":44,"n_cols":4,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Malowanie przęseł z kątownika 40 x 60 mm (przęsła wypełnione siatką) - 2 x olejna","1,50 x 2,80",101,"424,20m2"]
["Wykonanie nowych przęseł z kątownika 40 x 60 mm (przęsła wypełnione siatką) wraz z malowaniem j.w.","1,50 x 2,80",24,"100,89m2"]
["Malowanie słupków stalowych o średnicy 80 mm - 2 x olejna",1.55,99,"153,50mb"]
["Wykonanie nowych słupków stalowych o średnicy 80 mm wraz z pomalowaniem j.w.",2.55,24,"61,20m"]
[]
["Tynkowanie słupków murowanych z cegły tynkiem jak na elewacji budynku szkoły","0,90 x 0,50 x 1,65",11,"50,82m2"]
["Tynkowanie słupków murowanych z cegły tynkiem jak na elewacji budynku szkoły","0,50 x 0,50 x 1,65",50,"165,00m2"]
["Wykonanie nowych słupków murowanych z cegły inwestora wraz z otynkowaniem j.w.","0,90 x 0,50 x 1,65",2,"9,24m2"]
["Wykonanie nowych słupków murowanych z cegły inwestora wraz z otynkowaniem j.w.","0,50 x 0,50 x 1,65",20,"90,24m2"]
["Zakup i montaż daszków betonowych na słupki z cegły","0,60 x 0,60",70,"25,20m2"]
["Zakup i montaż daszków betonowych na słupki z cegły","1,0 x 0,60",13,"7,80m2"]
[]
["Malowanie przęseł stalowych z płaskownika - 2 x olejna","2,75 x 1,15",54,"170,80m2"]
["Wykonanie nowych przęseł stalowych z płaskownika wg wzoru istniejącego wraz z malowaniem j.w.","2,75 x 1,15",29,"91,71 m2"]
[]
["Malowanie bram wjazdowych z płaskownika - 2 x olejna","2,20 x 1,70 x 2",2,"15,00m2"]
["Malowanie bramy wjazdowej z płaskownika - 2 x olejna","2,90 x 1,90 x 2",1,"11,00m2"]
["Malowanie bramy wjazdowej z płaskownika - 2 x olejna","1,20 x 1,70 x 2",1,"4,10m2"]
["Wykonanie nowej dwuskrzydłowej bramy wjazdowej z płaskownika wg istniejącego wzoru z pomalowaniem j.w.","3,10 x 1,90 x 2",1,"11,78m2"]
[]
["Malowanie balustrady z rur śr. 40mm, podjazd dla niepełnosprawnych - 2 x olejna",1.1,15,"16,50mb"]
["Malowanie balustrady z rur śr. 40mm, podjazd dla niepełnosprawnych - 2 x olejna","6,05 + 8,05",2,"28,20mb"]
["Malowanie balustrady z rur śr. 40mm, podjazd dla niepełnosprawnych - 2 x olejna","5,70 + 7,90",2,"27,20mb"]
[]
["Malowanie furtek wejściowych z płaskownika - 2 x olejna","1,20 x 1,70 x 1",2,"8,20m2"]
["Wykonanie nowych furtek wejściowych z płaskownika wg wzoru istniejącego z pomalowanie j.w.","1,20 x 1,70 x 1",2,"8,20m2"]
[]
["Malowanie balustrady stalowej z płaskownika (taras - przedszkole) - 2 x olejna","5,70 x 1,00 x 2",1,"11,40m2"]
["Malowanie balustrady stalowej z płaskownika (taras - przedszkole) - 2 x olejna","(23,90 + 17,10) x 1,00",1,"41,00m2"]
["Malowanie balustrady stalowej z płaskownika (taras - przedszkole) - 2 x olejna","3,90 x 1,00",1,"3,90m2"]
["Malowanie balustrady stalowej z płaskownika (taras - przedszkole) - 2 x olejna","(1,85 + 1,90) x 1,00",1,"3,52m2"]
["Wykonanie nowych balustrad stalowych z płaskownika wg istniejącego wzoru z pomalowaniem j.w.","(18,00+6,00+2,00) x 1,00",1,"26,00m2"]
[]
["Ogrodzenie placu zabaw - przedszkole"]
["Malowanie ramek z kątownika 40 x 40mm wypełnione siatką - 2 x olejna","2,00 x 1,20",32,"76,80m2"]
["Wykonanie ramek z kątownika 40 x 40mm wypełnionych siatką wg istniejącego wzoru z pomalowaniem j.w.","2,00 x 1,20",27,"64,80m2"]
["Malowanie słupków stalowych z rury śr.50mm - 2 x olejna",1.27,31,"39,40mb"]
["Wykonanie nowych słupków stalowych z rury śr.50mm z pomalowaniem j.w.- 2 x olejna",2.27,27,"61,29mb"]

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":39,"n_cols":4,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"8,31 x 4,55 = 37,80","0,87 1,15 x 7szt. = 7,00"]
[null,"12,60 x 7,20 = 90,70","1,74 x 1,70 x 1szt. = 3,00"]
[null,"6,30 x 4,00 = 25,20","1,74 x 1,15 x 10szt. = 20,00"]
[null,"54,00 x 8,05 = 434,70","1,74 x 1,96 x 29 szt. = 98,90"]
[null,"26,10 x  1,70 = 44,40","1,82 x 3,03 x 3szt. = 16,50"]
[null,null,"2,40 x 3,03 x 1szt. = 7,30"]
[null,null,"1,45 x 1,45 x 9szt. = 19,90"]
[]
[]
[null,"18,25 x 8,05 = 146,90","1,15 x 0,97 x 1szt. = 1,10"]
[null,"9,10 x 4,15 = 37,80","2,95 x 1,45 x 1szt = 4,30"]
[null,"6,05 x 8,05 = 48,70","2,95 x 1,96 x 1szt. = 5,80"]
[null,null,"3,00 x 3,00 x 1szt. = 9,00"]
[]
[]
[null,"26,10 x 1,70 = 44,40","1,74 x1,96 x 26szt. = 88,70"]
[null,"8,31 x 4,55 = 37,80","1,80 x 0,90 x 1szt. = 1,60"]
[null,"12,60 x 7,20 = 90,70","1,68 x 1,73 x 1szt. = 2,90"]
[null,"6,30 x 4,00 = 25,20","1,74 x 1,15 x 8szt. = 16,00"]
[null,"54,00 x 8,05 = 434,70","1,15 x 0,87 x 3szt. = 3,00"]
[null,null,"1,70 x 1,75 x 3szt. = 8,90"]
[null,null,"1,20 1 75 x 1szt. = 2,10"]
[null,null,"3,00 x 0,90 x 3szt. = 8,10"]
[null,null,"1,70 x 0,90 x 1szt. = 1,50"]
[null,null,"2,15 x 1,50 x 1szt. = 3,20"]
[]
[]
[]
[null,"24,00 x 7,20 = 172,80","1,96 x 1,74 x 3szt. = 10,20"]
[]
[]
[]
[null,null,"OGÓŁEM:",1333.8]

{"sheet":"Arkusz4","index":3,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["1.","Połać dachowa nad wejściem głównym",6.8,33,1.2,"(6,80 x 1,20 x 25,00) x 2",408]
["2.","Połać dachowa nad lokalami mieszkalnymi",7.15,12,1.03,"(7,15 x 1,03 x 26,10) x 1",192.2]
[null,null,7.45,12,1.03,"(7,45 x 1,03 x 23,10) x 1",177.3]
["3.","Pozostała połać dachowa",9.95,24,1.1,"(9,95 x 1,10 x 3,00) x 1",32.8]
[null,null,3.05,24,1.1,"(3,05 x 1,10 x 23,10) x 1",77.5]
[null,null,2.75,24,1.1,"(2,75 x 1,10 x 26,10) x 1",79]
[null,null,9.5,24,1.1,"(9,50 x 1,10 x 28,40) x 2",593.6]
[{"$nulls":5},"RAZEM:",1560.4]