{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"PRZEDMIAR ROBÓT                                                                                    Remont drogi gminnej nr I/40 we wsi Zdzieci Nowe,                        gmina Połaniec"]
[null,"L.p.","Wyszczególnienie","Zakres robót","Jednostka miary","cena jednostkowa w złotych","Wartość robót w złotych brutto"]
[null,"1.","Profilowanie drogi i poboczy przy pomocy równiarki wraz z uksztatowaniem poboczy z materiuału miejscowego pow. 400mx4m=1600m2 i 1490mx3m=4470m2",6070,"m2"]
[null,"2.","Wykonanie kinety rowu przydrożnego za pomocą lemiesza równiarki",1200,"mb"]
[null,"3.","Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kamienia dolomitowego frakcja 20-60mm, gr. 8cm wraz z zaklinowaniem i zagęszczeniem mechanicznym przy pomocy walca  ",800,"m2"]
[null,"4.","Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kamienia dolomitowego frakcja 20-60mm, gr. 12cm wraz z zaklinowaniem i zagęszczeniem mechanicznym przy pomocy walca  ",740,"m2"]
[null,"5.","Powierzchniowe potrójne utrwalenie nawierzchni tłuczniowej grysami dolomitowymi i emulsją asfaltową",1540,"m2"]
[null,"6.","Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z piaskowca o gr.5cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym przy pomocy walce ",4470,"m2"]
[null,null,"Suma całego zadania"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}