{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":49,"n_cols":7,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,6],[21,1,21,6],[43,1,43,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Remont drogi gminnej nr I/90 Wninnica-Żapniów, gmina Połaniec                                    od km 0+000 do km 0+592"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 15cm fr. 4/63mm z kruszywa dolomitowego z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem - pow. 3mx342m=1026m2","m2",1026]
[null,"2.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 10cm fr. 4/31,5mm z kruszywa dolomitowego wraz z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem - pow. 3mx250m=750m2","m2",750]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni w-wa ścieralna z masy min.-asfalt  gr. 5cm - pow. 3mx592=1776m2","m2",1776]
[null,"4.","Karczowanie konarów drzew fi 50cm w obrębie pasa drogowego z odwozem urobku na odelgłość do 10km","szt.",15]
[null,"5.","Karczowanie krzewów na poboczach z wywozem urobku na odległośc do 10km - pow. 2x0,5mx592m=592m2","m2",592]
[null,"6.","Wykonanie koryta pod pobocza z wywozem urobku na odległośc do 10 km - odj. 2x0,5mx0,2mx592m=118,4m3","m3",118.4]
[null,"7.","Wykonanie poboczy z kamienia dolomitowego (niesort)                fr. 0/31,5mm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem walcem      odj. 2x0,5mx0,2mx592m=118,4m3","m3",118.4]
[null,"8.","Wykonanie muru wzmacniającego pobocze z płyty żelbetowej; beton B-30 - 3,00m3; stal St3S - 1,00 tona (wykonanie w deskowaniach) ","szt",1]
[null,"9.","Ustawnienie znaku drogowego    A - 7   - komplet","szt.",1]
[null,"10.","Ustawnienie znaku drogowego    B -18 - komplet","szt.",2]
[null,"11.","Ustawienie barierek drogowych ochronnych  (energochłonnych)","mb",110]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[null,"Remont drogi gminnej nr I/90 Wninnica-Żapniów, gmina Połaniec                                    od km 0+592 do km 0+857"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Wyknanie koryta o gr. 20cm z odwozem urobku na odległośc do 10km - pow. 3mx265m=795m2","m2",795]
[null,"2.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 15cm w-wa dolna podbudowy frakcja 31,5/63mm z dolomitu - pow. 3mx265m=795m2","m2",795]
[null,"3.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu gr.5cm     fr. 31,5/63mm - pow. 3mx265m=795m2","m2",795]
[null,"5.","Wykonanie nawierzchni w-wa ścieralna z masy min.-asfalt. gr. 5cm - pow. 3mx265m=795m2 ","m2",795]
[null,"6.","Wykonanie koryta pod korytka betonowe gr. 50cm z wywozem urobku na odległośc do 10km - obj. - 0,5mx0,5mx45mb=11,25m3","m3",11.25]
[null,"7.","Ułożenie podbudowy z kamienia gr. 15cm oraz warstwa betonu B-15 gr. 10cm pod korytka betonowe - pow. 0,5mx45mb=22,5m2","m2",22.5]
[null,"8.","Ułożenie korytek betonowych szer. 0,5m - dł. 45mb","mb",45]
[null,"9.","Wykonanie studni gł. 2,00m fi 80cm na fundamencie betonowym gr. 15cm z pokrywą żeliwną wraz z włączeniem do drenażu - szt.1","szt.",1]
[null,"10.","Wykonanie koryta pod pobocza z wywiezieniem gruntu na odległośc do 10km - obj. 2x0,4mx220mx0,2m=35,2m3","m3",35.2]
[null,"11.","Wykonanie pobocza a kruszywa dolomitowego (niesort)                     fr. 0/31,5mm - obj.- 2x0,4mx220mx0,2m=35,2m3",null,35.2]
[null,"12.","Karczowanie konarów drzew fi 50cm w obrębie pasa drogowego z odwozem urobku na odelgłość do 10km","szt.",15]
[null,"13.","Ustawienie  znaków drogowych   A-7 - komplet","szt.",2]
[null,"14.","Ustawienie znaków drogowych    B-18  - komplet","szt.",2]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Zestawienie kosztorysów"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Remont drogi gminnej nr I/90 Winnica-Żapniów gmina Połaniec od km 0+000 do km 0+592"]
[null,"2.","Remont drogi gminnej nr I/90 w Winnica-Żapniów gmina Połaniec  od km 0+592 do km 0+857 "]
[null,null,"Razem"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}