{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,1,4,6],[5,1,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,null,"Połaniec  23.04.2012."]
[]
[null,"ZAKRES RZECZOWY ROBÓT"]
[null,"Odbudowa drogi gminnej nr 366074T w msc. Połaniec od km 0+000 do km 0+700 zniszczonej w wyniku powodzi"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 15 cm z dolomitu wraz z wyprofilowaniem równiarką  i zagęszczeniem walcem - o pow. 3,5mx700m=2450m2","m2",2450]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca w ilości 50kg/m2 (średnio gr. 2cm)- pow. 3,5mx700m=2450m2","m2",2450]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu - pow. 3,5mx700m=2450m2","m2",2450]
[null,"4.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 7cm i gruntu rodzimego gr. 7cm o pow. - 2x0,5mx700=700m2","m2",700]
[null,"5.","Wykonanie zjazdów  7,00mx2,00m z piasku gr. 15cm i tłucznia dolomitowego gr. 15cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem i ułożenie nawierzchni z masy min.-asfaltowej gr. 4cm","szt.",4]
[null,"6.","Odmulenie rowu gł 30cm wraz z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy dł. 300mb ","mb",300]
[null,"7.","Odmulenie rowu gł 30cm wraz z wycięciem krzewów, wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy dł. 700mb ","mb",700]
[null,"8.","Montaż kompletnego znaku drogowego B-18","szt.",2]
[null,"9.","Montaż kompletnego znaku drogowego A-7","szt.",1]
[null,null,"Razem"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}