{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":7,"rows_kept":104,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,6],[2,1,2,6],[10,1,10,6],[27,1,27,6],[95,1,95,6],[43,1,43,6],[63,1,63,6],[79,1,79,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Połaniec"]
[null,"Zakres Rzeczowy Robót"]
[null,"Odbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi:                                                                         1) Odbudowa drogi gminnej nr 366087T w Wymysłowie                                                                                                                           2) Odbudowa drogi gminnej nr 366204T Połaniec-Podskale                           3) Odbudowa drogi gminnej 366113T Zdzieci Nowe - Połaniec                                    4) Odbudowa drogi gminnej nr 366211T w Winnicy                                             5) Odbudowa drogi gminnej nr 366212T w Winnicy                        "]
{"$rows_empty":7}
[null,"1. Odbudowa drogi gminnej nr 366087T w Wymysłownie od km 0+000 do km 0+730"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Korytowani na gł 15cm z odwozem urobku w zaktresie własnym wykonawcy pow. 1,0mx100m=100m2","m2",100]
[null,"2.","Wykonanie warstwy  filtracyjnej z piasku gr. 10cm wraz z wyprofilowaniem i  zagęszczeniem","m2",100]
[null,"3.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem równiarką  i zagęszczeniem walcem - o pow. pow. 1,0mx100m=100m2","m2",100]
[null,"4.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 10 cm wraz z wyprofilowaniem równiarką  i zagęszczeniem walcem - o pow. 3,0mx730m=2190m2","m2",2190]
[null,"5.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 5cm po zagęszczeniu - pow. 3,0mx730m=2190m2","m2",2190]
[null,"6.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 7cm i gruntu rodzimengo gr. 7cm o pow. - 2x0,3mx730=438m2","m2",438]
[null,"7.","Odmulenie rowu gł 30cm wraz z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy dł. 730mb ","mb",730]
[null,"8.","Ułożenie przepustu żelbetowego fi 300mm o długości 5,00m wraz nadsypką piaskową gr. 10cm i podbudową tłuczniową gr. 15cm, przyczólki z darniny - 5 szt","szt",5]
[null,"9.","Ustawienie znaku drogowego (średniego) A-7 na słupku stalowym  ","szt.",1]
[null,"10.","Ustawienie znaku drogowego (średniego) B-18 na słupku stalowym  ","szt.",1]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[null,"2. Odbudowa drogi gminnej nr 366204T Połaniec- Podskale od km 0+058 do km 1+380 "]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem równiarką  i zagęszczeniem walcem - o pow. 2,5mx1222m=3055m2","m2",3055]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilujaca gr. 3cm po zagęszczeniu - pow. 2,5mx450m=1125m2","m2",1125]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 4cm po zagęszczeniu - pow. 2,5mx450m=1125m2","m2",1125]
[null,"4.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 7cm i gruntu rodzimengo gr. 7cm o pow. - 2x0,3mx1322=793,2m2","m2",793.2]
[null,"5.","Odmulenie rowu gł 30cm wraz z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy dł. - 1022mb ","mb",1022]
[null,"6.","Ułożenie korytek betnowych 50x60x7cm na betonie B15 gr. 10cm, tłuczniu gr.10cm, podsypce piaskowej gr. 10cm oraz kotytowanie na gr. 30cm z odwozem urobku w zakresie własnym wykonawcy - 300mb ","mb",300]
[null,"7.","Ułożenie przepustu żelbetowego fi 500mm o długości 5,00m wraz nadsypką piaskową gr. 10cm i podbudową tłuczniową gr. 15cm, przyczólki betonowe (1,0m3 z betonu B-30)  - 1 szt","szt",1]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"3. Odbudowa drogi gminnej nr 366113T w Zdzieci Nowe - Połaniec                                                                         od km 0+000 do km 0+100 i od km 0+320 do km 1+928"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Korytowanie pod drogę na gł 15cm. z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy - pow 500,0mx2,5m=1250m2","m2",1250]
[null,"2.","Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku gr. 15 z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem pow. 2,5 m x1508m2= 3770m2","m2",3770]
[null,"3.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem równiarką  i zagęszczeniem walcem - o pow. 2,5mx1508m=3770m2","m2",3770]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca gr. 3cm po zagęszczeniu - pow. 3,0mx100m=300m2","m2",300]
[null,"5.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 4cm po zagęszczeniu - pow. 3,0mx100m=300m2","m2",300]
[null,"6.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 4cm po zagęszczeniu - pow. 2,5mx1608m=4020m2","m2",4020]
[null,"7.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 7cm i gruntu rodzimengo gr. 7cm o pow. - 2x0,3mx1608=964,8m2","m2",964.8]
[null,"8.","Odmulenie rowu gł 30cm wraz z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy dł. - 1608mb ","mb",1608]
[null,"9.","Ułożenie przepustu żelbetowego fi 300mm o długości 5,00m wraz nadsypką piaskową gr. 10cm i podbudową tłuczniową gr. 15cm, przyczólki z darniny -5 szt","szt",5]
[null,null,"Razem"]
{"$rows_empty":7}
[null,"4. Odbudowa drogi gminnej nr 366211T w Winnicy                                                                                od km 0+060 do km 0+372"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Korytowanie pod drogę na gł 15cm. z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy - pow 312,0mx2,5m=780m2","m2",780]
[null,"2.","Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku gr. 15 z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem pow. 312,0mx2,5m=780m2","m2",780]
[null,"3.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem równiarką  i zagęszczeniem walcem - o pow. 312,0mx2,5m=780m2","m2",780]
[null,"4.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 7cm i gruntu rodzimengo gr. 7cm o pow. - 2x0,3mx312=187,2m2","m2",187.2]
[null,"5.","Odmulenie rowu gł 30cm wraz z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy dł. - 312mb ","mb",312]
[null,"6.","Ułożenie przepustu żelbetowego fi 300mm o długości 5,00m wraz nadsypką piaskową gr. 10cm i podbudową tłuczniową gr. 15cm, przyczólki z darniny - 5 szt","szt",5]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"5. Odbudowa drogi gminnej nr 366212T w Winnicy                                                                                od km 0+000 do km 0+865"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Korytowanie pod drogę na gł 15cm. z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy - pow 865,0mx2,5m=2162,5m2","m2",2162.5]
[null,"2.","Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku gr. 15 z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem pow. 865,0mx2,5m=2162,5m2","m2",2162.5]
[null,"3.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem równiarką  i zagęszczeniem walcem - o pow. 865,0mx2,5m=2162,5m2","m2",2162.5]
[null,"4.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 7cm i gruntu rodzimengo gr. 7cm o pow. - 2x0,3mx865m=519m2","m2",519]
[null,"5.","Odmulenie rowu gł 30cm wraz z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy dł. - 865mb ","mb",312]
[null,"6.","Ułożenie przepustu żelbetowego fi 300mm o długości 5,00m wraz nadsypką piaskową gr. 10cm i podbudową tłuczniową gr. 15cm, przyczólki z darniny - 5 szt","szt",5]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Zestawienie kosztorysów"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Odbudowa drogi gminnej nr 366087T w Wymysłownie od km 0+000 do km 0+730"]
[null,"2.","Odbudowa drogi gminnej nr 366204T Połaniec- Podskale od km 0+058 do km 1+380"]
[null,"3.","Odbudowa drogi gminnej nr 366113T w Zdzieci Nowe - Połaniec                                                                         od km 0+320 do km 1+928"]
[null,"4.","Odbudowa drogi gminnej nr 366211T w Winnicy                                                                                od km 0+060 do km 0+372"]
[null,"5.","Odbudowa drogi gminnej nr 366212T w Winnicy                                                                                od km 0+000 do km 0+865"]
[null,null,"Razem"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}