{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,0,26,1],[5,0,5,7],[0,3,0,6],[1,3,1,6],[2,3,2,6],[3,3,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Zakres Rzeczowy TI/ID-1/342/54/2011"]
[]
[]
[]
[]
["Zadania jednostek pomocniczych w ramach fundusz u sołeckiego w 2011 roku"]
[]
["Lp.","Nazwa zadania","Jednostka budżetowa realizująca zadanie ","J.m","ilość","cena jed.","wartość","Kwota"]
[1,2,3,4,5,null,6,7]
["1.","Sołectwo Maśnik - remont  cząstkowy dróg gminnych na terenie sołectwa Maśnik, polegający na wyrównaniu kruszywem dolomitowym frakcji od  4-63mm  z wyprofilowaniem równiarką i zgęszczeniem walcem dróg dojazdowych  do pól uprawnych ","Urząd Miasta i Gminy Połaniec","ton",80]
["2.","Sołectwo Kraśnik - remont czastkowy dróg gminnych na terenie sołectwa Kraśnik, polegający na wyrównaniu kruszywem dolomitowym frakcji od 4-63 mm z wyprofilowaniem równiarką  i zagęszczeniem walcem dróg dojazdowych do pól uprawnych.","Urząd Miasta i Gminy Połaniec","ton",50]
["3.","Sołectwo Okrągła - remont cząstkowy dróg gminnych na terenie sołectwa Okrągła, w miejscowościach Okrągła i Luszyca, polegający na wyrównaniu kruszywem dolomitowym frakcji  od 4 -63 mm z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem dróg dojazdowych do pól uprawnych","Urząd Miasta i Gminy Połaniec","ton",80]
["4.","Sołectwo Tursko Małe Kolonia - remont czastkowy dróg gminnych na terenie sołectwa Tursko Małe Kolonia, polegający na wyrównaniu kruszywem dolomitowym frakcji od 4-63 mm z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczenie walcem dróg dojazdowych do pól uprawnych","Urząd Miasta i Gminy Połaniec","ton",80]
["5.","Sołectwo Winnica - remont cząstkowy dróg gminnych na terenie sołectwa Winnica, polegający na wyrównaniu kruszywem dolomitowym frakcji od 4 - 63 mm z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczenie walcem  z  dróg dojazdowych do pól uprawnych","Urząd Miasta i Gminy Połaniec","ton",70]
["6.","Sołectwo Zdzieci Stare - remont  cząstkowy dróg gminnych na terenie sołectwa Zdzieci Stare, polegający na wyrównaniu kruszywem dolomitowym frakcji od 4-63 mm z wyprofilowaniem równiarka i zagęszczenie walcem  dróg dojazdowych do pól uprawnych","Urząd Miasta i Gminy Połaniec","ton",80]
["7.","Sołectwo Zrębin - remont cząstkowy dróg gminnych na terenie sołectwa Zrębin, polegający na wyrównaniu kruszywem dolomitowym frakcji od 4- 63 mm z wyprofilowaniem równiarka  i zagęszczenie walcem dróg dojazdowych do pól uprawnych","Urząd Miasta i Gminy Połaniec","ton",110]
["8.","Sołectwo Rybitwy - remont  cząstkowy dróg gminnych na terenie sołectwa Rybitwy, polegający na wyrównaniu kruszywem dolomitowym  frakcji od 4 - 63 mm wraz z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczenie walcem dróg dojazdowych do pól uprawnych","Urząd Miasta i Gminy Połaniec","ton",110]
["9.","Sołectwo Zdzieci Nowe - remont cząstkowy dróg gminnych na terenie sołectwa Zdzieci Nowe, polegający na oczyszczaniu rowów - odmulenie ręczne rowów i przepustów z namułu o szerokości dna  średnio 60 cm wraz z odwozem urobku w zakresie własnym wykonawcy. Srednia grubość namułu 30 cm.","Urząd Miasta i Gminy Połaniec","ton",35]
["10.","Sołectwo Kamieniec - remont  cząstkowy dróg gminnych na terenie sołectwa Kamieniec, polegający na wyrównaniu kruszywem  dolomitowym  frakcji od 4 - 63 mm wraz z wyprofilowaniem równiarka i zagęszczenie walcem dróg dojazdowych do pól uprawnych nawierzchni i poboczy.","Urząd Miasta i Gminy Połaniec","ton",60]
["11.","Sołectwo Ruszcza - remont  czastkowy  dróg gminnych na terenie sołectwa Ruszcza, polegający na wyrównaniu kruszywem  dolomitowym frakcji od 4 - 63 mm wraz z wyprofilowaniem równiarka i zageszczenie walcem dróg dojazdowych do pól uprawnych.","Urząd Miasta i Gminy Połaniec","ton",185]
["12.","Sołectwo Brzozowa - remont  cząstkowy dróg gminnych na terenie sołectwa Brzozowa, polegający na wyrównaniu kruszywem  dolomitowym frakcji od 4 - 63 mm wraz z wyprofilowaniem równiarka i zagęszczenie walcem dróg dojazdowych do pól uprawnych","Urząd Miasta i Gminy Połaniec","ton",65]
["13.","Sołectwo Wymysłów - remont  cząstkowy dróg gminnych na terenie sołectwa Wymysłów, polegający na wyrównaniu kruszywem  dolomitowym frakcji od 4 - 63 mm warz  z wyrównaniem  równiarka i zageszczenie walcem dróg dojazdowych do pól uprawnych","Urząd Miasta i Gminy Połaniec","ton",50]
["14.","Sołectwo Rudniki - remont cząstkowy dróg gminnych na terenie sołectwa Rudniki, polegający na utwardzeniu kruszywem dolomitowym frakcji od 4 - 63 mm wraz z wyrównaniem równiarką i zagęszczenie walcem  nawierzchni wyżej wymienionych dróg","Urząd Miasta i Gminy Połaniec","ton",80]
["15.","Sołectwo Łęg - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Łęg, w miejscowości Łęg i Zawada, polegający  na  utwardzeniu kruszywem dolomitowym frakcji od 4-63 mm wraz z wyprofilowaniem równiarka i zagęszczenie walcem nawierzchni dróg.","Urząd Miasta i Gminy Połaniec","ton",140]
["16.","Sołectwo Ruszcza Kępa - remont  cząstkowy dróg gminnych na terenie sołectwa Ruszcza Kępa, polegający na utwardzeniu kruszywem dolomitowym  frakcji  od 4 - 63 mm wraz z wyrównaniem równiarką i zagęszczenie walcem dróg dojazdowych do pól uprawnych","Urząd Miasta i Gminy Połaniec","ton",35]
["17.","Sołectwo Tursko Małe - remont  cząstkowy dróg gminnych na terenie sołectwa Tursko Małe polegajacy na wyrównaniu kruszywem dolomitowym frakcji od 4-63  wraz z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem nawierzchni dróg","Urząd Miasta i Gminy Połaniec","ton",35]
["OGÓŁEM"]