{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":4,"rows_kept":105,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Przebudowa dawnego budynku Strażnicy na budynek garażu w Ruszczy. "]
[" 1. 1.","Zasilanie kablowe budynku garażu "]
[" 1. 1. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton",4,"m"]
[" 1. 1. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Obudowy o powierzchni do 0.2 m2. Montaż obudowy skrzynki przyłączowej ,,SP\" na istniejącym budynku Strażnicy",1,"szt."]
[" 1. 1. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur. Wciąganie istniejącego przewodu YDY 5x6 mm2 do rury",4,"m"]
[" 1. 1. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły",1,"otw."]
[" 1. 1. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle",2,"m"]
[" 1. 1. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton",2,"m"]
[" 1. 1. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III. 18m x 0,8 x 0,4 = 5,76 m3",5.76,"m3"]
[" 1. 1. 8. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm w wykopie",18,"m"]
[" 1. 1. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych",22,"m"]
[" 1. 1.10. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III.",5.76,"m3"]
[" 1. 1.11. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce",5,"szt.żył"]
[" 1. 1.12. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 10 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych",2,"szt."]
[" 1. 1.13. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia",1,"pomiar"]
[" 1. 1.14. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy",1,"odc."]
[" 1. 2.","Wewnętrzne instalacje elektryczne"]
[" 1. 2. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły",4,"otw."]
[" 1. 2. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły",2,"otw."]
[" 1. 2. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle",7,"m"]
[" 1. 2. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe",8,"m"]
[" 1. 2. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy",5,"m"]
[" 1. 2. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy",26,"m"]
[" 1. 2. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy",22,"m"]
[" 1. 2. 8. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy",13,"m"]
[" 1. 2. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy",58,"m"]
[" 1. 2.10. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym",21,"szt."]
[" 1. 2.11. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane bezśrubowo",9,"szt."]
[" 1. 2.12. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe",2,"szt."]
[" 1. 2.13. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Łączniki świecznikowe",2,"szt."]
[" 1. 2.14. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2",6,"szt."]
[" 1. 2.15. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Gniazda instalacyjne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2. Gniazda 24V",2,"szt."]
[" 1. 2.16. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg",1,"szt."]
[" 1. 2.17. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Oprawy oświetleniowe żarowe strugoodporne pyłoodporne przykręcane",2,"kpl."]
[" 1. 2.18. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x40 W",8,"kpl."]
[" 1. 2.19. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia",5,"pomiar"]
[" 1. 2.20. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia",1,"pomiar"]
[" 1. 2.21. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy",1,"pomiar"]
[" 1. 2.22. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny",6,"pomiar"]
[" 1. 2.23. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy",4,"pomiar"]
[" 1. 2.24. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny",3,"pomiar"]
[" 1. 3.","Montaż i wyposażenie tablicy ,,TB\""]
[" 1. 3. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Obudowy o powierzchni do 0.2 m2",1,"szt."]
[" 1. 3. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach",1,"szt."]
[" 1. 3. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach",3,"szt."]
[" 1. 3. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach -",1,"szt."]
[" 1. 3. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach",3,"szt."]
[" 1. 3. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa",2,"szt."]
[" 1. 3. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)",2,"szt."]
[" 1. 3. 8. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)",8,"szt."]
[" 1. 3. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2",10,"szt."]
[" 1. 3.10. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2",30,"szt."]
[" 1. 3.11. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce",18,"szt.żył"]
[" 1. 3.12. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce",10,"szt.żył"]