{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Instalacja gazowa wewnętrzna"]
[" 1. 1. "]
[null,"Przejścia gazociągu przez ściany murowane grub. 3 cegły dla przyłączy o śr.nom.50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.80 mm",1,"przej."]
[" 1. 2. "]
[null,"Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych",3.5,"m"]
[" 1. 3. "]
[null,"Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 18.22 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych",12.5,"m"]
[" 1. 4. "]
[null,"Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych",3,"m"]
[" 1. 5. "]
[null,"Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm",0.13,"odc.100m"]
[" 1. 6. "]
[null,"Zawory kulowe o śr. 15 mm o połączeniach spawanych",3,"szt."]
[" 1. 7. "]
[null,"Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem",2,"szt."]