{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":67,"n_cols":7,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,6],[2,1,2,6],[21,1,21,6],[34,1,34,6],[61,1,61,6],[7,1,7,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"PRZEDMIAR ROBÓT"]
[null,"Osiedle Południe - chodniki"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Ulica Jana Pawła II w Połańcu - budowa chodnika"]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres","Cena za jednostkę zł brutto","Wartośc brutto zł"]
[null,"1.","Wykonanie koryta pod chodnika gr. 18cm z odwiezieniem urobku na odległość do 10km - 2mx420m=840m2","m2",840]
[null,"2.","Ułozenie chodnika z kostki brukowej betonowej nostalit 100% kolor gr. 6cm na podsyce cement-piaskowej 75kg/m3 gr. 5cm oraz w-wy filtracyjnej z piasku gr.7cm -2mx420m=840m2","m2",840]
[null,"3.","Ułożenie obrzeża kolorowego gr. 6cm na ławie betonowej B-10 - 475mb","mb",475]
[null,"4.","Wykonanie koryta pod zjazdy na gr.40 cm wraz z odwiezieniem urobku na odległość do 10km -  zjazdy - 3x2mx6m=36m2","m2",36]
[null,"5.","Ułożenie kostki brukowej betonowej nostalit 100% kolor gr. 8 wraz ze wzmocniemiem podbudowy podsypką cem.-piaskową 75kg/m3 gr.4cm; górna w-wa podbudowy tłuczeń frakcja 4/31,5mm gr.5cm; dolna w-wa podbudowy 31,5/63mm gr.15cm; w-wa filtracyjna z piasku gr. 8cm - zjazdy- 3x2mx6m=36m2","m2",36]
[null,"6.","Przestawienie znaku ","szt",1]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Budowa chodnika na ul. Kubika w Połańcu"]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Wykonanie koryta pod chodnik gr. 18cm z odwiezieniem urobku na odległość do 10km - 2mx(4,5m+142m)=293m2","m2",293]
[null,"2. ","Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej nostalit 100% kolor gr.6cm na podsypce cement.-piaskowej 75kg/m3 gr. 5cm oraz w-wy filtracyjnej z piasku gr. 7cm - 2mx(4,5m+142m)=293m2","m2",293]
[null,"3.","Ułożenie obrzeży 100% kolor gr. 6cm na betonie B-10 - 152mb","mb",152]
[null,"4.","Wykonanie koryta pod zjazdy na gr.40 cm wraz z odwiezieniem urobku na odległość do 10km - 107m2","m2",107]
[null,"5.","Ułożenie kostki brukowej betonowej nostalit 100% kolor gr. 8 wraz ze wzmocniemiem podbudowy podsypką cem.-piaskową 75kg/m3 gr.4cm; górna w-wa podbudowy tłuczeń frakcja 4/31,5mm gr.5cm; dolna w-wa podbudowy 31,5/63mm gr.15cm; w-wa filtracyjna z piasku gr. 8cm - 107m2","m2",107]
[null,"6.","Ułożenie obrzeży 100% kolor gr. 8cm na betonie B-10 - 45mb","mb",45]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Budowa chodnika na ul. Kilińskiego w Połańcu"]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres","Cena za jednostkę zl brutto ","Wartość brutto zł"]
[null,null,"Etap 1"]
[null,"1.","Wykonanie koryta pod chodnik gr. 18cm z odwiezieniem urobku na odległość do 10km - 2mx53m=106m2","m2",106]
[null,"2.","Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej nostalit 100% kolor gr.6cm na podsypce cement.-piaskowej 75kg/m3 gr. 5cm oraz w-wy filtracyjnej z piasku gr. 7cm - 2mx53m=106m2","m2",106]
[null,"3.","Ułożenie obrzeży 100% kolor gr. 6cm na betonie B-10 - 57m","mb",57]
[null,null,"Chodnik przy pizzerni"]
[null,"4.","Wykonanie koryta pod chodnik gr. 18cm z odwiezieniem urobku na odległość do 10km - 2mx17m=34m2","m2",34]
[null,"5.","Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej nostalit 100% kolor gr.6cm na podsypce cement.-piaskowej 75kg/m3 gr. 5cm oraz w-wy filtracyjnej z piasku gr. 7cm - 2mx17m=34m2","m2",34]
[null,"6.","Ułożenie obrzeży 100% kolor gr. 6cm na betonie B-10 - 21m","mb",21]
[null,"7.","Demontaż starego i montaż nowego krawężnika 15/30cm bezspoinowo na ławie betonowej B-10 (na zakrętach krawęzniki łukowe) (z obcięciem piłą krawędzi nawierzchni asf. drogi śr. szer. 15cm wraz z ułożeniem masy min.-asf.) z odwozem urobku na odległość do 10km - 20mb","mb",20]
[null,null,"Etap 2"]
[null,"8.","Wykonanie koryta pod chodnik gr. 18cm z odwiezieniem urobku na odległość do 10km - 2mx120m=240m2","m2",240]
[null,"9.","Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej nostalit 100% kolor gr.6cm na podsypce cement.-piaskowej 75kg/m3 gr. 5cm oraz w-wy filtracyjnej z piasku gr. 7cm - 2mx120m=240m2","m2",240]
[null,"10.","Demontaż starego i montaż nowego krawężnika 15/30cm bezspoinowo na ławie betonowej B-10 (na zakrętach krawęzniki łukowe) (z obcięciem piłą krawędzi nawierzchni asf. drogi śr. szer. 15cm wraz z ułożeniem masy min.-asf.) z odwozem urobku na odległość do 10km - 122mb","mb",122]
[null,"11.","Ułożenie obrzeży 100% kolor gr. 6cm na betonie B-10 - 122mb","mb",122]
[null,"12.","Wycinka krzewów","szt.",3]
[null,"13.","Wycinka drzew - 1 sztuk","szt.",1]
[null,null,"Krawężnik przy parkingu"]
[null,"14.","Demontaż starego i montaż nowego krawężnika 15/30cm bezspoinowo na ławie betonowej B-10 (na zakrętach krawęzniki łukowe) (z obcięciem piłą krawędzi nawierzchni asf. drogi śr. szer. 15cm wraz z ułożeniem masy min.-asf.) z odwozem urobku na odległość do 10km - 30mb","mb",30]
[null,"15.","Wykonanie koryta pod zjazdy na gr.40 cm wraz z odwiezieniem urobku na odległość do 10km -  zjazd - 10m2","m2",10]
[null,"16.","Ułożenie kostki brukowej betonowej holand 100% kolor gr. 8 wraz ze wzmocniemiem podbudowy podsypką cem.-piaskową 75kg/m3 gr.4cm; górna w-wa podbudowy tłuczeń frakcja 4/31,5mm gr.5cm; dolna w-wa podbudowy 31,5/63mm gr.15cm; w-wa filtracyjna z piasku gr. 8cm - 10m2","m2",10]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Zestawienie kosztów"]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie",null,null,null,"Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Ul. Jana Pawła II w Połańcu - budowa chodnika"]
[null,"2.","Budowa chodnika na ul. Kubika w Połańcu"]
[null,"3.","Budowa chodnika na ul. Kilińskiego w Połańcu"]
[null,null,"Suma"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}