{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":97,"n_cols":7,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,6],[2,1,2,6],[5,1,5,6],[57,1,57,6],[66,1,66,6],[75,1,75,6],[86,1,86,6],[16,1,16,6],[37,1,37,6],[49,1,49,6],[26,1,26,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"PRZEDMIAR ROBÓT"]
[null,"Osiedle Południe - drogi"]
[]
[]
[null,"Ulica Witosa w Połańcu - budowa drogi "]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min-asfaltowej gr. 4cm - 6mx136m=816m2","m2",816]
[null,"2.","Rozjazd - Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min-asfaltowej gr. 4cm - pow. 30m2","m2",30]
[null,"2.","Regulacja studni kanalizacyjnej","szt",8]
[null,"3.","Regulacja kratek ściekowych","szt",6]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Ulica Sosnowa w Połańcu - budowa drogi - wykonanie nawierzchni asfaltowej"]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie ","Jednostka ","Zakres","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Wykonanie w-wa ścieralnej z masy min.-asfaltowej gr.4cm - 6mx210m=1260m2","m2",1260]
[null,"2.","Rozjazdy - wykonanie w-wa ścieralnej z masy min.-asfaltowej gr.4cm - pow. 30m2","m2",30]
[null,"3.","Regulacja studni kanalizacyjnych","szt.",20]
[null,"4.","Regulacja kratek ściekowych","mb",8]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[null,"Ulica Sosnowa w Połańcu - droga i parking - wykonanie nawierzchni asfaltowej"]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres","Cena za jednostkę zł brutto ","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Poprawnienie istniejącego profilu drogi poprzez uzupełnienim zaniżeń kińcem śr. gr.1cm wraz z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem - 5mx40m+16mx13m=408m2","m2",408]
[null,"2.","Wykonanie w-wa wiążącej z masy min.-asfaltowej gr.4cm -5mx40m+16mx13m=408m2","m2",408]
[null,"3.","Wykonanie w-wa ścieralnej z masy min.-asfaltowej gr.4cm - 5mx40m+16mx13m=408m2","m2",408]
[null,"4.","Regulacja studni kanalizacyjnych","szt.",2]
[null,"5.","Regulacja kratek ściekowych","szt.",1]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[null,"Ulica Jańczuka w Połańcu - budowa drogi - wykonanie nawierzchni"]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Poprawnienie istniejącego profilu drogi poprzez uzupełnienim zaniżeń kińcem śr. gr.1cm wraz z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem - 6mx105m+50m2=680m2","m2",680]
[null,"2.","Wykonanie w-wa wiążącej z masy min.-asfaltowej gr.4cm - 6mx105m+50m2=680m2","m2",680]
[null,"3.","Wykonanie w-wa ścieralnej z masy min.-asfaltowej gr.4cm - 6mx105m+50m2=680m2","m2",680]
[null,"3.","Regulacja studni ","szt",5]
[null,"4.","Regulacja kratek ściekowych","szt",4]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Zjazd od ul.Kubika w Połańcu"]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres","Cena za jednostjkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfaltowej gr.4cm","m2",160]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Ulica Jańczuka w Połańcu - wytyczenie i przetrasowanie drogi"]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka ","Zakres","Cena za jednostkę zl brutto ","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Prace geodezyjne - wytyczenie trasy drogi - długości 200mb","mb",200]
[null,"2.","Korytowanie - zebranie warstwy trawy i humusu gr. 10cm - z wywiezieniem urobku na odległość do 10km - 6mx200mb=1200m2","m2",1200]
[null,"3.","Wykonanie podbudowy drogi z kamienia piaskowego gr.10 z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem -6mx200mb=1200m2","m2",1200]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[null,"Ulica Witosa w Połańcu - wytyczenie i przetrasowanie drogi "]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres","Cena za jednostkę zl brutto ","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Prace geodezyjne - wytyczenie trasy drogi - długości 400mb","mb",400]
[null,"2.","Korytowanie - zebranie warstwy trawy i humusu gr. 10cm - z wywiezieniem urobku na odległość do 10km - 6mx400mb=2400m2","m2",2400]
[null,"3.","Wykonanie podbudowy drogi z kamienia piaskowego  śr. gr.5 z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem -6mx400mb=2400m2","m2",2400]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[null,"Ulica Widokowa w Połańcu - wykonanie nawierzchni na drodze "]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres","Cena za jednostkę zl brutto ","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Poprawnienie istniejącego profilu drogi poprzez uzupełnienim zaniżeń kińcem śr. gr.1cm wraz z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem - 6mx14m=84m2","m2",84]
[null,"2.","Wykonanie w-wy wiążącej z masy min.-asfaltowej gr.4cm - 6mx14m=84m2","m2",84]
[null,"3.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfaltowej gr.4cm - 6mx210m=1260m2","m2",1260]
[null,"4.","Regulacja studni kanalizacyjnych","szt",10]
[null,"5.","Regulacja kratek ściekowych","szt",8]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[null,"Zestawienie kosztów"]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie",null,null,null,"Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Ul. Witosa w Połańcu - budowa drogi"]
[null,"2.","Ulica Sosnowa w Połańcu - budowa drogi - wykonanie nawierzchni asfaltowej"]
[null,"3.","Ulica Sosnowa w Połańcu -droga i parking - wykonanie nawierzchni asfaltowej"]
[null,"4.","Ul. Janczuka w Połańcu - budowa drogi - wykonanie nawierzchni"]
[null,"5.","Zjazd od ul. Kubika w Połańcu"]
[null,"6.","Ulica Jańczuka w Połańcu - wytyczenie i przetrasowanie drogi "]
[null,"7.","Ulica Witosa w Połańcu - wytyczenie i przetrasowanie drogi"]
[null,"8.","Ulica Widokowa w Połańcu - wykonanie nawierzchni na drodze"]
[null,null,"Suma"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}