{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Przedmiar"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Przedmiar","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,1,29,4],[7,1,7,4],[1,1,1,6],[16,1,16,4],[20,1,20,4],[2,1,2,4],[4,1,4,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Uwaga: Zmiana zakresu rzeczowego robót w załączniku nr a) pozycja 8"]
[null,"Zakres Rzeczowy Robót"]
[]
[null,"8. Przebudowa parkingu przy ul. Batalionów Chłopskich w Połańcu"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość  zł brutto"]
[null,"Jezdnia"]
[null,1,"Rozebranie płyt betonowych gr. 10 cm z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy  ","m²",530]
[null,2,"Wykonanie koryta ( grunt kat. III lub IV) na głębokość 34 cm z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy  ","m²",1160]
[null,3,"Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu gr. 25 cm z zaklinowaniem","m²",1160]
[null,4,"Wykonanie nawierzchni z msy mineralno - asfaltowej w-wa profilująca w ilości 75kg/m2 (średnio gr. 3cm) pow. 1140m2","m²",1140]
[null,5,"Wykonanie nawierzchni z msy mineralno - asfaltowej w-wa ścieralna średnio gr. 3cm po zagęszczeniu pow. 1140m2","m²",1140]
[null,6,"Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej siatką typu Armapal lub równoważną o wytrzymałości nie mniejszej niż 100 kN/m2 do zbrojenia nawierzchni asfaltowych - pow. 100m2","m²",100]
[null,7,"Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem przy trawniku z odwozem urobku z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy  ","mb",103]
[null,8,"Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem bez spoinowania z nawieziemiem humusu gr. 10cm o szerokości 1,00m z rozplantowanie i obsianiem trawą","mb",210]
[null,"Kanalizacja deszczowa"]
[null,9,"Wykonanie wykopu na głębokość średnio 1,8m w gruncie kat. III-IV, i ułożenie rury PCV fi 200 mm ( ze spadkiem) w obsypce piaskowej gr. 10cm, z zasypaniem, zagęszczeniem, wykopem i wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec ","mb",85]
[null,"10.","Wykonanie studni żelbetowych fi 800mm, głębokości 2,50m z płyta fundamentową betonową gr. 20cm, pokrywą żelbetową z włazem żeliwnym - komplet","szt",4]
[null,11,"Montaż nowego wpustu ulicznego ( kratki ściekowej) z kołnierzem żeliwnym z kręgów żelbetowych gł. 1,20m średnicy fi 50mm, na płycie fundamentowej gr. 20cm z betonu B-20 - komplet","szt",4]
[null,"Oświetlenie"]
[null,12,"Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kat. III 15mbx05x0,7=5,25","m³",5.25]
[null,13,"Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4m ","mb",15]
[null,14,"Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie grunt kat. III","mb",15]
[null,15,"Wymiana kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 2,0kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego YAKY 4x16","mb",10]
[null,16,"Wymiana kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 2,0kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego YAKY 4x25","mb",10]
[null,17,"Montaż i stawianie słupów oświetleniowych,  kpl z oprawą i wysiegnikiem ","szt",1]
[null,"18.","Demontaż istniejacych słupów oświetleniowych z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec",null,1]
[null,"19.","Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10m, przewody kablowe, bednarka ","kpl. ",1]
[null,"Pozostałe roboty"]
[null,"20.","Regulacja wysokościowa kratki ściekowej (wpustu ulicznego)","szt",4]
[null,"21.","Demontaż starych znaków drogowych z wywozem do PGK Połaniec","szt",1]
[null,"22.","Montaż nowego znaku drogowego A7- komplet (ze słupkiem)","szt",1]
[null,null,"Razem zł brutto"]