{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,1,4,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[null,"PRZEDMIAR ROBÓT                                                                                    Remont drogi gminnej nr XIII/3 w miejscowości Tursko Małe Kolonia, gmina Połaniec"]
[null,"L.p.","Wyszczególnienie","Zakres robót","Jednostka miary","cena jednostkowa w złotych","Wartość robót w złotych brutto"]
[null,"1.","Wykonanie koryta głębokości śr 15cm z wywiezieniem urobku na odległość do 3km  0,15mx718mx3m=323,1m3",323.1,"m3"]
[null,"2.","Profilowanie drogi i poboczy przy pomocy równiarki wraz z uksztatowaniem poboczy z materiału miejscowego pow. 718mx4m=2872m2",2872,"m2"]
[null,"3.","Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku gr. śr. 5cm o pow. 3mx718m= 2154m2 z zagęszczeniem mechanicznym przy pomocy walca  ",2154,"m2"]
[null,"4.","Wykonanie podbudowy z tłucznia dolomitowego z kamienia dolomitowego frakcja 20-60mm, gr. 12cm wraz z zaklinowaniem i zagęszczeniem mechanicznym przy pomocy walca  o pow. 3mx718m= 2154m2",2154,"m2"]
[null,"5.","Powierzchniowe potrójne utrwalenie nawierzchni tłuczniowej grysami dolomitowymi i emulsją asfaltową o pow. 3mx718m= 2154m2",2154,"m2"]
[null,"6.","Wykonanie poboczy z materiału pozyskanego i przywiezionego przez wykonawcę (grunt klasy II) wraz z zagęszczeniem walcem 2x0,3mx718m= 430,8m2 ",430.8,"m2"]
[null,"7.","Wykonanie rury osłonowej PEHD fi 200mm , długości 6,00m na głębokości 130cm poniżej terenu",6,"mb"]
[null,"8.","Znaki drogowe A-7 i B-18 na jednym słupku",5,"szt"]
[null,"9.","Znak drogowy B-18 na jednym słupku",3,"szt"]
[null,null,"Suma całego zadania"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}