{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":4,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Wykonanie ogrodzenia"]
[" 1. 1. ","KNR 02-25-0312-0300"]
[null,"Rozebranie bramy wjazdowej wysypiska z kształtowników stalow.ze słupkami z kształtowniów stalowych - analogia",19.2,"m2"]
[" 1. 2. ","KNR 02-25-0312-0300"]
[null,"Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika na słupkach stalowych obetonowanych - analogia",102.96,"m2"]
[" 1. 3. ","KNR 04-01-1306-0200"]
[null,"Demontaż zapory wjazdowej bramy wyspiska - analogia",1,"szt."]
[" 1. 4. ","KNR 19-01-0118-1300"]
[null,"Wywóz zdemontowanych przęseł ogrodzeniowych i gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km",10.3,"m3"]
[" 1. 5. ","KNR 19-01-0118-1400"]
[null,"Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km - za dalsze 4 km, krotność = 8",10.3,"m3"]
[" 1. 6. ","KNR 02-02-1205-020"]
[null,"Wykonanie bramy z siatki w ramach z profilu zamkniętego 60x40x3mm usztywnionej po przekątnej kątownikiem 35x35x4mm i dołem blachą gr. 2mm. ",7.5,"m2"]
[" 1. 7. ","KNR 02-25-0310-010"]
[null,"Wykonanie ogrodzenia z źerdzi drewnianych ",602.4,"m2"]
[" 1. 8. ","KNR 02-31-0702-030"]
[null,"Montaż słupków z rur stalowych o średnicy 89 mm",2,"szt"]
[" 1. 9. ","KNR 02-25-0308-010"]
[null,"Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych prefabrykowanych wysokości 1.50 m i dł. 55 m",82.5,"m2"]
[" 1.10. ","KNR 02-21-0331-050"]
[null,"Sadzenie krzewów żywopłotowych [dzika róźa] , z zaprawą dołów całkowitą, kategoria gruntu III",1004,"szt"]
[" 1.11. ","KNR 02-31-1002-0700"]
[null,"Powierzchniowe potrójne utrwalanie nawierzchni tłuczniowej grysami dolomitowymi i emulsja asfaltową - analogia ",560,"m2"]