{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Remont obwałowania"]
[" 1. 1. ","KNR 02-01-0510-030"]
[null,"Obsianie skarp i obwałowaniaw mieszanką traw",6670,"m2"]
[" 1. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Kompleksowy zakup ziemi (grunt kat. II) wraz z załadunkiem i niezbędnym transportem na placu budowy - w zakresie własnym i na koszt własny wykonawcy w ilości 8 304 m3. ",8304,"m3"]
[" 1. 3. ","KNR 02-01-0235-010"]
[null,"Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami,  grunt kategorii II, spycharka 74 kW (100 KM)",8304,"m3"]
[" 1. 4. ","KNR 02-01-0121-010"]
[null,"Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe",1.05,"ha"]
[" 1. 5. ","KNR 02-31-0103-040"]
[null,"Profilowanie i zagęszczanie podłoża  wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - walec wibracyjny",5815,"m2"]
[" 1. 6. ","KNR 02-01-0506-010"]
[null,"Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i obwałowania wykonywane ręcznie, kategoria gruntu I-III",6670,"m2"]