{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["schody PSP","Madalińskiego"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"schody PSP","index":0,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,4,15,5],[22,4,22,5],[4,1,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[null,"Remont schodów zewnętrznych i wewnętrznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu ul. Żapniowska 1"]
[]
[null,"Remont schodów wewnętrznych"]
[null,"Lp.","Rodzaj robót","jednostka miary","ilość","cena jedn.","razem"]
[null,1,"Odbicie tynków wew. z zaprawy cementowej-cokół przy schodach","m²",23.4]
[null,2,"Gruntowanie podłoży preparatami","m²",191.1]
[null,3,"Okładziny schodów z płytek p. poślizgowych o wymiarach 30×30 cm powierzchni chropowatej z ryflem wraz z skuciem i wyrównaniem","m²",70]
[null,4,"Okładziny schodów z płytek p. poślizgowych o wymiarach 30×30 cm powierzchni chropowatej z bez ryfla wraz z skuciem i wyrównaniem","m²",134.5]
[null,5,"Cokoliki z płytek o wymiarach 30×30 cm i wysokości cokolika 15 cm z listwą PCV","mb",120]
[null,6,"Montaż listew ochronnych płaskich metalowych z gumą na połączeniu z istniejacycmi powierzchniami podłóg","mb",40]
[null,7,"Malowanie farbami olejnymi pow. płaskich z wyrównaniem ","m²",12]
[{"$nulls":4},"RAZEM"]
[]
[null,"Remont schodów zewnętrznych"]
[null,"Lp.","Rodzaj robót","jednostka miary","ilość","cena jedn.","razem"]
[null,1,"Gruntowanie podłoży preparatami","m²",23]
[null,2,"Okładziny schodów z płytek p. poślizgowych, mrozoodporne o wymiarach 30×30 cm powierzchni chropowatej z ryflem wraz z skuciem i wyrównaniem","m²",11]
[null,3,"Okładziny schodów z płytek p. poślizgowych, mrozoodporne o wymiarach 30×30 cm powierzchni chropowatej z bez ryfla wraz z skuciem i wyrównaniem","m²",12]
[{"$nulls":4},"RAZEM"]

{"sheet":"Madalińskiego","index":1,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,4,15,5],[22,4,22,5],[11,4,11,5],[4,1,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[null,"Remont schodów zewnętrznych  w Publicznym Przedszkolu ul. Madalińskiego 1 w Połańcu"]
[]
[null,"Remont schodów zewnętrznych"]
[null,"Lp.","Rodzaj robót","jednostka miary","ilość","cena jedn.","razem"]
[null,1,"Gruntowanie podłoży preparatami","m²",30.4]
[null,2,"Okładziny schodów z płytek p. poślizgowych o wymiarach 30×30 cm powierzchni chropowatej z ryflem wraz z skuciem i wyrównaniem","m²",3]
[null,3,"Okładziny schodów z płytek p. poślizgowych o wymiarach 30×30 cm powierzchni chropowatej z bez ryfla wraz z skuciem i wyrównaniem","m²",27.4]
[{"$nulls":4},"RAZEM"]