{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"Remont wodociągu, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obrębie projektowwanego ronda na skrzyżowaniu ulic: Madalińskiego, Czarnieckiego, Kościuszki, Żapniowskiej w Połańcu "]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Remont kanalizacji deszczowej na ulicy Czarnieckiego fi 500mm w technologii bez wykopowej - metodą np. wsunięcia nowej rury modułowej PE lub PP w starą rurę","mb",50,null,0]
[null,"2.","Remont kanalizacji deszczowej na ulicy Żapniowskiej fi 600mm w technologii bez wykopowej - metodą np. wsunięcia nowej rury modułowej PE lub PP w starą rurę","mb",80,null,0]
[null,"3.","Remont kanalizacji deszczowej na ulicy Kościuszki fi 800mm w technologii bez wykopowej - metodą np. wsunięcia nowej rury modułowej PE lub PP w starą rurę","mb",84,null,0]
[null,"4.","Remont kanalizacji sanitarnej w obrębie projektowanego ronda                   fi 200mm w technologii bez wykopowej - metodą np. wsunięcia nowej rury modułowej PE lub PP w starą rurę","mb",360,null,0]
[null,"5.","Remont wodociągu w obrębie projektowanego ronda fi 150mm w technologii bez wykopowej - metodą np. wsunięcia nowej rury  PE SDR 17z PE 100 w starą rurę","mb",320,null,0]
[null,"6.","Remont studni kanalizacyjnych poprzez doszczelnienie kręgów, wymianę stopni złazowych,wymianę włazów -typ ciężki ,odbudowę kinet.","szt.",23,null,0]
[null,null,"Remont",null,null,null,0]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}