{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["TI.271.67.2013.IK-1"]
["Załącznik nr 6 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia"]
[]
["rodzaj pojemnika","opis","ilość - szt."]
["kontener KP-7 zamknięty","Kontenery przystosowane do oprózniania przy pomocy samochodów \"bramowych\" i \"hakowych\", \nPojemność pojemnika - 7m3\nGrubość blach podwozia -  4,0mm\nGrubość blach spodu, ściany przedniej i tylnej  - 2,5mm\nGrubość blach ścian bocznych - 2,0 mm\nElementy dachu - 2,0mm\nDach przykręcany z możliwością demontażu.\nKontenery winny posiadać 6 otworów z klapami.\nKontenery winny być zabezpieczone przed korozją i odporne na czynniki zewnętrzne, dwukrotnie malowane natryskowo (1 raz farbą podkładową, 2 raz kolorem),\nKolory:\n2 szt. - kolor zielony z napisem szkło\n2 szt. - kolor niebieski z napisem papier\n2 szt. - kolor żółty z napisem plastik\n2 szt. - kolor brązowy RAL 8028 z napisem odpady zielone\nwszystkie kontenery powinny posiadać napis \"Miasto i Gmina Połaniec\"",8]
["kontener KP-7 otwarty","Kontenery przystosowane do opróżniania przy pomocy samochodów \"bramowych\" i \"hakowych\", \nPojemność pojemnika - 7m3\nGrubość blach podwozia -  4,0mm\nGrubość blach spodu, ściany przedniej i tylnej  - 2,5mm\nGrubość blach ścian bocznych - 2,0 mm\nKontenery winny być zabezpieczone przed korozją i odporne na czynniki zewnętrzne, dwukrotnie malowane natryskowo (1 raz farbą podkładową, 2 raz kolorem),\nKolory:\n2 szt. - kolor czerwony z napisem metal\n2 szt. - kolor brązowy RAL 8007 z napisem meble i odpady wielkogabarytowe\n2 szt. - kolor  brązowy RAL 8007 z napisem odpady budowlane i rozbiórkowe\n2 szt. - kolor  brązowy RAL 8007 z napisem zużyte opony\nwszystkie kontenery powinny posiadać napis \"Miasto i Gmina Połaniec\"",8]
["pojemnik na przeterminowane leki","pojemność min. 50 max. 60 litrów\nzamykany na kluczyk",2]
["pojemnik na baterie","pojemność 20 litrów\nwykonany z tworzyw sztucznych",2]
["pojemnik na świetlówki","przystosowany do załadunku wózkami widłowymi i ręcznymi\nprzeznaczony do składowania w kilku warstwach\nprzystosowany do składowania świetlówek o dł 1500 mm\nmax. pojemność 270 litrów",2]
["pojemniki siatkowe typu gitterbox","wymiary: 1240x835x975mm\nskładany\npojemnik z otwieraną do połowy ścianą przednią (dłuższy bok)\nzabezpieczony antykorozyjnie, odporne na czynniki zewnętrzne\npomalowany w kolorze niebieskim",4]
["regały magazynowe, półkowe","wszystkie elementy wykonane ze stali ocynkowanej\nwymiary sekcji: wys. 2100 mm, dł. półki 1000mm, głębokość 500 mm\nilość półek w sekcji - 4\nobciążenie półki - 110 kg\nakcesoria niezbędne do montażu\nregały zostaną zamontowane w następujący sposób: 2 magazyny - w każdym 3 sekcje o w/w wymiarach (łączna dł. regału w jednym magazynie - 3m)","6 sekcji \n(2 magazyny po 3 sekcje)"]
["pojemniki do segregacji\n typu \"dzwon\"","pojemnik typu \"dzwon\" o podstawie kwadratowej, wykonany z laminatów poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym, jednokomorowy,\nduża wytrzymałość i odporność na zmiany temperatur, wilgoć, promieniowanie UV, odporność chemiczna i korozyjna, trudnopalne, odporność na uderzenia,\npojemność 2,5m3\n1 otwór wrzutowy dostosowany do rodzaju odpadów, zasłonięty gumową rozetą,\ndwudzielne dno, wzmocnione konstrukcją stalową,\nrozładunek przy pomocy dźwigu bocznego (tzw. HDS),\n7 szt. w kolorze zielonym, z napisem szkło\n7 szt. w kolorze żółtym, z napisem plastik\n7 szt. w kolorze niebieskim, z napisem papier\n23 szt. w kolorze czerwonym, z napisem metal","łącznie 44"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}